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Описание объекта закупки
 
1. Предмет закупки: «Поставка комплектующих для набора автомобилиста легковых транспортных средств».
 
2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге».
 
2.1. Получатель товара:
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.
 
3. Место поставки Товара: 
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Училищная, д. 10.
 
4. Срок и график поставки Товара:
Дата начала исполнения контракта (дата начала поставки): с даты заключения контракта.
Срок поставки Товара: единовременно в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты заключения контракта. Поставка Товара частями (партиями) не допускается.
График поставки Товара: в рабочие дни, в рабочее время с 09:00 до 16:00 (суббота, воскресенье - выходные дни) (местное время).
 
5. Перечень и объем поставляемого Товара: 
Перечень, технические характеристики и количество поставляемого Товара указаны в Таблице № 1.

 
6. Требование к поставляемому Товару (функциональные, технические и качественные характеристики Товара):
 
Перечень, технические характеристики и количество поставляемого Товара
 
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Обоснование дополнительных характеристик
	Кол-во шт.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ключ торцовый
	Характеристики (ОКПД2: 25.73.30.174):

	
	
	Тип ключа: крестовой
	х
	8 

	
	
	Вид ключа: баллонный
	
	

	
	
	Размер, мм: 17х19х21
	
	

	
	
	Размер посадки, дюйм: 1/2
	
	

	
	
	Материал: сталь
	
	

	
	
	С усиленными элементами: да
	
	

	2.
	Домкрат гидравлический
	Характеристики (ОКПД2: 28.22.13.111):

	
	
	Максимальная грузоподъемность,         тонн: ≥ 3
	х
	1

	
	
	Тип: гидравлический
	
	

	
	
	Вид: бутылочный
	
	

	
	
	Масса домкрата, кг: ≤ 5
	
	

	
	
	Высота подхвата, мм: ≥ 180
	
	

	
	
	Максимальная высота подъема, мм: ≥ 372
	
	

	3.
	Огнетушитель
	Характеристики (КТРУ: 28.29.22.110-00000014):

	
	
	Вид (по типу огнетушащего вещества): порошковый (ОП)
	х
	4

	
	
	Возможность перезарядки: Перезаряжаемый
	
	

	
	
	Длина струи ОТВ, м: ≥ 2
	
	

	
	
	Минимальная температура эксплуатации:            ≤ - 50 С °
	
	

	
	
	Назначение по классу пожара: А, В, С, Е
	
	

	
	
	Номинальная масса огнетушащего вещества, кг:  > 1 и ≤ 3
	
	

	
	
	Тип: переносной
	
	

	
	
	Тип по принципу создания избыточного давления газа: закачной (З)
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	Манометр: наличие
	В соответствии сп.5.44. ГОСТ  Р 51017-2009"
	

	
	
	Принцип подачи огнетушащего вещества: вытеснительный
	В соответствии с п. 3.13. ГОСТ    Р 51017-2009"
	

	
	
	Вытесняющий газ: воздух
	В соответствии с п. 5.3 и Таблицей № 1 ГОСТ Р 51017-2009"
	

	4.
	Компрессоры прочие не включенные в другие группировки
	Характеристики (ОКПД2: 28.13.28.190):

	
	
	Назначение: для накачивания автомобильных шин
	х
 
	1

	
	
	Подключение: к прикуривателю
	
	

	
	
	Напряжение, В: 12
	
	

	
	
	Мощность, Вт: ≥ 96
	
	

	
	
	Тип: поршневой
	
	

	
	
	Манометр: наличие
	
	

	
	
	Давление, кг/см2: ≥ 6 Атм.
	
	

	
	
	Защита от перегрева: наличие
	
	

	
	
	Длина провода питания, м: ≥ 2,5
	
	

	
	
	Длина пневмошланга, м: ≥ 1
	
	

	
	
	Сумка для хранения: наличие
	
	


 
 Функциональные характеристики Товаров.
 
Ключи торцовые для автомобиля используется в качестве ручного инструмента для монтажа, демонтажа колес при плановом шиномонтаже и в иных экстренных ситуациях на дороге.
Домкрат гидравлический для автомобиля используется в качестве приспособления для поднятия и удержания транспортного средства при плановом шиномонтаже и в иных экстренных ситуациях на дороге.
Огнетушитель для автомобиля используется в качестве средства оперативного тушения, локализации очагов возгорания в автомобиле на начальной стадии их образования минимизации ущерба имущества, предотвращения распространения огня на соседние объекты.
Компрессоры прочие не включенные в другие группировки для автомобиля используется в качестве мобильного электрического устройства, подключаемого к электропитанию автомобиля для контроля давления и подкачки автомобильных шин.
  
Качественные характеристики:
 	Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации, и полностью соответствовать описанию. Товар должен иметь все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты, декларации о соответствии и иные документы).
Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации, не должен быть восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении правил хранения и/или использования поставляемого Товара.
Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара.
Поставляемый Товар должен быть пригодным для использования в условиях офисных помещений, должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем Товара.
 
Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы до помещения складов Получателя товара должны осуществляться силами и (или) за счет Поставщика.
 
Требования к упаковке и маркировке Товара:
Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
Упаковка Товара не должна иметь потертостей, царапин, сколов, следов вскрытия. 
 
7. Иные условия.
Товар должен являться собственностью Поставщика, не быть использован в качестве залога, не находиться под арестом, не иметь каких-либо обременений или ограничений.
На момент передачи Товара Заказчику указанный Товар должен полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление для свободного перемещения в пределах территории Российской Федерации, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара, должны быть полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством.
Вместе с Товаром в момент его поставки Поставщик обязан передать Получателю товара заполненный трёхсторонний «Акт приёма-передачи поставленных товаров» (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). Подписание этого акта Поставщиком, Получателем Товара и Заказчиком является обязательным этапом, подтверждающим фактическую передачу Товара и служит основанием для подписания Заказчиком электронного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
 
8. Гарантийные требования.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, неиспользованным. 
Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания обеими сторонами документа о приёмке. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, неиспользованным.  
При замене Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Заказчику. 
Если в период гарантийного срока будут обнаружены недостатки в поставленном Товаре, Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и (или) своими силами. При этом Заказчиком составляется акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, который передается Поставщику. Поставщик обязан устранить, обнаруженные Заказчиком недостатки в срок, указанный в акте. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
В случае если Поставщик не принимает претензию по качеству Товара, предъявленную Заказчиком в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право привлечь независимую экспертизу, при подтверждении независимой экспертизой обоснованности претензии Заказчика, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением независимой экспертизы.     
 





Приложение № 1
к Описанию объекта
 
 ФОРМА
 
	Дата подписания
Акта Поставщиком
	 
	Дата подписания 
Акта Получателем

	«____»__________20___г. 
__________(населенный пункт)
	 
	«____»__________20___г.
___________(населенный пункт)


 
 
АКТ приема-передачи поставленных типовых Товаров №___
ИКЗ___________
 
______________________ (указать наименование Получателя), именуемый (-ое) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________(должность, ФИО), действующего на основании _________________, с одной стороны, и ____________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ (должность, ФИО), действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями государственного контракта от «___»_________20___г. 
  № _____________ (далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров. Товар поставлен в количестве, соответствующем/несоответствующем[footnoteRef:1] Контракту (Заявке, предусмотренной Спецификацией). Качество товара соответствует/не соответствует1 требованиям Контракта. Сопроводительные документы представлены/не представлены1 в полном объеме, проверены и соответствуют/не соответствуют1 условиям Контракта. [1:    Нужное подчеркнуть] 

 2. Контрактом (заявкой от _____№________) предусмотрена поставка:
 
	Наименование товарной позиции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии)
	Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии)
	Страна происхождения

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Фактически поставлено по Контракту:
	Наименование товарной позиции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии)
	Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии)
	Страна происхождения

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Контрактом):_______________________________________________________________________.
5. Срок поставки по Контракту ________ г. Фактический срок поставки ________ г.
6. Дополнительные сведения*: ________________________________________________
*(В случае выявления недостатков по качеству (количеству) поставленных товаров такие недостатки указываются в настоящем пункте, Акт приема-передачи Товаров считается неподписанным, а Товар непринятым со стороны Получателя)
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
 
Поставщик               _____________          ___________               ______________________
м.п.	                     (должность)	           (подпись)		  (расшифровка подписи)
 
 
Заказчик                   _____________          ___________               ______________________
м.п.	                     (должность)	           (подпись)	              (расшифровка подписи)
 
 
Получатель товара  _____________         ___________               ______________________
  м.п.                           (должность)	           (подпись)		  (расшифровка подписи) 
 
 
 








Примечание: Получатель в срок не позднее следующего дня за датой подписания Акта приема-передачи Товаров направляет Заказчику скан-копию такого Акта приема-передачи Товаров с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего указанный Акт со стороны Получателя, на официальную электронную почту Заказчика или с помощью информационных систем.
 
 



