	


	№
	Наименование 
	Описание
	количество

	1.
	Интерактивная панель 
		Комплектация
	
Комплекс включает в себя:
- интерактивный экран
- акустическую систему
- встроенный компьютер и встраиваемый доп. вычислительный блок
- программы на общее развитие из реестра Минкомсвязи
- специализированный пульт карандаш
- мобильная платформа

	наличие

	Удаленное управление
	В комплект поставки входит устройство дистанционного управления программами комплекса. Устройство, предназначенное для управления программами на расстоянии до 10 м, путем перемещения изделия, зажатого в руке в пространстве. Выбор команд в приложении должно осуществляться при помощи кнопки, установленной на изделии. Устройство должно быть оснащено системой, которая выполняет связь с комплексом и отслеживает положение курсора. В комплекте должен идти приемник, который устанавливается в USB разъем компьютера. Зарядка изделия должна осуществляться при помощи USB кабеля, находящегося внутри изделия. Устройство размером 250х43х43, представляет собой форму карандаша в виде объемного многоугольника, детали выполнены из четырех цветов, конус карандаша выполнен из двух деталей трапеции с углом наклона 30 градусов и треугольника с углом наклона 45 градусов. На лицевой стороне «Карандаша» есть кнопка отк./вк.,  с автономным питанием.
	Наличие

	Корпус комплекса
	Металлический корпус черного цвета 
	Наличие

	
	Антибликовое закаленное стекло 
	Не менее 4 мм

	
	Прочность по шкале Мооса
	Не менее 7 

	
	Размеры панели(ШхВхГ)
	Не более 1278x795x 90 мм

	Экран
	тип матрицы 
	D-LED

	
	размер диагонали экрана
	не менее 55 дюйм

	
	разрешение по горизонтали встроенного дисплея
	не менее 3840

	
	разрешение по вертикали встроенного дисплея
	не менее 2160

	
	соотношение сторон экрана
	Не менее 16:9

	
	максимальное количество отображаемых цветов встроенного дисплея
	не менее 1,07

	
	яркость встроенного дисплея
	не менее 400 кд/м.кв

	
	контрастность
	Не менее 5000:1

	
	Частота кадров
	не менее 60 Гц 

	
	угол обзора по вертикали встроенного дисплея
	не менее 178

	
	угол обзора по горизонтали встроенного дисплея
	не менее 178

	
	тип сенсора поверхности экрана
	ИК-рамка

	
	количество касаний поверхности экрана пальцем руки, распознаваемых одновременно для Android
	не менее 20 шт

	
	количество касаний поверхности экрана пальцем руки, распознаваемых одновременно для других ОС
	не менее 40 шт

	
	время отклика (GtG) встроенного дисплея
	не более 8 мс

	Разъемы
	количество встроенных разъемов HDMI 
	не менее 2 шт

	
	количество встроенных разъемов LAN 
	не менее 2 шт

	
	количество встроенных разъемов VGA IN 
	не менее 1 шт

	
	количество встроенных разъемов USB 2.0 
	не менее 2 шт

	
	количество встроенных разъемов USB 3.0 
	не менее 2 шт

	
	количество встроенных разъемов USB 3.0 TOUCH 
	не менее 2 шт

	
	количество встроенных разъемов USB-С 
	не менее 2 шт

	
	количество встроенных разъемов RS232 
	не менее 1 шт

	
	количество встроенных разъемов MIC IN 
	не менее 1 шт

	
	количество встроенных разъемов PC-Audio IN 
	Не менее 1 шт

	
	количество встроенных разъемов RJ45 IN 
	Не менее 1 шт

	
	количество встроенных разъемов SPDIF/COAX OU 
	Не менее 1 шт

	
	количество встроенных разъемов на лицевой части панели USB-A 3.0
	Не менее 2 шт

	
	количество встроенных разъемов на лицевой части панели USB-A 2.0
	Не менее 2 шт

	
	количество встроенных разъемов на лицевой части панели USB Touch
	Не менее 1 шт

	
	количество встроенных разъемов на лицевой части панели HDMI
	Не менее 1 шт

	Вспомогательные устройства управления
	Выходная мощность
	не менее 50 Вт

	
	Количество динамиков
	не менее 3 шт

	
	Встроенная Камера с датчиком движения
	Не менее 13,0 Мп

	
	Встроенный микрофон
	Не менее 8 шт

	
	Механическое устройство ввода информации, без батарейный стилус
	Не менее 2 шт

	
	Пульт управления панелью
	Не менее 1 шт

	
	Модуль Wi-Fi
	наличие

	
	Bluetooth 5.0
	наличие

	Встроенный ПК
	Процессор
	A73*4 + A53* 4 ядра

	
	Тактовая частота
	Не менее 1,9 Ггц

	
	Графический процессор
	наличие

	
	Оперативная память DDR4
	Не менее 8 Гб

	
	Объём внутр. памяти
	Не менее 128 Гб

	
	Операционная система
	Android 

	Доп. ПК
	Процессор
	Intel Core 

	
	базовая (без использования технологий разгона) тактовая частота встроенного процессора
	не менее 2,6 ГГц

	
	максимальная тактовая частота встроенного процессора
	не менее 4,4 ГГц

	
	количество ядер встроенного процессора
	не менее 6 шт

	
	количество потоков встроенного процессора
	не менее 12 шт

	
	тип оперативной памяти
	DDR4

	
	объем оперативной памяти
	Не менее 16 Гб

	
	тактовая частота оперативной памяти
	не менее 2666 ГГц

	
	Количество интегрированных видеокарт
	не менее 1 шт

	
	Объем встроенного жесткого диска
	не менее 256 Гб

	
	Количество встроенных адаптеров беспроводной сети
	не менее 1 шт

	
	Операционная система
	лицензионная

	Доп. возможности комплекса
	Наличие функции прожектора для концентрации внимания на определённой области :
Возможность редактирования текста
Распознавание рукописного ввода текста
Возможность экспорта изображений
Возможность экспорта текстовых документов
Возможность экспорта презентаций
Возможность экспорта PDF документов
Возможность печати созданного файла
Возможность выбора фона со сплошным цветом
Возможность выбора тематического фона
Возможность выбора фона для обучения
Возможность выбора пользовательского фона
Наличие встроенного браузера, позволяющего выполнять поиск в Интернете без выхода из приложения
Наличие инструмента Лупа, для увеличения определенной области
Наличие инструмента Занавес, для скрытия определённой области
Наличие встроенного инструмента поиска и вставки в рабочую область изображений из сети Интернет
Возможность вставки в рабочую область геометрических фигур
Наличие функции распознавания и перевод в правильную форму геометрических фигур, нарисованных от руки
Возможность добавления фигур, пунктирных линии, закрашенных фигур, изображений и узоров
Возможность выполнения точных измерений с помощью электронной линейки Режим электронного транспортира  Режим электронного циркуля.
	наличие

	Программное обеспечение 
	Программное обеспечение из реестра Минкомсвязи:
Комплект развивающих программ в единой оболочке: не менее 31 блока, направленных на обучение и развитие. Не менее 824 заданий.
Должны быть блоки: «Учим английский»  «Учимся сравнивать» «Учимся рассуждать» «Учимся сопоставлять» «Тренируем память» «Тренируем смекалку» «Тренируем логику» «Будущему учёному»  «Изучаем закономерности»  «Мир, в котором я живу» должен быть разделён на 16 тематических разделов, включающих в себя пояснительные иллюстрации и игровые задания, «Светофор» «Перекрёсток» «Маленький Моцарт»  «Помощник Айболита» разделён на 16 тематических разделов, включающих в себя пояснительные иллюстрации и игровые задания.  «Шахматы и шашки».  «Маленький мультипликатор»  «Маленький покупатель» «Азбука финансов» «Будущий предприниматель» «Знаток бизнеса» «Лабиринт и Я» «Командные игры» «Выигрышная стратегия» «Уроки компика»  «Странник» «Координатор» «Навигатор» «Алгоритмика» «Робототехника.
	наличие



	1

	
	Мобильная стойка для интерактивной панели
	Многофункциональная мобильная стойка с минимальной нагрузкой не менее 60 кг на кронштейн. Колесная база 4 шт с возможностью стопора . Регулировка по высоте возможна в диапазоне от 1200 мм до 1600 мм.  Регулировка крепления под панель(стандарт крепления VESA 400х600) Интегрированный в столбы кабель-канал. Диагональ размещения на стойку не менее 75 дюйма. 
	



