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Техническое задание
на оказание комплекса услуг по организации централизованного сбора, временного хранения, транспортирования и обезвреживания медицинских отходов классов  «Б» и «В»  для нужд ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России,  
Код по ОКПД2 38.12.11.000
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование закупаемых услуг, входящих в объект закупки
	Требования, установленные к функциональным, техническим характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки
	Требования, установленные к качественным характеристикам закупаемых услуг, входящих в объект закупки
	Ед. изм.
	Объем
(в месяц)
	Объем 
(за 6 месяцев)

	1
	Оказание услуг по организации централизованного сбора, временного хранения, транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов классов «Б» и «В» 
	Объекты, подлежащие  очистке:  
в соответствии с Таблицей 3
	Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода в нормативных и правовых актах Российской Федерации:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
2.Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
4. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
5.  Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ
6. СанПиН 
2.1.3684-21
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

7.Постановление Правительства РФ «Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации» от 22 декабря 2020 года № 2216.
8. Постановление Правительства РФ «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» от 03.09.2010 № 681. 
9. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).
10. Технический регламент Таможенного союза «ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств»
	кг
	Отходы класса «Б» - 277,25кг



Отходы класса «В» - 0,5 кг



	Отходы класса «Б»  –   1663,5
кг



Отходы класса «В»  - 3 кг


	
	
	Срок оказания услуг: С момента подписания настоящего контракта и до 12.12.2026 года 
	
	
	
	

	
	
	Вид отходов(в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21):
1. Медицинские отходы (класс Б – эпидемиологически опасные отходы):
Инфицированные  и   потенциально   инфицированные кровью и другими биологическими жидкостями отходы, в том числе:
1.1.- тара стеклянная из-под биологических материалов; 
1.2.- использованный медицинский одноразовый мягкий инвентарь (отходы полиэтилена в виде пленки, изделия из нетканого материала);
1.3. – использованные медицинские инструменты одноразового применения;
1.3. – использованные медицинские шприцы, системы для внутривенных инфузий, полимерные изделия;
1.4. – использованный медицинский острый инструментарий;
1.5. – использованные медицинские резиновые изделия;
1.6. – отходы перевязочных материалов           
1.7. – отходы   из клинико-диагностической   и бактериологической  лаборатории 3-4 группы патогенности.
 2. Медицинские отходы (класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы):     
Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории.
Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности.
Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза, в том числе:
2.1-  Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые  могут  привести  к возникновению   чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. 
2.2 – Отходы  лабораторий, фармацевтических  и иммунобиологических   производств, работающих с микроорганизмами 1 – 2 групп патогенности
2.3-  Отходы  лечебно-диагностических  подразделений фтизиатрических      стационаров  (диспансеров), загрязненные мокротой      пациентов.
2.4 – Отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.
	
	
	
	

	
	
	Характеристика мест первичного сбора (временного хранения) отходов класса Б  Устройство  для временного хранения медицинских отходов класса «Б»: Специализированный накопитель-морозильник  (п. 201. СанПиН 2.1.3684-21) со встроенной бактерицидной лампой (СНМ или эквивалент) 
Специализированный накопитель-морозильник  является вспомогательным оборудованием при осуществлении услуг, оказываемых Заказчику и описанных в данном разделе, согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 ФЗ- 44., и предоставляется исполнителем на период действия государственного контракта  по акту приема-передачи оборудования во временное пользование.
Количество – 9  шт.
Рабочая камера объемом – не менее 240 дм3, не более 260 дм3;
Количество  –  4 шт.
Рабочая камера объемом – не менее 380 дм3, не более 400 дм3.
Место установки – в соответствии с расчетом образования медицинских отходов и потребности в расходных материалах и вспомогательном оборудовании (Таблица 2) .
Срок установки – в течение пяти дней с даты начала оказания услуг.
Места временного хранения отходов должны быть оснащены бактерицидными облучателями
(СанПиН 2.1.3684-21)
	
	
	

	
	
	Применяемая система удаления отходов: Централизованная
	
	
	

	
	
	Сборники для накопления отходов класса Б: Поставка расходных материалов, одноразовой и многоразовой тары и упаковки для обращения с медицинскими отходами: 
многоразовые баки  желтого цвета с крышкой для хранения медицинских отходов класса Б плотно закрывающиеся (с маркировкой «Отходы. Класс Б»)
- 12л-10 шт.;
- 35л-5 шт.;
- 50л-3 шт.;
- 60л-5 шт.
 Одноразовые пакеты желтого цвета, обеспечивающие возможность безопасного сбора отходов класса   Б (с маркировкой «Отходы. Класс Б»:
 –  330*300 мм – 100  (+/- 5%) штук в месяц.
 –  500*600 мм – 700 (+/- 5%) штук в месяц
 –  700*800 мм – 300 (+/- 5%) штук в месяц
Одноразовые непрокалываемые влагостойкие контейнеры желтого цвета с иглоотсекателями для сбора острых отходов с плотно прилегающими крышками, исключающими возможность самопроизвольного вскрытия, маркированных «Отходы. Класс Б» с объемом:
- 0,5л –50 (+/- 5%) штук в месяц;
- 1,0л –25 (+/- 5%) штук в месяц;
- 1,5л –12 (+/- 5%) штук в месяц;
- 3,0л –7 (+/- 5%) штук в месяц;
- 6,0л –1 (+/- 5%) штук в месяц;
Одноразовые контейнеры для биологических отходов желтого цвета, обеспечивающие возможность безопасного сбора биологических отходов класса   Б  (с маркировкой «Отходы. Класс Б») и герметично упаковывающиеся:
-3 л – 11 (+/- 5%) штук в месяц;
 -6 л – 11 (+/- 5%) штук в месяц;
-10 л – 11 (+/- 5%) штук в месяц
(одноразовая и многоразовая тара должна соответствовать СанПиН 2.1.3684-21).
Срок поставки – ежемесячно.
	
	
	

	
	
	Сборники для накопления отходов класса В: Поставка расходных материалов, одноразовой и многоразовой тары и упаковки для обращения с медицинскими отходами: 
многоразовые баки  красного цвета с крышкой для хранения медицинских отходов класса В » плотно закрывающиеся  (с маркировкой «Отходы. Класс В»)
- 12л-1 шт.;
Одноразовые пакеты красного цвета, обеспечивающие возможность безопасного сбора отходов класса   В (с маркировкой «Отходы. Класс В):
  –  500*600 мм –2 (+/- 5%) штук в месяц;
Одноразовые непрокалываемые влагостойкие контейнеры красного цвета с иглоотсекателями для сбора острых отходов с плотно прилегающими крышками, исключающими возможность самопроизвольного вскрытия, маркированных «Отходы. Класс В» с объемом:
- 0,5л – 5 (+/- 5%) штук в месяц;
Одноразовые контейнеры для биологических отходов красного цвета, обеспечивающие возможность безопасного сбора биологических отходов класса   В (с маркировкой «Отходы. Класс В») и герметично упаковывающиеся:
-6 л –1 (+/- 5%) штук в месяц
 (одноразовая и многоразовая тара должна соответствовать СанПиН 2.1.3684-21)
Срок поставки – ежемесячно.
	
	
	

	
	
	Объем отходов, предполагаемый к вывозу с объекта очистки (за 6 месяцев, в период  с момента подписания контракта по 15.12.2026 года): 
Отходы класса Б  –   1663,5 кг
Отходы класса В  –   3 кг
	
	
	

	
	
	Работы, связанные с обращением отходов, проводимые Исполнителем:
	
	
	

	
	
	Сбор медицинских отходов – предусматривает изъятие упакованных в спецупаковку и складированных в контейнеры медотходов из мест их временного хранения и (или)  СНМ или эквивалента 
	
	
	

	
	
	Транспортировка медицинских отходов классов «Б» и «В». Перевозка медицинских отходов классов «Б» и «В» осуществляется специализированным транспортом Исполнителя, оснащенным в соответствии с требованиями п. 207. СанПиН 2.1.3684-21 холодильной установкой, имеющей специальные крепления для перевозки транспортных контейнеров к месту дальнейшего обезвреживания/уничтожения. 
Специализированный транспорт, задействованный при оказании услуг по контракту, должен быть оборудован Глобальной навигационной спутниковой системой – «ГЛОНАСС» в соответствии с требованиями «Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2020 года № 2216, а также  требованиями ДОПОГ и Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств».
Специализированный транспорт, задействованный при оказании услуг по контракту, должен быть оборудован системой видеорегистрации.
Оснащение транспортного средства системой видеорегистрации является обязательным условием в связи с тем, что Заказчик в процессе оказания услуг по транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов классов Б и В принимает на себя обязанность по контролю качества оказываемых Исполнителем услуг до момента их обезвреживания Исполнителем на участке по обращению с медицинскими отходами в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Заказчик несет ответственность за экологическую, санитарно-эпидемиологическую безопасность здоровья граждан. 
Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика предоставить «маршрут» транспортирования медицинских отходов классов Б и В с выгрузкой из системы «ГЛОНАСС» с территории Заказчика до участка по обращению с медицинскими отходами Исполнителя. 
В целях осуществления экспертизы оказанных услуг, в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчик вправе запросить данные с системы видеонаблюдения, расположенной на участке по обращению с медицинскими отходами, данные с видеорегистратора, расположенного в спецтранспорте. Исполнитель обязан предоставить Заказчику запрашиваемые данные в течение двух рабочих дней.
Кратность вывоза медицинских отходов рассчитывается в соответствии с количеством образующихся отходов, но не реже 1 раза в месяц.
	
	
	

	
	
	Предоставляемое Исполнителем оборудование и одноразовый расходный материал должны быть предназначены для использования в целях обращения с медицинскими отходами и иметь соответствующие документы (сертификат соответствия или декларацию соответствия или иные допустимые в силу требований действующего законодательства документы). 
	
	
	

	
	
	Требования к организации участка по обращению с медицинскими отходами Исполнителя:
Участок по обращению с медицинскими отходами должен быть оборудован камерами видеонаблюдения, с возможностью контроля процесса приемки транспортных контейнеров и наблюдением за «грязной» и «чистой» зонами, позволяющими Заказчику осуществлять контроль за ходом оказания услуг. Система видеонаблюдения должна осуществлять хранение архива видеозаписей в течение не менее 7 дней с даты подписания акта оказания услуг по вывозу.
 Общие требования к участку:	
Участок должен быть обеспечен канализацией, водопроводом, электричеством, отоплением и автономной вентиляцией. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений участка должны обеспечивать поточность технологического процесса и возможность соблюдения принципа разделения на "чистую" и "грязную" зоны.
На территории участка осуществляется прием, обработка (обезвреживание или обеззараживание), временное хранение (накопление) отходов, мойка и дезинфекция стоек-тележек, контейнеров и другого оборудования, применяемого для перемещения отходов.
Требования к помещениям участка:
Помещения участка предусматривают условное разделение на зоны:
- "грязную", к которой относятся помещение приема и временного хранения поступающих медицинских отходов, помещение обработки отходов, оборудованное установками по обеззараживанию/обезвреживанию отходов классов Б и В, помещение мойки и дезинфекции. При небольших объемах возможно временное хранение поступающих отходов и их обеззараживание в одном помещении. При хранении отходов классов Б и В, более 24-х часов предусматривается холодильное/морозильное оборудование.
- "чистую", к которой относятся помещения хранения обеззараженных/обезвреженных отходов, вымытых и обеззараженных средств перемещения отходов (возможно совместное временное хранение в одном помещении), склад расходных материалов, комната персонала, санузел, душевая.
Высота помещений принимается в соответствии с габаритами устанавливаемого оборудования, но не менее 2,6 м.
 Поверхность стен, пола и потолков должна быть гладкой, устойчивой к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Полы покрываются влагостойким материалом, не скользящим и устойчивым к механическому воздействию.
Наружная и внутренняя поверхность мебели и оборудования должна быть гладкой, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
Требования к освещению:
Во всех помещениях предусматривается совмещенное или искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. В производственных помещениях уровень искусственной освещенности должен быть не менее 200 лк.
Светильники должны иметь закрытые рассеиватели. Очистка светильников должна производиться не реже 2 раз в год.
Требования к организации воздухообмена:
Воздухообмен помещений участка должен обеспечивать поддержание допустимых параметров микроклимата, соблюдение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны
Устройство вентиляции должно исключать перетекание воздушных масс из "грязных" зон (помещений) в "чистые".
В помещениях участка предусматривается автономная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Схема воздухообмена определяется технологическим заданием. Кратность воздухообмена по вытяжке и необходимость установки местных отсосов определяется по расчету в зависимости от вида, количества и мощности технологического оборудования.
Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусматривается из помещений "грязной" зоны.
Требования к микроклимату помещений:
- Температура воздуха в производственных помещениях должна быть в пределах 18 - 25 °C, относительная влажность не выше 75%.
Требования к водоснабжению и канализации:
- Основные производственные помещения (для приема и временного хранения отходов, обеззараживания, мойки и дезинфекции инвентаря и оборудования) должны оснащаться поливочным краном, трапами в полу (поддонами). 
-В помещении обеззараживания/обезвреживания отходов предусматривается раковина для мытья рук.
Требования к оснащению участка:
- Расстановка оборудования должна производиться с учетом обеспечения свободного доступа ко всему оборудованию. 
- Расстояние от стен до оборудования должно составлять - не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Минимальные размеры проходов должны быть не менее 0,6 м.
- Помещения приема и временного хранения отходов оснащаются весами.
- Помещения временного хранения и обеззараживания/ обезвреживания отходов оснащаются бактерицидными облучателями или другими устройствами обеззараживания воздуха.
Гигиенические требования к содержанию помещений, оборудования и инвентаря:
Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться в чистоте. Текущую уборку проводят влажным способом, не реже одного раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральную уборку проводят не реже 1 раза в месяц. Обработке подлежат стены, мебель, технологическое оборудование, пол. Ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, протирают оборудование, удаляют видимые загрязнения со стен, затем моют пол.
Уборочный инвентарь, раздельный для "чистой" и "грязной" зоны, должен иметь четкую маркировку с указанием видов уборочных работ, использоваться строго по назначению и храниться раздельно в кладовых или шкафчиках основных производственных помещений.
Участок должен быть оснащен моечным комплексом для мойки транспортных средств и мойки, дезинфекции и дезинсекции специализированных многоразовых контейнеров.
	
	
	

	
	
	Исполнитель должен предоставить надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:
- имеющиеся у Исполнителя документы, подтверждающие соответствие используемых контейнеров требованиям, установленным СанПиН 2.1.3684-21, выдаваемые в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» и иными нормативно-правовыми актами в области технического регулирования (декларации о соответствии, сертификаты соответствия, выданные как в форме обязательной, так и добровольной сертификации или иные допустимые в силу требований действующего законодательства документы);
- документы на предоставляемое Исполнителем специализированное морозильное оборудование, предназначенное для хранения медицинских отходов классов Б и В, позволяющие Заказчику использовать его по указанному целевому назначению (инструкцию по использованию, технический паспорт и т.п.) и подлежащие передаче в соответствии со ст. 691 ГК Российской Федерации;
- имеющиеся у Исполнителя документы, подтверждающие соответствие предоставляемого специализированного морозильного оборудования, предназначенного для хранения медицинских отходов классов Б и В, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, позволяющее Заказчику идентифицировать данное оборудование как оборудование, предназначенное для хранения медицинских отходов классов Б и В, выдаваемые в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иными нормативно-правовыми актами в области технического регулирования (декларации о соответствии, сертификаты соответствия, выданные как в форме обязательной, так и добровольной сертификации или иные допустимые в силу требований действующего законодательства документы);
- документы на специализированный автотранспорт (с холодильными установками)
- документы об обучении водителей, осуществляющих вывоз отходов, по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» либо «Профессиональная подготовка на право работы с отходами I – IV классов опасности», в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Контроль качества выполнения услуг:
Контроль качества выполнения услуг производится в виде выездной проверки факта обезвреживания медицинских отходов. Проверка осуществляется по предварительному согласованию с Исполнителем.
Заказчик имеет право перед заключением Контракта произвести проверку участка (площадки), на которой планируется осуществление деятельности по обезвреживанию медицинских отходов классов Б и В на соответствие требованиям пункта 211 СанПиН 2.1.3684-21, путем выездной комиссионной проверки.
	
	
	

	
	
	Дополнительные сведения:
Указанные в техническом задании конкретные значения (объем, количество) товара являются минимальными и обусловлены расчетом образования медицинских отходов и потребности в расходных материалах и вспомогательном оборудовании.
Организация системы сбора, временного хранения и вывоза отходов с территорий объектов очистки должна удовлетворять требованиям нормативных и правовых актов РФ: СанПиН 2.1.3684-21.
Участник закупки (субподрядчик) обязан предоставить: экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов действующим санитарно-эпидемиологическим нормам.
Указанное экспертное заключение должно быть выдано непосредственно участнику закупки, либо субподрядчику, если соответствующие работы (услуги) будут оказаны субподрядчиком. Если указанные работы (услуги) будут оказаны субподрядчиком, то в составе заявки требуется договор (копия), заключенный участником закупки с субподрядчиком об оказании соответствующих услуг и указанное экспертное заключение (копия), выданное данному субподрядчику.
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Таблица 2
Расчет
образования медицинских отходов и потребности в расходных материалах
и вспомогательном оборудовании  ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России на 6 месяцев 2026 год
	№ п/п
	Филиал
	Класс отходов
	Посеща-емость (человек/ в сутки)
	Потребность (или указать наличие)
	Наличие комнаты
 для временного хранения отходов
	Специализированный накопитель-морозильник  
«СНМ -250» (рабочая камера объемом – не менее 240 дм3, не более 260 дм3)
«СНМ -400» (рабочая камера объемом – не менее 380 дм3, не более 400 дм3)
	

	
	
	
	
	Емкость-контейнер для игл (0,5; 1; 1,5; 3; 6 л.) (в месяц)
	Пакет
1)330×300
2)500×600
3)700×800
(в месяц)
	Ориенти- ровочное количество отходов (кг) (в месяц)
	Бак с крышкой
[bookmark: _GoBack](12, 35, 50, 60 л)
	Контейнер для сбора биологических отходов (3, 6, 10 л) (в месяц)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	МЧ-1
	Б
	30
	0,5-5 шт
	2) 30 шт
3) 50 шт
	8
	35л - 1 шт
	3л-1 шт
	да
	«СНМ -400»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	МЧ-2
	Б
	40
	0,5-10 шт
	1)10 шт
2) 30 шт
3) 30 шт
	10
	-
	3л-1 шт
	да
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	МЧ-3
	Б
	130
	1,0л.-3 шт 3л.-2 шт

	2) 60 шт
	10
	-
	10л-2шт
	да
	«СНМ -250»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	МЧ-4
	Б
	145
	0,5- 3 шт
1,0-5 шт. 1,5-3шт
	1) 10 шт
2) 50 шт
3) 5 шт
	8
	12л-2 шт
35л-1 шт

	3л -1шт
6л -2 шт
10л-1шт
	да
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	МЧ-5
	Б
	145
	0,5-27 шт
1,0- 5 шт
	1) 10 шт
  2) 50 шт
  3) 5 шт
	10
	12л-1 шт.
35л - 1 шт
60л-1 шт

	
	да
	
	

	
	
	В
	
	0,5- 5 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	МЧ-6
	Б
	50
	1,0 - 3 шт
	2) 40 шт
3) 3 шт. 
	8
	60 л –1 шт.
	-
	да
	«СНМ -250»  или эквивалент
	

	
	
	В
	5
	
	2) 2 шт
	0,5
	12 л-1 шт.
	6 л-1 шт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	МЧ-9
	Б
	100
	0,5-7 шт
1,0- 3 шт
	1) 25 шт
2) 40 шт
3) 17 шт
	10
	
	3л –2 шт
	да 
	«СНМ -250»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	МЧ-11
	Б
	40
	0,5-10 шт
1,0-3 шт
1,5-3 шт
3,0-3 шт

	2) 30 шт
	10
	12л-2 шт

	3л–2 шт
	да
	«СНМ -400»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	МЧ-12
	Б
	20
	0,5-1шт
	2) 30 шт
	8
	
	
	да
	«СНМ -250»  или эквивалент
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	МЧ-13
	Б
	30
	1,0 – 1 шт
	2) 50 шт

	10
	12л-1шт.
	3л-1 шт 
	да
	«СНМ -250»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	МЧ-14
	Б
	150
	0,5-7шт
1,0-3 шт
1,5-3 шт
3,0-2 шт
6,0 -1 шт
	1) 15 шт
2) 25 шт
3) 15 шт
	10
	12л-1 шт
35л- 2 шт
50л - 2 шт

	6л –2 шт
10л – 1 шт
	да
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	МЧ- 15
	Б
	30
	1,0- 1 шт
	1)  5 шт
2) 15 шт
	8
	12л-1 шт
	3л-1  шт
	да
	«СНМ -250»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	МЧ-16
	Б
	15
	1,5-1шт
	2) 40 шт
	6
	12л-1шт

	
	да
	«СНМ -250»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	МЧ-17
	Б
	20
	
	2) 30 шт 
3) 5 шт
	10
	60л-1шт
	3л-1 шт
6л-1 шт

	да
	«СНМ -250»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТБ-1
	Б
	105
	0,5-25 шт
	1) 25 шт
2) 50 шт
3) 25 шт
	65,25
	12л –1 шт
50л - 1 шт
60л –1шт
	10л – 5 шт

	да
	«СНМ -400»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	КТБ-1
	Б
	30
	0,5-3шт
	2) 90 шт
3) 100 шт
	40
	
	6л-5 шт
10л-4шт
	да
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ЦГСЭН
	Б
	
	
	1) 5 шт
2) 20 шт
3) 10 шт
	8
	60л –1 шт
	
	да
	«СНМ -250»  или эквивалент 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Поликлиника
	Б
	30
	0,5-3 шт
1,5-2 шт
	2) 20 шт
3)10 шт
	20
	
	3л-1 шт
6л-1шт
	да
	«СНМ -400»  или эквивалент 
	

	
	ЗП № 3
	Б
	10
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	ЗП № 4
	Б
	10
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ВВК
	Б
	8
	-
	3) 25 шт
	8
	
	
	да
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
И

Т

О

Г

О
	


ФКУЗ
МСЧ-23
ФСИН
России
	Б
	
	0,5-50 шт
1,0-25 шт
1,5-12 шт
3,0 - 7 шт
6,0 - 1 шт
	1) 100 шт
2) 700 шт
3) 300 шт
	277,25
	12л- 10 шт
35л- 5 шт
50л- 3 шт
60л- 5 шт
	3л - 11 шт
6л- 11 шт
10л- 11 шт
	
	«СНМ-250»  или эквивалент – 
9 шт 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	В
	
	0,5-5 шт

	2)  2 шт

	0,5
	12л- 1 шт

	6 л- 1 шт

	
	«СНМ-400»  или эквивалент – 4шт 
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Таблица 3
Местонахождение филиалов

	№
п/п
	Сокращенное наименование
	Полное наименование (адрес местонахождения)
	Примечание

	1
	МЧ-1
	Филиал «Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Республика Адыгея, п. Тлюстенхабль, ул. Ленина,28
	

	2
	МЧ-2
	Филиал «Медицинская часть № 2» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Краснодарский край,   п. Двубратский,ул. Мостовая, 1
	

	3
	МЧ-3
	Филиал «Медицинская часть № 3» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Краснодарский край, п. Двубратский,ул. Степная, 1
	

	4
	МЧ-4
	Филиал «Медицинская часть № 4» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
г. Армавир, ул. Володарского, 1А
	

	5
	МЧ-5
	Филиал «Медицинская часть № 5» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
г. Апшеронск, ул. Советская, 175
	

	6
	МЧ-6
	Филиал «Медицинская часть № 6» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Краснодарский край,   п. Двубратский, ул. Степная, 1
	

	7
	МЧ-9
	Филиал «Медицинская часть № 9» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Грибоедова, 42
	

	8
	МЧ-11
	Филиал «Медицинская часть № 11» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Краснодарский край,  п. Ахтарский, Приморско-Ахтарск
	

	9
	Мч-12
	Филиал «Медицинская часть № 12» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пугачева, 32
	

	10
	МЧ-13
	Филиал «Медицинская часть № 13» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Пархоменко, 33
	

	11
	МЧ-14
	Филиал «Медицинская часть № 14» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
г. Краснодар, ул. Калинина, 58
	

	12
	МЧ-15
	Филиал «Медицинская часть № 15» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Республика Адыгея, х. Новый Сад, Тахтамукайский р-н
	

	13
	МЧ-16
	Филиал «Медицинская часть № 16» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Республика Адыгея, г. Майкоп,  ул. Кожевенная,11
	

	14
	МЧ-17
	Филиал «Медицинская часть № 17» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
Республика Адыгея, г. Майкоп,  ул. Пионерская,273, стр.1
	

	15
	ТБ-1
	Филиал «Туберкулезная больница № 1» 
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
г. Краснодар, ул. Воронежская, 42
	

	16
	КТБ-1
	Филиал «Краевая туберкулезная больница № 1» 
ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России 
Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул. С. Радонежского ,88)
	

	17
	ЦГСЭН
	Филиал «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора № 1» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России г. Краснодар,  ул. Новороссийская, 61
	

	18
	Поликлиника
	Филиал «Поликлиника» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
г. Краснодар,  ул. Захарова,11а
	

	19
	ВВК
	Филиал «Военно-врачебная комиссия» ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России
г. Краснодар,  ул. Захарова,11а
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