
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ в здании  
 ФГБУ НМИЦО ФМБА России

Наименование оказываемых услуг: выполнение ремонтных работ в здании.
Адрес Объекта: г.Москва, Волоколамское ш. д.30 корп.2
Место оказания услуг: холл (6 этаж), поликлиника (1 этаж), палаты (5 этаж, 3 корп.), картохранилище (-1 этаж, корп.1).
Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

Требования к объемам оказываемых услуг.
1. Ремонтные работы в здании должны быть выполнены в соответствии с Перечнем работ (Приложение №1 к Техническому заданию) и требованиями настоящего Технического задания.
2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.
3. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, а также соответствующие допуски.
4. Все виды, объемы, сроки оказания услуг, привлечение субподрядных организаций в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
5.  Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).
[bookmark: _GoBack]6. Исполнитель не позднее двух дней после заключения Договора предоставляет и согласовывает с Заказчиком график и сроки проведения работ, назначает Ответственного за проведение работ (с предоставлением копии приказа о назначении).
7. Исполнитель не позднее двух дней после заключения Договора направляет Заказчику письмо с указанием ФИО и паспортных данных, адреса регистрации каждого сотрудника и госномеров и марок транспортных средств для оформления допуска на территорию Заказчика.
8. Исполнитель проинформирован, что режим работы Исполнителя в соответствии с «Правилам внутреннего трудового распорядка ФГБУ НМИЦО ФМБА России» с 9.00 до 18.00, при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели производится только письменно по согласованию с Заказчиком.
9. Исполнитель должен организовать выход рабочих в смену – не менее 5 (пяти) человек, включая Бригадира ответственного за проведение работ. 
10. Бригадир несет ответственность за проведение работ и обязан присутствовать на Объекте Заказчика в период проведения работ и нахождения на территории рабочих. Бригадир обязан распределять работы и рабочих по их рабочим местам, выдавать рабочим спецодежду, материалы и инструменты для проведения работ, контролировать технологию проведения работ, методы их ведения, качество и аккуратность проведения работ, а так же соблюдение рабочими правил техники безопасности, санитарных норм и правил, внутреннего распорядка Заказчика.
11. Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет: 
- привлечения квалифицированных рабочих имеющих знания и опыт проводимых работ, имеющих право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ; 
- использования инструментов, отвечающих технологиям выполнения, соответствующих видов работ.
12. Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
13. Заказчик в праве потребовать от Исполнителя предоставления документов на любого сотрудника Исполнителя о наличии регистрации и разрешения на работу в РФ.
14. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;
- нарушение технологического процесса выполнения Работ;
- нарушение строительных и санитарных норм и правил;
- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- при выявлении фактов хищения;
- порчи материальных ценностей заказчика;
- нарушение правил внутреннего распорядка.
15. Исполнитель должен при проведении работ руководствоваться нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ.
16. В своей работе Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального Закона от 01.01.2001г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Исполнитель должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения работ.
16. Исполнитель при проведении работ обязан обеспечить следующие меры безопасности:
- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;
- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;
- места проведения работ должны огораживаться для предотвращения аварийных ситуаций.
17. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ.
18. Строительные работы проводятся только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. При выполнении работ Исполнитель должен применять меры по минимизации уровня шума, пыли и загрязнения воздуха.
19. При производстве работ Исполнитель предусматривает меры по защите здания, его частей и оборудования от воздействий производимых при проведении работ пыли, влаги и разрушающих нагрузок.
20. Ежедневно после окончания работ Исполнитель производит уборку строительной площадки от строительной пыли и мусора, упаковки материалов используемых при выполнении работ, и обеспечивает их вывоз с территории Заказчика. Сбор и вывоз мусора Исполнитель должен осуществлять за свой счет ежедневно, складирование мусора на территории заказчика запрещено.
21. Исполнитель может принять на себя обязанность выполнить работы, отвечающие более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями к качеству.
22. В случае повреждений имущества, конструкций, частей здания, его отделки и/или инженерных систем, произошедших в процессе работ, производимых Исполнителем, все работы по восстановлению осуществляет Исполнитель за свой счет.
23. По окончанию работ Исполнитель демонстрирует выполненные работы и работоспособность установленных изделий Заказчику и ознакомляет Заказчика с результатами выполненных работ.
24. Выполняемые работы, в момент передачи Заказчику должны удовлетворять всем требованиям указанным в техническом задании.
25. До приемки выполненных работ по решению Заказчика могут быть выполнены контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала изделий, с привлечением специалистов при необходимости.
26. Результаты выполненных работ должны отвечать эксплуатационным и эстетическим требованиям. Качество выполненных работ должно обеспечивать дальнейшую эксплуатацию всех конструкций.
27. Гарантийный срок на все виды выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Срок гарантии на материалы и изделия должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем для данного вида материалов и изделий, срок гарантии начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
27. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта, в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами Исполнителя и за его счет.
28. По окончании работ Исполнитель предоставляет заказчику все сертификаты соответствия, пожарные сертификаты и технические свидетельства на материалы используемые в процессе проведения работ. 

Требования к материалам, используемым при проведении работ
1. Характеристики приобретаемых Исполнителем для выполнения работ материалов и изделий должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ. 
2. Для проведения работ должны применяться предоставленные Исполнителем новые (не бывшие в употреблении), с не истекшим сроком годности строительные изделия и отделочные материалы (не ранее 2025 года выпуска).
3. Приобретаемые Исполнителем для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим стандартам, требованиям к качеству и безопасности. Соответствие материалов должно подтверждаться наличием паспорта соответствия, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, паспортом производителя (изготовителя). Подтверждающие документы Исполнитель направляет Заказчику до начала работ.
4. Доставка материалов, оборудования, инструмента, все погрузо-разгрузочные и подъемные работы на объекте осуществляется силами и средствами Исполнителя.
5. Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия. 
6. Складские и бытовые помещения для складирования материалов и инструмента Заказчиком не предоставляются.
7. Исполнителем в стоимость договора должны быть, включены все изделия, строительные и расходные материалы, требуемые для проведения работ.

Приложение №1
к Техническому заданию

Перечень работ
                                       Организация кабинета в холле на 6 этаже
	1
	Монтаж металлического каркаса стен из профилей      
	м2
	7

	2
	Монтаж гипсокартона в четыре слоя по профилю
	м2
	28

	3
	Оклейка стен обоями под покраску      
	м2
	14

	4
	Штукатурка стен частичная, заделка швов
	м2
	14

	5
	Шпаклевка стен в два слоя
	м2
	14

	6
	Грунтовка стен
	м2
	14

	7
	Окраска стен в 2 слоя
	м2
	14

	8
	Монтаж отбойной доски и углов
	м.п.
	5

	9
	Демонтаж двери
	шт.
	1

	10
	Монтаж дверей
	шт.
	1

	11
	Отделка дверного проема
	ед
	1

	
Ремонт стен в поликлинике на 1-ом этаже

	1
	Шпаклевка стен в два слоя
	м2. 
	15

	2
	Ошкуривание (шлифовка) стен
	м2. 
	15

	3
	Грунтовка стен
	м2. 
	15

	4
	Окраска стен в 2 слоя
	м2. 
	15

	
Ремонт стен в палатах на 5-ом этаже (3 корп.)

	1
	Шпаклевка стен в два слоя
	м2. 
	25,4

	2
	Ошкуривание (шлифовка) стен
	     м2. 
	25,4

	3
	Грунтовка стен
	м2. 
	25,4

	4
	Окраска стен в 2 слоя
	м2. 
	25,4

	
Установка противопожарной стены картохранилища на -1 этаже (1 корп.)

	1
	Демонтаж металлической решетки и двери
	м2
	24

	2
	Монтаж металлического каркаса стен из профилей
	м2
	7,6

	3
	Монтаж гипсокартона в четыре слоя по профилю
	м2
	24

	4
	Заделка швов
	м2
	14

	5
	Шпаклевка стен в два слоя
	м2
	44

	6
	Грунтовка стен
	м2
	44            

	7
	Окраска стен в 2 слоя
	м2
	44            

	8
	Установка двери
	шт.
	1

	
	
	
	


Перечень расходных материалов
	Профиль ПН
	м.п.
	15,00

	Профиль ПС
	м.п.
	20,00

	Профиль ПН 100
	м.п.
	20,00

	Профиль ПС 100
	м.п.
	46,00

	Гипсокартон 2500х1200
	м2
	28,00

	Гипсокартон 2500х1200 огнестойкий
	м2
	30,00

	Утеплитель
	м2
	7,00

	Утеплитель 100 мм
	м2
	24,00

	Грунтовка
	л
	55

	Стеклообои
	м2
	25

	Клей для флизелиновых обоев
	уп
	2

	Штукатурка гипсовая Ротбанд
	кг
	50

	Шпаклевка Ветонит ЛР
	кг
	160

	Краска в/э цвет: Н394
	кг
	54

	Скотч малярный
	шт
	5

	Пена противопожарная
	шт
	4

	Средство для обработки антиплесень
	л
	10

	Дверь металлическая противопожарная 210х90
	шт
	1



Исполнителем в стоимость работ должен быть включены:
расходный материал,
доставка
погрузка-разгрузка инструментов и расходного материала
погрузка и вывоз строительного мусора
накладные расходы. 
Все применяемые в ходе ремонтных работ материалы согласовывается с Заказчиком.


Начальник отдела эксплуатации                                                                      Бачурин О.А.
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