Договор № ___________

	Индивидуальный код закупки
	26 1 7709024283 770901001 0057 000 0000 244

	
г. Москва
	
«__» _____________ 202__г.



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Волковой Елены Сергеевны, действующей на основании доверенности от 17.01.2025 № 01-Д-2025, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту ИТП для нужд ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (далее - Работы) в объеме, установленном в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2 Работы выполняются по адресу: г. Москва, Петроверигский пер., д.10, стр. 3.
1.3 Срок выполнения работ: с даты заключения договора в течение 90 (девяносто) календарных дней.
1.4 ОКПД2: 33.12.2

2. Цена Договора
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. 
Вариант 1. Цена Договора составляет _______,__ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС ____ %, _______,__ (_____) рублей __ копеек (далее – Цена Договора) в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
Вариант 2. Цена Договора составляет _______,__ (_____) рублей __ копеек. НДС не облагается на основании _______________ в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о контрактной системе.
2.4. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
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3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии c Техническим заданием и настоящим Договором.
3.1.3 Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.1.4 Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
3.1.5 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и Акта сдачи-приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
3.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
3.2.3 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в настоящей статье 3.4.4 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
3.3 Подрядчик вправе:
3.3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
3.3.2 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.
3.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании.
При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
3.3.4 Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или объемов работ по Договору.
3.3.5 Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен Договор, на другого субподрядчика.
3.3.6 Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Договора.
3.4 Подрядчик обязан:
3.4.1 Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
3.4.2 Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.3 Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
3.4.4 Приостановить оказание работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказываемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.
3.4.5 В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.
3.4.6 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором;
3.4.7. Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он отвечает требованиям ч.1 ст.31. Закона о контрактной системе. При необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить документы, подтверждающие его соответствие Требованиям к участникам закупки, прописанным в ч.1 ст.31. Закона о контрактной системе, в указанный Заказчиком срок.

4. Порядок выполнения, сдачи-приемки выполненных работ 
4.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с представителем Подрядчика осуществляет контроль за выполнением и качеством работ, приемку по акту сдачи-приемки выполненных работ (приложение №3 к настоящему Договору). Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ с целью проверки хода, качества и количества выполняемых работ.
4.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать установленным соответствующими нормативными актами стандартам, техническим условиям и иным требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода. По окончании выполнения работ, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания работ передает Заказчику подписанные со своей стороны отчетные документы согласно п. 5.1. Договора в двух экз.
4.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик в пятидневный срок составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан приступить к устранению выявленных недостатков за свой счёт в срок, указанный Заказчиком в акте с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. При просрочке передачи или приемки результата выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет сторона, допустившая просрочку.
4.5. Датой исполнения обязательств Подрядчиком (за исключением гарантийных обязательств) по Договору, является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение №3 к настоящему Договору).
4.6. Гарантийный срок на работы – 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение №3 к настоящему Договору).

5. Порядок расчетов
5.1 Оплата выполненных работ будет осуществляться безналичным расчетом по факту приемки результатов работ, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры (при наличии НДС) или универсального передаточного документа (УПД), акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной (форма № КС-3) в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. 
5.2 На всех вышеперечисленных документах обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Подрядчика, номер и дата Договора, а также даты оформления этих документов.
5.3 Оплата выполненных работ будет осуществляться за счет средств бюджетного учреждения на 2026 год.
5.4 Выплата аванса не предусмотрена.
5.5 Перечисление средств Подрядчиком будет производиться по банковским реквизитам, указанным в счёте.
5.6 В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязуется:
5.6.1 Отобразить в счете информацию «Внимание! Изменение реквизитов!»;
5.6.2 Приложить к счету информационное письмо об изменении реквизитов за подписью руководителя организации и главного бухгалтера;
5.6.3 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения реквизитов уведомить Заказчика об изменении банковских реквизитов по адресу электронной почты.
5.6.4 В случаях, предусмотренных в разделе 6 Договора Заказчик вправе, а в случае письменного обращения Подрядчика с просьбой удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из сумм оплаты за выполненные Работы - обязан удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из сумм оплаты, производимых Заказчиком Подрядчику за выполненные Работы.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Подрядчик.
6.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа исполнения Договора (далее - Цена Договора (Этапа)).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены договора.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.
6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
6.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6.12. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, обязательства Подрядчика по перечислению неустойки в виде пени или штрафа могут быть возложены на Заказчика.
6.15. В случае применения настоящего пункта оплата по Договору Заказчиком осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки в виде пени или штрафа.
6.16. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.
6.17. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров
7.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров.
7.2 Претензия предъявляется заявителем в письменной форме.
В претензии указываются:
- требования заявителя;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на законодательство;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
- перечень прилагаемых к претензии документов.
Претензия рассматривается и по ней должен быть дан ответ в течение 10 (десяти) дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения претензии.
Ответ на претензию дается в письменной форме, подписывается руководителем или уполномоченным им лицом.
В ответе на претензию указываются:
- при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;
- при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы отказа со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ;
- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.
При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).
7.3 Любые уведомления, в том числе юридически значимые сообщения (далее – уведомления) могут быть направлены следующими способами:
1) в виде электронного документа (электронного образа документа) посредством электронной почты по адресам Сторон:
адрес электронной почты Подрядчика: __________________________(заполняется на этапе заключения Договора);
адрес электронной почты Заказчика: __________________________(заполняется на этапе заключения Договора). При этом, в случае отправки Заказчиком уведомления с адресов электронной почты Заказчика с доменным именем @gnicpm.ru по вышеуказанному адресу электронной почты Подрядчика, признаются направленными уполномоченными лицами Заказчика и надлежащим образом. 
Стороны установили, что дата получения уведомления вышеуказанным способом является дата его отправки отправителем (уведомление считается доставленным в дату его отправки) в соответствии с часовой зоной, в которой расположен адресат;
2) в письменной форме в виде почтового отправления с описью вложения. Уведомление, отправленное указанным способом, считается доставленным в момент его поступления в отделение почты получателя;
3) в письменной форме нарочным под расписку представителя адресата. Уведомление, отправленное указанным способом, считается доставленным в дату, указанную представителем адресата в расписке.
Уведомления, направленные любым вышеперечисленным способом, считаются направленными надлежащим образом. Уведомления, направленные любым вышеперечисленным способом, считаются доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).
Риск неполучения поступившей корреспонденции (неполучения уведомления) несет адресат.
7.4 В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной Стороны по существу, все споры между Сторонами по Договору, включая споры, разногласия или требования, возникающие в связи с изменением, расторжением, неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора, а также по поводу его недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

8. Срок действия и изменение (расторжение) Договора
8.1 Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до «30» ноября 2026 г.
8.2 Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, если совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
8.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
9.3 Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Конфиденциальность
10.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего Договора. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно.
10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3. Передача, распространение и обеспечение защиты информации, связанной с исполнением обязательств по Договору, осуществляется Сторонами с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
10.4. Принятые Сторонами обязательства по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе исполнения обязательств по Договору, не распространяются на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, получившей соответствующую информацию.
10.5. Стороны Договора не вправе использовать полученную информацию в личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные Договором, не распространяются на предоставление информации государственным органам и саморегулируемым организациям в сфере охраны труда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.7. Подрядчик имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это необходимо для исполнения обязательств по Договору, и сохранять у себя копии, необходимые для подтверждения факта исполнения Договора и/или обоснования сделанных выводов, либо в случаях, предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и инструкциями.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Если какое-то из положений настоящего Договора будет или станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.
11.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Если иное не установлено настоящим Договором, указанные в тексте Договора дни означают календарные дни.
11.5. ВАРИАНТ 1
Настоящий Договор заключен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ВАРИАНТ 2
Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
11.6. Для контроля (мониторинга) исполнения Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Договора, с указанием их контактных данных:
11.6.1. Ответственное лицо со стороны Заказчика: __________ , тел: __________ , e-mail: ___________ .
11.6.2. Ответственное лицо со стороны Подрядчика: __________ , телефон: __________ , e-mail: ___________.
11.7. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1- Техническое задание;
Приложение № 2- Расчет стоимости работ;
Приложение № 3- Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

12. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России)
Юридический адрес: 101990, г. Москва, Петроверигский переулок, дом 10, стр.3 
Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Петроверигский переулок, дом 10, стр.3
Телефон: +7-499-553-68-68 Факс: +7-495-621-01-22
Адрес электронной почты: EProkhorova@gnicpm.ru
ОГРН: 1027739172240 ИНН: 7709024283
КПП: 770901001
БИК: 004525988
расчетный счет: 03214643000000017300
корреспондентский счет: 40102810545370000003
в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
лицевые счета: 20736У14950, 21736У14950, 22736У14950 в УФК по г. Москве
Интернет-сайт: http://www.gnicpm.ru
От Заказчика:
Руководитель контрактной службы 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России

___________________ Е.С. Волкова  
М.П.

	ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «_________»
(ООО «_____________»)
Юридический адрес: _________
Почтовый адрес: _________
Телефон: _________
Факс: _________
Адрес электронной почты: _________
ОГРН: _________
ИНН: _________
КПП: _________
БИК: _________
расчетный счет: _________
корреспондентский счет: ____
в _______________
Интернет-сайт: _________





От Подрядчика:
___________



____________________ _____________
М.П.




Приложение № 1
к Договору от «____» __________ 202__ г.
№ _________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту ИТП
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	Раздел: Прочистка и промывка оборудования

	1
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания (применительно - насос циркуляционный, насос подпиточный, насос дренажный)
	100 ШТ
	0,05

	2
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом свыше 80 до 160 кг внутри здания  (применительно - насос циркуляционный)
	100 ШТ
	0,02

	3
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом свыше 80 до 160 кг внутри здания  (применительно - расширительный бак)
	100 ШТ
	0,01

	4
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом свыше 80 до 160 кг внутри  (применительно - грязевик на вводе и в ИТП)
	100 ШТ
	0,07

	5
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом свыше 160 до 240 кг внутри здания (применительно - теплообменник)
	100 ШТ
	0,03

	Раздел: Ремонт

	6
	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места
	100 ШТ
	0,02

	7
	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм
	100 ШТ
	0,01

	7,1
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,0151

	8
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	ШТ
	1

	8,1
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2

	8,2
	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,06 МПа, диаметр 25 мм
	КОМПЛ
	1

	9
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
	100 ШТ
	0,01

	9,1
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,0398

	10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	ШТ
	1

	10,1
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	ШТ
	1

	10,2
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	ШТ
	2

	Раздел: Восстановление изоляции

	11
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	1

	11,1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 32 мм
	м
	11

	11,2
	Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый
	л
	1

	12
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	2,4

	12,1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 40 мм
	м
	26,4

	12,2
	Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый
	л
	2,4

	Раздел: Ремонт участка трубопровода

	13
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
	100 м
	0,05

	14
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,05

	15
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
	10 м
	0,5

	15,1
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм
	м
	5

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0157

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,0157

	17,1
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,0003862

	18
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	0,5

	18,1
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 40 мм
	м
	5,5

	18,2
	Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый
	л
	0,5

	Раздел: Гидравлические испытания

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,36

	20
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	0,52

	21
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м
	0,56



	От Заказчика:
Руководитель контрактной службы 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России

___________________ Е.С. Волкова  
М.П.
	От Подрядчика:
___________



____________________ _____________
М.П.
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Приложение № 2
к Договору от «____» __________ 202__ г.
№ _________________________________

Расчет стоимости работ

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту ИТП по адресу: г.Москва, Петроверигский пер., д.10, стр.3

	(наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен
	Ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 

	
	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен на март 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	393,37
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	68,37
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	1,09
	тыс. руб.

	
	строительных работ
	369,58
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих 
	
	99,150826
	чел.-ч.

	
	монтажных работ    
	2,46
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов 
	
	1,4983569
	чел.-ч.

	
	оборудования         
	21,33
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат       
	0,00
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 













	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Прочистка и промывка оборудования

	1
	ГЭСНр 65-02-011-01
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания (применительно - насос циркуляционный, насос подпиточный, насос дренажный)
	100 ШТ
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

	
	
	Объем: 0,05=(2+2+1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	10,264325
	
	
	
	
	6 664,63

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч.
	178,51
	1,15
	10,264325
	
	
	649,30
	
	6 664,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	139,47

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	4,2
	
	0,21
	35,71
	1,53
	54,64
	
	11,47

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	5
	
	0,25
	128,40
	1,33
	170,77
	
	42,69

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	12
	
	0,6
	79,88
	1,4
	111,83
	
	67,10

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,005
	 
	0,00025
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	 
	18,21

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 804,10

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 664,63

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	6 864,57

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	3 465,61

	
	
	Всего по позиции
	342 685,60
	17 134,28

	2
	ГЭСНр 65-02-011-02
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом свыше 80 до 160 кг внутри здания  (применительно - насос циркуляционный)
	100 ШТ
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

	
	
	Объем: 0,02=(2)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	6,03773
	
	
	
	
	3 920,30

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч.
	262,51
	1,15
	6,03773
	
	
	649,30
	
	3 920,30

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,05

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	8,1
	
	0,162
	35,71
	1,53
	54,64
	
	8,85

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	5
	
	0,1
	128,40
	1,33
	170,77
	
	17,08

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	12
	
	0,24
	79,88
	1,4
	111,83
	
	26,84

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,005
	 
	0,0001
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	 
	7,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 980,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 920,30

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 037,91

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	2 038,56

	
	
	Всего по позиции
	502 841,00
	10 056,82

	3
	ГЭСНр 65-02-011-02
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом свыше 80 до 160 кг внутри здания  (применительно - расширительный бак)
	100 ШТ
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

	
	
	Объем: 0,01=(1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	3,018865
	
	
	
	
	1 960,15

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч.
	262,51
	1,15
	3,018865
	
	
	649,30
	
	1 960,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,03

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	8,1
	
	0,081
	35,71
	1,53
	54,64
	
	4,43

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	5
	
	0,05
	128,40
	1,33
	170,77
	
	8,54

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	12
	
	0,12
	79,88
	1,4
	111,83
	
	13,42

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,005
	 
	0,00005
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	 
	3,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 990,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 960,15

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 018,95

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	1 019,28

	
	
	Всего по позиции
	502 841,00
	5 028,41

	4
	ГЭСНр 65-02-011-02
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом свыше 80 до 160 кг внутри  (применительно - грязевик на вводе и в ИТП)
	100 ШТ
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

	
	
	Объем: 0,07=(1+6)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	21,132055
	
	
	
	
	13 721,04

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч.
	262,51
	1,15
	21,132055
	
	
	649,30
	
	13 721,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	210,18

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	8,1
	
	0,567
	35,71
	1,53
	54,64
	
	30,98

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	5
	
	0,35
	128,40
	1,33
	170,77
	
	59,77

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	12
	
	0,84
	79,88
	1,4
	111,83
	
	93,94

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,005
	 
	0,00035
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	 
	25,49

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 931,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 721,04

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	14 132,67

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	7 134,94

	
	
	Всего по позиции
	502 840,43
	35 198,83

	5
	ГЭСНр 65-02-011-03
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом свыше 160 до 240 кг внутри здания (применительно - теплообменник)
	100 ШТ
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

	
	
	Объем: 0,03=(3)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	13,403595
	
	
	
	
	8 702,95

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч.
	388,51
	1,15
	13,403595
	
	
	649,30
	
	8 702,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,97

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	12,3
	
	0,369
	35,71
	1,53
	54,64
	
	20,16

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	5
	
	0,15
	128,40
	1,33
	170,77
	
	25,62

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	12
	
	0,36
	79,88
	1,4
	111,83
	
	40,26

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,005
	 
	0,00015
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	 
	10,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 799,92

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 702,95

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	8 964,04

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	4 525,53

	
	
	Всего по позиции
	742 983,00
	22 289,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	35 505,77

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда
	
	
	
	34 969,07

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	536,70

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	536,70

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	34 969,07

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	36 018,14

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	18 183,92

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	89 707,83

	
	
	Справочно
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда рабочих
	53,85657
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Ремонт

	6
	ГЭСНр 65-02-007-01
	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места
	100 ШТ
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

	
	
	Объем: 0,02=(1+1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	6,9552
	
	
	
	
	4 516,01

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч.
	302,4
	1,15
	6,9552
	
	
	649,30
	
	4 516,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,00023
	
	
	
	
	0,17

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,00023
	
	
	643,29
	
	0,15

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,01
	1,15
	0,00023
	
	
	722,05
	
	0,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,16

	
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	25,2
	
	0,504
	137,59
	1,18
	162,36
	
	81,83

	
	01.3.01.06-0051
	Смазка солидол жировой Ж
	кг
	7,8
	
	0,156
	58,53
	1,6
	93,65
	
	14,61

	
	01.7.07.09-0041
	Набивки сальниковые, марка АП
	кг
	3,5
	 
	0,07
	303,95
	0,88
	267,48
	 
	18,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 631,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 516,18

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 651,67

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	2 348,41

	
	
	Всего по позиции
	581 578,50
	11 631,57

	7
	ГЭСНр 65-01-003-04
	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм
	100 ШТ
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

	
	
	Объем: 0,01=(1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	0,538775
	
	
	
	
	345,47

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч.
	46,85
	1,15
	0,538775
	
	
	641,22
	
	345,47

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,004255
	
	
	
	
	2,73

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,37
	1,15
	0,004255
	37,32
	1,54
	57,47
	
	0,24

	
	4-100-030
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч.
	0,37
	1,15
	0,004255
	 
	 
	641,22
	 
	2,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	348,44

	7.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,51
	
	0,0151
	0,00
	
	
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	348,20

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	302,93

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	153,21

	
	
	Всего по позиции
	80 458,00
	804,58

	8
	ГЭСНм 11-02-001-01
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	ШТ
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	1,3905
	
	
	
	
	1 033,98

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч.
	1,03
	1,35
	1,3905
	
	
	743,60
	
	1 033,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,82

	
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,042
	 
	0,042
	137,59
	1,18
	162,36
	 
	6,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 040,80

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	15,32

	8.2
	69.1.03.01-0008
	Оборудование :

Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,06 МПа, диаметр 25 мм
	КОМПЛ
	1
	
	1
	18 232,81
	1,17
	21 332,39
	
	21 332,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 033,98

	
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	930,58

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	475,63

	
	
	Всего по позиции
	23 794,72
	23 794,72

	9
	ГЭСНр 65-01-003-13
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
	100 ШТ
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

	
	
	Объем: 0,01=(1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	1,09595
	
	
	
	
	702,75

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч.
	95,3
	1,15
	1,09595
	
	
	641,22
	
	702,75

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,17

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,002875
	
	
	
	
	1,84

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,25
	1,15
	0,002875
	37,32
	1,54
	57,47
	
	0,17

	
	4-100-030
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч.
	0,25
	1,15
	0,002875
	 
	 
	641,22
	 
	1,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	704,76

	9.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	3,98
	
	0,0398
	0,00
	
	
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	704,59

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	612,99

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	310,02

	
	
	Всего по позиции
	162 777,00
	1 627,77

	10
	ГЭСН 16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	ШТ
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	3,51
	
	
	
	
	2 392,52

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч.
	2,6
	1,35
	3,51
	
	
	681,63
	
	2 392,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,84

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,054
	
	
	
	
	45,68

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,0135
	
	
	1 039,32
	
	14,03

	
	4-100-060
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч.
	0,01
	1,35
	0,0135
	
	
	969,91
	
	13,09

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,0135
	
	
	1 629,55
	
	22,00

	
	4-100-060
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч.
	0,01
	1,35
	0,0135
	
	
	969,91
	
	13,09

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,35
	0,027
	
	
	643,29
	
	17,37

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,02
	1,35
	0,027
	
	
	722,05
	
	19,50

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,63
	1,35
	0,8505
	
	
	32,26
	
	27,44

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	401,32

	
	01.1.02.08-0002
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 ШТ
	0,002
	
	0,002
	13 680,39
	1,18
	16 142,86
	
	32,29

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,33
	
	0,33
	155,63
	0,78
	121,39
	
	40,06

	
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00207
	
	0,00207
	145 801,49
	1,09
	158 923,62
	
	328,97

	
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	ШТ
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	ШТ
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 920,36

	10.1
	18.1.02.01-0029
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	ШТ
	1
	
	1
	14 994,24
	1,31
	19 642,45
	
	19 642,45

	10.2
	23.8.03.11-0009
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	ШТ
	2
	
	2
	
	
	838,89
	
	1 677,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 438,20

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	2 950,22

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	1 755,50

	
	
	Всего по позиции
	28 946,31
	28 946,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	30 981,40

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда
	
	
	
	8 990,73

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	81,40

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	50,42

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	21 858,85

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	21 858,85

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	9 041,15

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	9 448,39

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	5 042,77

	
	
	Итого оборудование
	
	
	
	21 332,39

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	21 332,39

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	66 804,95

	
	
	Справочно
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда рабочих
	13,490425
	
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда машинистов
	0,06136
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Восстановление изоляции

	11
	ГЭСН 26-01-017-01
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	
	Объем: 1=(10)/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	2,97
	
	
	
	
	2 208,49

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч.
	2,2
	1,35
	2,97
	
	
	743,60
	
	2 208,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	233,44

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,3375
	
	
	
	
	243,69

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	1,35
	0,3375
	
	
	643,29
	
	217,11

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,25
	1,35
	0,3375
	
	
	722,05
	
	243,69

	
	91.21.22-443
	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт
	маш.-ч
	0,39
	1,35
	0,5265
	21,39
	1,45
	31,02
	
	16,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 240,78

	
	01.7.06.14-0036
	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм
	м
	15
	
	15
	40,94
	1,53
	62,64
	
	939,60

	
	10.1.02.02-0102
	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм
	кг
	0,033
	
	0,033
	329,28
	1,1
	362,21
	
	11,95

	
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 ШТ
	0,3
	
	0,3
	237,35
	1,33
	315,68
	
	94,70

	
	14.1.04.01-0001
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	0,143
	
	0,143
	774,67
	1,54
	1 192,99
	
	170,60

	
	14.5.09.05-0103
	Очиститель клея
	л
	0,02
	
	0,02
	830,95
	1,44
	1 196,57
	
	23,93

	
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	11
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 926,40

	11.1
	12.2.07.04-1102
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 32 мм
	м
	11
	
	11
	1 713,01
	1,39
	2 381,08
	
	26 191,88

	11.2
	14.3.02.06-0008
	Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый
	л
	1
	
	1
	1 116,36
	1,2
	1 339,63
	
	1 339,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 452,18

	
	Пр/812-020.0-1
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 378,61

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	1 348,70

	
	
	Всего по позиции
	35 185,22
	35 185,22

	12
	ГЭСН 26-01-017-01
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	2,4
	
	2,4
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	
	Объем: 2,4=(24)/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	7,128
	
	
	
	
	5 300,38

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч.
	2,2
	1,35
	7,128
	
	
	743,60
	
	5 300,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	560,26

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,81
	
	
	
	
	584,86

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	1,35
	0,81
	
	
	643,29
	
	521,06

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,25
	1,35
	0,81
	
	
	722,05
	
	584,86

	
	91.21.22-443
	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт
	маш.-ч
	0,39
	1,35
	1,2636
	21,39
	1,45
	31,02
	
	39,20

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 977,89

	
	01.7.06.14-0036
	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм
	м
	15
	
	36
	40,94
	1,53
	62,64
	
	2 255,04

	
	10.1.02.02-0102
	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм
	кг
	0,033
	
	0,0792
	329,28
	1,1
	362,21
	
	28,69

	
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 ШТ
	0,3
	
	0,72
	237,35
	1,33
	315,68
	
	227,29

	
	14.1.04.01-0001
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	0,143
	
	0,3432
	774,67
	1,54
	1 192,99
	
	409,43

	
	14.5.09.05-0103
	Очиститель клея
	л
	0,02
	
	0,048
	830,95
	1,44
	1 196,57
	
	57,44

	
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	11
	 
	26,4
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 423,39

	12.1
	12.2.07.04-1320
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 40 мм
	м
	11
	
	26,4
	2 826,55
	1,36
	3 844,11
	
	101 484,50

	12.2
	14.3.02.06-0008
	Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый
	л
	1
	
	2,4
	1 116,36
	1,2
	1 339,63
	
	3 215,11

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 885,24

	
	Пр/812-020.0-1
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 708,68

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	3 236,88

	
	
	Всего по позиции
	51 278,57
	123 068,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	145 580,91

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда
	
	
	
	7 508,87

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	793,70

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	828,55

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	136 449,79

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	136 449,79

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	8 337,42

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	8 087,29

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	4 585,58

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	158 253,78

	
	
	Справочно
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда рабочих
	10,098
	
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда машинистов
	1,1475
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Ремонт участка трубопровода

	13
	ГЭСНр 65-02-003-05
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15

	
	
	Объем: 0,05=(5)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	3,75475
	
	
	
	
	2 407,62

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч.
	65,3
	1,15
	3,75475
	
	
	641,22
	
	2 407,62

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,18

	
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	13,6
	1,15
	0,782
	4,35
	1,23
	5,35
	
	4,18

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,14

	
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,35
	
	0,0175
	340,41
	1,5
	510,62
	
	8,94

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,71
	 
	0,1355
	114,64
	0,85
	97,44
	 
	13,20

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 433,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 407,62

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	2 094,63

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарнотехнические работы: демонтаж и разборка
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	1 059,35

	
	
	Всего по позиции
	111 758,40
	5 587,92

	14
	ГЭСН 16-02-005-05
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	
	Объем: 0,05=(5)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	4,89375
	
	
	
	
	3 586,24

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч.
	72,5
	1,35
	4,89375
	
	
	732,82
	
	3 586,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,34

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,119475
	
	
	
	
	92,46

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,27
	1,35
	0,018225
	
	
	1 039,32
	
	18,94

	
	4-100-060
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч.
	0,27
	1,35
	0,018225
	
	
	969,91
	
	17,68

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	1,35
	0,00675
	
	
	1 629,55
	
	11,00

	
	4-100-060
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч.
	0,1
	1,35
	0,00675
	
	
	969,91
	
	6,55

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,4
	1,35
	0,0945
	
	
	643,29
	
	60,79

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	1,4
	1,35
	0,0945
	
	
	722,05
	
	68,23

	
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	34,92
	1,35
	2,3571
	4,35
	1,23
	5,35
	
	12,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,58

	
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,61
	
	0,0305
	340,41
	1,5
	510,62
	
	15,57

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,67
	
	0,0335
	114,64
	0,85
	97,44
	
	3,26

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10,99
	
	0,5495
	35,71
	1,53
	54,64
	
	30,02

	
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0005
	
	0,000025
	97 282,88
	1,12
	108 956,83
	
	2,72

	
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0393
	
	0,001965
	59,41
	1,45
	86,14
	
	0,17

	
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,021
	
	0,00105
	4 033,62
	1,38
	5 566,40
	
	5,84

	
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	23.7.01.04
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 839,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 678,70

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	4 451,23

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	2 648,66

	
	
	Всего по позиции
	218 790,20
	10 939,51

	15
	ГЭСН 16-02-010-03
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
	10 м
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	
	Объем: 0,5=(5)/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	0,93825
	
	
	
	
	697,68

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч.
	1,39
	1,35
	0,93825
	
	
	743,60
	
	697,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,32

	
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,08
	1,35
	0,054
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,29

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,69
	1,35
	0,46575
	
	
	32,26
	
	15,03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,73

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,0442
	
	0,0221
	114,64
	0,85
	97,44
	
	2,15

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	3,0357
	
	1,51785
	41,38
	1,4
	57,93
	
	87,93

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	КВТ-Ч
	0,648
	
	0,324
	
	
	6,78
	
	2,20

	
	01.7.11.07-0039
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм
	кг
	0,0747
	
	0,03735
	187,01
	0,78
	145,87
	
	5,45

	
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	23.8.03.12
	Части фасонные стальные
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	810,73

	15.1
	23.3.03.02-0072
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм
	м
	10
	
	5
	1 591,62
	0,97
	1 543,87
	
	7 719,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	697,68

	
	Пр/812-108.0-1
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	509,31

	 
	Пр/774-108.0
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	 
	34
	 
	 
	 
	 
	237,21

	
	
	Всего по позиции
	18 553,20
	9 276,60

	16
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0157
	
	0,0157
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	
	Объем: 0,0157=(0,314*5)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	0,1125455
	
	
	
	
	89,75

	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч.
	5,31
	1,35
	0,1125455
	
	
	797,48
	
	89,75

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,62

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,000424
	
	
	
	
	0,33

	
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,000212
	6,62
	1,48
	9,80
	
	0,00

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,000212
	
	
	1 593,71
	
	0,34

	
	4-100-050
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч.
	0,01
	1,35
	0,000212
	
	
	829,81
	
	0,18

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,000212
	
	
	643,29
	
	0,14

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,01
	1,35
	0,000212
	
	
	722,05
	
	0,15

	
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	1,35
	0,0237384
	4,52
	1,29
	5,83
	
	0,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,74

	
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,0001413
	51 280,15
	1,54
	78 971,43
	
	11,16

	
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	 
	0,0000236
	75 885,63
	1,44
	109 275,31
	 
	2,58

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,08

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	84,68

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	45,94

	
	
	Всего по позиции
	14 971,97
	235,06

	17
	ГЭСН 15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,0157
	
	0,0157
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	0,7820955
	
	
	
	
	520,46

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч.
	36,9
	1,35
	0,7820955
	
	
	665,47
	
	520,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,42

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,0008479
	
	
	
	
	0,60

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,35
	0,000212
	37,32
	1,54
	57,47
	
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч.
	0,01
	1,35
	0,000212
	
	
	641,22
	
	0,14

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,35
	0,0006359
	
	
	643,29
	
	0,41

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,03
	1,35
	0,0006359
	
	
	722,05
	
	0,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,19

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,00471
	56,11
	1,54
	86,41
	
	0,41

	
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,04239
	133,31
	1,2
	159,97
	
	6,78

	
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	кг
	24,6
	 
	0,38622
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	528,67

	17.1
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,0246
	
	0,0003862
	80 322,25
	1,35
	108 435,04
	
	41,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	521,06

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	521,06

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	255,32

	
	
	Всего по позиции
	85 791,72
	1 346,93

	18
	ГЭСН 26-01-017-01
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	
	Объем: 0,5=(5)/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	1,485
	
	
	
	
	1 104,25

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч.
	2,2
	1,35
	1,485
	
	
	743,60
	
	1 104,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,73

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч.
	
	
	0,16875
	
	
	
	
	121,85

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	1,35
	0,16875
	
	
	643,29
	
	108,56

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч.
	0,25
	1,35
	0,16875
	
	
	722,05
	
	121,85

	
	91.21.22-443
	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт
	маш.-ч
	0,39
	1,35
	0,26325
	21,39
	1,45
	31,02
	
	8,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	620,40

	
	01.7.06.14-0036
	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм
	м
	15
	
	7,5
	40,94
	1,53
	62,64
	
	469,80

	
	10.1.02.02-0102
	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм
	кг
	0,033
	
	0,0165
	329,28
	1,1
	362,21
	
	5,98

	
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 ШТ
	0,3
	
	0,15
	237,35
	1,33
	315,68
	
	47,35

	
	14.1.04.01-0001
	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
	л
	0,143
	
	0,0715
	774,67
	1,54
	1 192,99
	
	85,30

	
	14.5.09.05-0103
	Очиститель клея
	л
	0,02
	
	0,01
	830,95
	1,44
	1 196,57
	
	11,97

	
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	11
	 
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 963,23

	18.1
	12.2.07.04-1320
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 114 мм, толщина 40 мм
	м
	11
	
	5,5
	2 826,55
	1,36
	3 844,11
	
	21 142,61

	18.2
	14.3.02.06-0008
	Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый
	л
	1
	
	0,5
	1 116,36
	1,2
	1 339,63
	
	669,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 226,10

	
	Пр/812-020.0-1
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 189,32

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	674,36

	
	
	Всего по позиции
	51 278,68
	25 639,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	39 254,29

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда
	
	
	
	8 406,00

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	240,61

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	215,24

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	30 392,44

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	30 392,44

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	8 621,24

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	8 850,23

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	4 920,84

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	53 025,36

	
	
	Справочно
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда рабочих
	11,966391
	
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда машинистов
	0,2894969
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Гидравлические испытания

	19
	ГЭСН 16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,36
	
	0,36
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	
	Объем: 0,36=(36)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	2,43486
	
	
	
	
	2 122,81

	
	1-100-53
	Средний разряд работы 5,3
	чел.-ч.
	5,01
	1,35
	2,43486
	
	
	871,84
	
	2 122,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,73

	
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,5
	1,35
	0,729
	14,13
	1,43
	20,21
	
	14,73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,43

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1
	
	0,36
	35,71
	1,53
	54,64
	
	19,67

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,0072
	128,40
	1,33
	170,77
	
	1,23

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,018
	79,88
	1,4
	111,83
	
	2,01

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	 
	0,0000072
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	 
	0,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 160,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 122,81

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	2 568,60

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	1 528,42

	
	
	Всего по позиции
	17 383,31
	6 257,99

	20
	ГЭСН 16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	0,52
	
	0,52
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	
	Объем: 0,52=(52)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	3,51702
	
	
	
	
	3 066,28

	
	1-100-53
	Средний разряд работы 5,3
	чел.-ч.
	5,01
	1,35
	3,51702
	
	
	871,84
	
	3 066,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,28

	
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,5
	1,35
	1,053
	14,13
	1,43
	20,21
	
	21,28

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,42

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,8
	
	1,976
	35,71
	1,53
	54,64
	
	107,97

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,0104
	128,40
	1,33
	170,77
	
	1,78

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,026
	79,88
	1,4
	111,83
	
	2,91

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	 
	0,0000104
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	 
	0,76

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 200,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 066,28

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	3 710,20

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	2 207,72

	
	
	Всего по позиции
	17 536,35
	9 118,90

	21
	ГЭСН 16-07-005-03
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ЭМ *1,35; ЗТ *1,35; ЗТм *1,35

	
	
	Объем: 0,56=(46+10)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч.
	
	
	3,78756
	
	
	
	
	3 302,15

	
	1-100-53
	Средний разряд работы 5,3
	чел.-ч.
	5,01
	1,35
	3,78756
	
	
	871,84
	
	3 302,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,92

	
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,5
	1,35
	1,134
	14,13
	1,43
	20,21
	
	22,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	504,61

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	16,3
	
	9,128
	35,71
	1,53
	54,64
	
	498,75

	
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,0112
	128,40
	1,33
	170,77
	
	1,91

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,028
	79,88
	1,4
	111,83
	
	3,13

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	 
	0,0000112
	60 697,21
	1,2
	72 836,65
	 
	0,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 829,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 302,15

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	3 995,60

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	2 377,55

	
	
	Всего по позиции
	18 219,34
	10 202,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	9 191,63

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда
	
	
	
	8 491,24

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	58,93

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	641,46

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	641,46

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	8 491,24

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	10 274,40

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	6 113,69

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	25 579,72

	
	
	Справочно
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда рабочих
	9,73944
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	
	369 576,92

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	259 457,88

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда (ОТ)
	
	
	
	67 331,93

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	1 174,64

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	1 094,21

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	189 857,10

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	189 857,10

	
	
	ФОТ (справочно)
	
	
	
	68 426,14

	
	
	накладные расходы
	
	
	
	71 747,87

	
	
	сметная прибыль
	
	
	
	38 371,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	
	2 462,33

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	1 056,12

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда (ОТ)
	
	
	
	1 033,98

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	22,14

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	22,14

	
	
	ФОТ (справочно)
	
	
	
	1 033,98

	
	
	накладные расходы
	
	
	
	930,58

	
	
	сметная прибыль
	
	
	
	475,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	
	21 332,39

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	21 332,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	
	393 371,64

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	260 514,00

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оплата труда (ОТ)
	
	
	
	68 365,91

	
	
	  эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	1 174,64

	
	
	  оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	1 094,21

	
	
	  материальные ресурсы
	
	
	
	189 879,24

	
	
	  в том числе
	
	
	
	

	
	
	    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	189 879,24

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	69 460,12

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	72 678,45

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	38 846,80

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	21 332,39

	
	
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	  оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	
	
	21 332,39

	
	
	Справочно
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда рабочих
	99,150826
	
	
	
	
	

	
	
	  затраты труда машинистов
	1,4983569
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 22%
	86 541,76

	
	
	Итого с НДС
	479 913,40





	От Заказчика:
Руководитель контрактной службы 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России

___________________ Е.С. Волкова  

М.П.
	От Подрядчика:
___________



____________________ _____________
М.П.



[bookmark: _GoBack]                                                                                                                 Приложение № 3
к Договору от «____» __________ 202__ г.
№ _________________________________

Форма акта сдачи-приемки выполненных работ

	Акт сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва		  «__»_______________ 202__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и
_______________(_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. Подрядчик в рамках Договора № ____________ от _________20__ г. выполнил работы _________________________.
2. Заказчиком своими силами проведена экспертиза результата работ. Результат работ соответствует условиям Договора, Заказчик претензий к выполненным работам не имеет.
3. Стоимость выполненных работ составляет __________ рублей ___ копеек. НДС ______________.
4. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.



ПОДПИСИ СТОРОН
	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Члены приемочной комиссии:
1._____________ ФИО ___________ / _____подпись____ /
	__________________________

	2._____________ ФИО ___________ / _____подпись____ /
	__________________________

	3._____________ ФИО ___________ / _____подпись____ /
	

	4._____________ ФИО ___________ / _____подпись____ /
	

	5. Председатель комиссии
  _____________ ФИО ___________ / _____подпись____ /

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик в лице 
________________________________________________
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
  _____________ ФИО ___________ / _____подпись____ /
	___________________/________________



Форма акта согласована

	От Заказчика:
Руководитель контрактной службы
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России


___________________ Е.С. Волкова  
М.П.
	От Подрядчика:
___________________



____________________ _____________
М.П.




