ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства ГАЗ 33023 с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя
1. Общие положения
Настоящее описание объекта закупки подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе статьи 33 Закона № 44-ФЗ.
Заказчик: ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» Роспотребнадзора.
Наименование объекта закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства ГАЗ 33023 с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя.
Основание: дефектный акт № 3 на транспортное средство от 31.08.2026 г.
2. Сведения о транспортном средстве
	Показатель
	Значение

	Марка
	ГАЗ

	Модель
	33023

	VIN
	X96330230C2505370

	Государственный регистрационный номер
	М378ХУ05

	Инвентарный номер
	015,5,1

	Год выпуска
	2012

	Пробег на дату дефектного акта
	106 108 км


Указание марки, модели, VIN и иных идентифицирующих характеристик транспортного средства используется исключительно для определения совместимости запасных частей, материалов и технологии ремонта с транспортным средством, уже находящимся в эксплуатации у Заказчика.
3. Перечень, объем и содержание оказываемых услуг
	№
	Узел / система
	Требуемые работы
	Объем

	1
	Трансмиссия / сцепление
	Замена комплекта сцепления: демонтаж изношенных элементов, установка новых совместимых элементов, сборка и необходимая регулировка.
	1 усл.

	2
	Подвеска
	Замена комплекта сайлентблоков подвески (рессор), включая демонтаж изношенных и установку новых деталей.
	1 компл.

	3
	Двигатель
	Слив отработанного моторного масла, замена моторного масла в полном нормативном объеме.
	1 усл.

	4
	Двигатель / привод генератора
	Замена натяжителя генератора в сборе, включая демонтаж неисправного и установку нового.
	1 шт.

	5
	Система охлаждения двигателя
	Слив старой охлаждающей жидкости и замена антифриза в полном нормативном объеме, удаление воздуха из системы при необходимости.
	1 усл.

	6
	Система охлаждения двигателя
	Замена термостата системы охлаждения двигателя с проверкой герметичности и температурного режима.
	1 шт.

	7
	Рулевое управление
	Замена рулевых наконечников, проверка креплений и отсутствия ненормативного люфта.
	1 компл.

	8
	Подвеска
	Замена комплекта амортизаторов подвески автомобиля.
	1 компл.

	9
	Трансмиссия
	Слив старого и замена трансмиссионного масла в полном нормативном объеме.
	1 усл.

	10
	Тормозная система
	Замена передних и задних тормозных колодок, проверка работоспособности тормозной системы.
	1 компл.


Все технологически необходимые операции по демонтажу, монтажу, очистке, смазке, регулировке, прокачке, удалению воздуха, доведению уровней технических жидкостей до нормы и контрольной проверке входят в стоимость соответствующей услуги и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
4. Требования к запасным частям и расходным материалам
Все запасные части, технические жидкости и иные расходные материалы, необходимые для полного выполнения услуг, предоставляет Исполнитель. Их стоимость должна быть включена в цену контракта.
запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не иметь следов ремонта или использования;
запасные части должны быть совместимы с транспортным средством ГАЗ 33023, VIN X96330230C2505370, и обеспечивать установку без изменения конструкции транспортного средства;
по функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам применяемые запасные части и материалы должны соответствовать требованиям изготовителя транспортного средства и обязательным требованиям технических регламентов, если такие требования установлены;
моторное масло, трансмиссионное масло и охлаждающая жидкость должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации применительно к фактической модификации транспортного средства и использоваться в объеме, необходимом для полной нормативной замены;
не допускается требование к конкретному товарному знаку, изготовителю или стране происхождения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Требования к качеству и результату оказания услуг
Услуги должны выполняться квалифицированным персоналом с применением исправного оборудования и инструмента, с соблюдением технологии ремонта, требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности.
[bookmark: _GoBack]После окончания работ Исполнитель проводит контрольную проверку транспортного средства в части отремонтированных узлов и систем. Результатом исполнения является технически исправное состояние транспортного средства в части выполненных работ.
6. Срок оказания услуг
Срок оказания услуг — до 11.09.2025
7. Место оказания услуг
Услуги оказываются на станции технического обслуживания Исполнителя. Все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения, предусмотренного настоящим Техническим заданием объема услуг, должны быть учтены в цене контракта.
8. Требования к безопасности и обращению с отходами
Исполнитель обязан соблюдать обязательные требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Отработанные масла, охлаждающие жидкости, замененные детали и иные отходы, образовавшиеся при оказании услуг, подлежат обращению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Цена контракта и состав расходов Исполнителя
Цена контракта должна включать все расходы Исполнителя, необходимые для полного исполнения обязательств, в том числе стоимость запасных частей, масел, охлаждающей жидкости и иных расходных материалов, демонтаж и монтаж, регулировочные и проверочные операции, использование оборудования и инструмента, налоги, сборы и иные обязательные платежи.
Дополнительная оплата Заказчиком работ, запасных частей или материалов, непосредственно необходимых для выполнения, предусмотренного настоящим Техническим заданием объема, не производится.
11. Порядок сдачи и приемки
По завершении услуг Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности транспортного средства к приемке. Заказчик проверяет соответствие фактически выполненного объема требованиям настоящего Технического задания, а также техническое состояние отремонтированных узлов и систем.
При выявлении несоответствий или недостатков Заказчик вправе оформить мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных замечаний. Устранение недостатков, возникших по вине Исполнителя, осуществляется Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
Приемка результатов исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
12. Дополнительные условия
При подборе запасных частей Исполнитель обязан учитывать VIN, год выпуска и фактическую модификацию транспортного средства. В случае необходимости уточнения каталожного номера запасной части такое уточнение осуществляется Исполнителем без изменения функциональных, технических и качественных требований к результату закупки.
Наименования, цены и ориентировочная стоимость, указанные в дефектном акте, не являются частью настоящего Технического задания и используются Заказчиком отдельно при формировании и обосновании цены закупки.
Ответственное должностное лицо Заказчика:
__________________________________________
__________________________________________
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