ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку проектора, телевизионного оборудования и кабеля, в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей», национального проекта «Молодежь и дети», государственной программы «Развитие образования», мероприятия Всероссийский проект «Память сильнее времени»
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед-ца изм.
	Кол-во

	1. 
	Проектор Acer Predator GD712, (DLP, 3840 x 

2160, 16:9, 4:3, 4500 lm, 1500 lm(ANSI), 

2000000:1)
	Проектор Acer Predator GD712
• Тип: Игровой DLP-проектор.

• Технология проекции: DLP (Digital Light Processing)

• Источник света: LED (светодиодный)

Изображение:

• Разрешение (нативное): 3840 x 2160 (4K UHD)

• Соотношение сторон:

• Нативное: 16:9

• Поддерживаемые: 4:3

• Яркость (LED): 4500 люмен

• Яркость (ANSI): 1500 ANSI люмен

• Контрастность: 2,000,000:1 (динамическая)

• Поддержка HDR: HDR10

• Цветовой охват: DCI-P3

• Количество цветов: 1.07 миллиарда цветов

• Размер проекции (по диагонали): от 27" до 300"
Характеристики источника света (LED):

• Срок службы (стандартный режим): 20 000 часов

• Срок службы (экономичный режим): 30 000 часов
• Входы:

• HDMI 2.0 (HDCP 2.2) x 2 

• USB Type-A 

• Аудиовход 3.5 мм
• Выходы:

• Аудиовыход (3.5 мм) x 1

• Управление:

• RS232 (опционально)

• 12V Trigger (опционально)
• Встроенные динамики: Есть
• Источник питания: AC 100~240V, 50/60Hz
Страна происхождения: 
	шт.
	1

	2. 
	Телевизор QLED Skyworth 65" 65Q66H Eye Care Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
	Телевизор QLED Skyworth 65" 65Q66H Eye Care Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
•Тип телевизора: QLED-телевизор.

•Модель: 65Q66H
•Размер экрана по диагонали: 65 дюймов (165 см).
•Цвет корпуса: Черный.
•Технология экрана: QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode)
•Разрешение: 4K Ultra HD (UHD) / 3840x2160 пикселей
•Частота обновления экрана: 60 Гц
•Платформа Smart TV: Android TV
•HDMI-порты: 4, версии 2.0, поддержка ARC 
•USB-порты: 2

•Wi-Fi: встроенный

•Bluetooth: есть

•Оптический цифровой аудиовыход: SPDIF/Optical Out
•Разъем для наушников (3.5 мм): есть.
•Процессор: Многоядерный Quad-Core A53
Страна происхождения:
	шт.
	1

	3. 
	Телевизор Haier 65 Smart TV S6 серый, 65", 4K UltraHD, 3840x2160
	Телевизор Haier 65 Smart TV S6 серый, 65", 4K UltraHD, 3840x2160
•Тип телевизора: LED-телевизор
•Модель: 65 Smart TV S6
•Размер экрана по диагонали: 65 дюймов (165 см).
•Цвет корпуса: Серый.
•Технология экрана: LED.
•Разрешение: 4K Ultra HD (UHD) / 3840x2160 пикселей.
•Частота обновления экрана: 60 Гц
•Платформа Smart TV: Android TV
•HDMI-порты: 4, версии 2.0, поддержка ARC 
•USB-порты: 2

•Wi-Fi: встроенный

•Bluetooth: есть

•Оптический цифровой аудиовыход: SPDIF/Optical Out
•Разъем для наушников (3.5 мм): есть.
•Процессор: Многоядерный Quad-Core A55
Страна происхождения:
	шт.
	1

	4. 
	LED-телевизор DEXP A651 серый 65" (165 см) 

(Direct LED, 4K UltraHD, DLNA, Wi-Fi, 60 Гц, 

Android TV, HDMI х 4, USB х 2 шт, крепление 

DEXP LP42-69F, кабель HDMI 10м)
	LED-телевизор DEXP A651 серый 65" (165 см) 

(Direct LED, 4K UltraHD, DLNA, Wi-Fi, 60 Гц, 

Android TV, HDMI х 4, USB х 2 шт, крепление 

DEXP LP42-69F, кабель HDMI 10м)
Тип телевизора: LED-телевизор
Модель: DEXP A651
•Размер экрана по диагонали: 65 дюймов (165 см).
•Цвет корпуса: Серый.
Технология экрана: LED
Разрешение: 4K Ultra HD (UHD) / 3840x2160 пикселей.

•Частота обновления экрана: 60 Гц
•Платформа Smart TV: Android TV
•HDMI-порты: 4, версии 2.0, поддержка ARC 
•USB-порты: 2

•Wi-Fi: встроенный

•Bluetooth: есть

•Оптический цифровой аудиовыход: SPDIF/Optical Out
•Разъем для наушников (3.5 мм): есть.
•Процессор: Многоядерный Quad-Core A55
Страна происхождения:
	шт.
	1

	5. 
	Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный
	Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный
Общие характеристики:

• Тип: Напольная подставка для телевизора
• Модель: PT-STAND-7.
• Тип установки: Напольный.
• Цвет: Черный.
Конструкция и материалы:

• Материал: Высокопрочная сталь.

• Покрытие: Порошковое, устойчивое к царапинам и коррозии.
• Максимальная нагрузка: 50 кг.
Страна происхождения:
	шт.
	3

	6. 
	Кронштейн потолочный Kromax PROJECTOR-100, серый
	Кронштейн потолочный Kromax PROJECTOR-100, серый
• Тип: Потолочный кронштейн для проектора.

• Модель: PROJECTOR-100.
• Цвет: Серый
Материалы и конструкция:

• Материал корпуса: Высокопрочная сталь с износостойким порошковым покрытием.

• Конструкция: Телескопическая штанга для регулировки высоты, универсальная монтажная площадка с регулируемыми лапами для крепления проектора.
Технические параметры:

• Максимальная нагрузка: 10 кг

• Минимальное расстояние от потолка: 270 мм

• Максимальное расстояние от потолка: 400 мм 

• Количество лап/крепежных отверстий: 4 регулируемые лапы.
Страна происхождения:
	шт.
	1

	7. 
	Инструментальный кабель Klotz KIKG3 0PP1, 3м
	Инструментальный кабель Klotz KIKG3 0PP1, 3м
Тип: инструментальный.
Производитель: Klotz.
Длина: 3 м.
Разъёмы: Jack 6,3 мм (моно) — Jack 6,3 мм (моно).
Материал проводника: бескислородная медь (OFC)
Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ).
Экранировка: есть, спиральная.
Удельная ёмкость: 115 пФ/м.
Диаметр кабеля: 6,35 мм
Страна происхождения:
	шт.
	2

	8. 
	Микрофонный кабель FORCE [FMC-05/10] XLR (M) - XLR (F), балансный, малошумящий, проводники: безкислородная медь (OFC), диаметр 6 мм, длина 10 м, цвет черный
	Микрофонный кабель FORCE [FMC-05/10] XLR (M) - XLR (F),
Тип: микрофонный кабель.
Производитель: FORCE.
Модель: FMC-05/10.
Разъёмы: XLR (M) — XLR (F).
Тип подключения: балансное
Материал проводников: бескислородная медь (OFC)
Экранирование: есть
Внешний диаметр кабеля: 6 мм
Цвет изоляции: чёрный.
Материал защитной оболочки: поливинилхлорид (ПВХ)
Страна происхождения:
	шт.
	2

	Товар новый, не использованный, не восстановленный, без следов механических повреждений.

Поставщик осуществляет перевозку, доставку, разгрузку внутри помещения, по адресу заказчика.
Гарантия поставщика на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента передачи товара Заказчику и даты подписания Акта приемки (ф. 0510452).


	


