Договор оказания услуг № 22-26/одэ
для НИИ онкологии Томского НИМЦ

г. Томск										«   » _________ 2026г.

	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее по тексту - Томский НИМЦ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио директора НИИ онкологии - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (НИИ онкологии Томского НИМЦ) Чойнзонова Евгения Лхамацыреновича, действующего на основании доверенности № 45 от 06.03.2025г., с одной стороны, и

	Исполнитель
	______________________________, в лице ____________________________________, дей-ствующего на основании ______ и - аттестата аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № _________________________ от ____________, на основании пункта 5, части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ о нижеследующем:



1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в пункте 1.2. настоящего договора, а Заказчик оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора и Приложением №1 к настоящему договору.
1.2. Услуги, оказываемые по настоящему договору:
1.2.1. Проведение оценки соответствия лифтов зав. №№048577, 442304, 442316,40347578, 40347577, 5849с-78, 661929 в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования с интервалом не реже одного раза в 12 календарных месяцев по ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» с изменениями № 1,2 (2015). Лифты установлены по адресу: г. Томск, ул. Савиных,12/1, ул. Нахимова, 1а.

2.Права и обязанности сторон
2.1.1. Заказчик принимает на себя обязательства по:
· Обеспечению доступа специалистов на объект установки лифта (п. 5.1. ГОСТ Р - 53783-2010;
· [bookmark: OCRUncertain010]Управлению лифтом, переключениям и иным операциям на лифте, необходимым для проведения испытаний и измерений квалифицированным персоналом организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта на основании договора с владельцем (п. 5.2 ГОСТ Р - 53783-2010); 
· Предоставлению необходимой технической документации (п. 5.1. ГОСТ Р - 53783-2010);
· Оплате Исполнителю стоимости оказанных услуг в соответствии с договором.
2.1.2. Заказчик имеет право:
· Контролировать ход оказания услуги, требовать от Исполнителя качества оказания услуг, соблюдения сроков их оказания;
· Расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения договорных обязательств Исполнителем, либо при ненадлежащем исполнении таковых обязательств.
2.2.1.	Исполнитель обязан:
· Оказать услуги надлежащего качества.
· Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком и результатов измерений (испытаний), полученных в ходе оказания услуг по договору.
· В любой момент представить Заказчику всю необходимую документацию по оказываемым услугам.
· Предоставлять Заказчику возможность наблюдения за проводимыми испытаниями.
· При проведении испытаний и измерений соблюдать требования техники безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по ТБ, действующими в испытательном центре и установленными на объекте (п.13.2 ГОСТ Р 53783-2010);
· При выявлении нарушений, влияющих на безопасность проведения испытаний и измерений, работы на лифте должны быть прекращены. Продолжение испытаний и измерений допускается только после устранения выявленных нарушений (п.13.3 ГОСТ Р – 53783-2010).

3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1. Завершением услуг по оценке соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования в течение назначенного срока службы, считается:
а) выдача Заказчику
• акта периодического технического освидетельствования,
б) внесение в паспорт лифта записи о результатах периодического технического освидетельствование (п.5.6 ГОСТ Р 53783-2010 с изм. №1,2 (2015)

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказания услуг по договору составляет: 
4.2. Оплата производится Заказчиком перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг на основании счета и подписанного Сторонами акта оказания услуг.

5. Ответственность сторон
5.1. Работы по оценке (подтверждению) соответствия лифтов не проводятся, если взаимоотношения Заявителя и Испытательной лаборатории предоставляют неприемлемую угрозу для обеспечения беспристрастности.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств настоящего договора, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен по соглашению сторон, оформленному в письменном виде.
5.4. В случае одностороннего расторжения настоящего договора, сторона, нарушившая условия договора, возмещает другой стороне убытки, связанные с осуществлением деятельности согласно п. 1.1.

6. Срок действия договора
[bookmark: _GoBack]6.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2026г., а в части расчетов и претензий – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Изменения и дополнения вносятся по согласованию сторон. 
6.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
6.3. Споры, неурегулированные сторонами рассматриваются в Арбитражном суде Томской области.

Приложения к договору: 
1. Приложение № 1- локальный сметный расчет 

7. Юридические адреса сторон
	ЗАКАЗЧИК:
Томский НИМЦ
ИНН 7019011979 КПП 701701001 
Адрес юридического лица: 634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 10.
Плательщик: Научно-исследовательский институт онкологии - Филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»
Краткое наименование: НИИ онкологии Томского НИМЦ
ИНН 7019011979 КПП 700043001
Почт. адрес: 634009, г. Томск, пер. Кооперативный, 5
Тел.: 8 (3822) 51-10-39, Факс: 8 (3822) 51-33-06
Банковские реквизиты:
Р\с 03214643000000016500
Кор. Счет 40102810245370000058
Банк: Операционно-кассовый центр №10 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (ОКЦ №10 Сибирского ГУ Банка России)
л/с 20656НИЮЦ00; 22656НИЮЦ00
ОКТМО 69701000
БИК 016902004
ОГРН 1027000861568, ОКАТО 69401000000
ОКПО 15601567
	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 


	
ЗАКАЗЧИК: 

	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	_________________ Е.Л. Чойнзонов
	__________________/ _________________/

	М.П.
	М.П.









Приложение №1
к договору № 22-26/одэ от «___» ____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению оценки соответствия лифтов в форме периодического 
технического освидетельствования НИИ онкологии Томского НИМЦ

1. Описание объекта закупки:
Оказание услуг по проведению оценки соответствия лифтов, в течении назначенного срока службы, в форме периодического технического освидетельствования по ГОСТ Р 53783-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации"
2. Место выполнения работ:
· г. Томск, ул. Нахимова, 1а;
· г. Томск, ул. Савиных, 12/1;
3. Срок оказания услуг: не позднее 14 сентября 2026г.
4. Описание объекта закупки:

	№ п.п.
	Перечень и описание лифтов НИИ онкологии Томского НИМЦ
	Освидетельствование лифта стоимость 1 единицы в рублях без НДС

	1
	1. Лифтовое оборудование «KONE 3000X» установлено по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1а, регистрационный№ 442320 заводской № 40347578
- назначение - лифт пассажирский, для лечебно-профилактических учреждений;  
- грузоподъемность – 400 кг.;
- система управления – Смешанная собирательная FC\LCE 
- номинальная скорость подъема - 1 м/с;
- конструкция дверей – Автоматические, раздвижная, двухстворчатая AMDC 2;
- количество остановок - 7;
- высота подъема – 21,6 м;
- год изготовления – 11/2013 год;
-изготовитель – Финляндия «KONE Сorporation»;
	

	2
	2. Лифтовое оборудование «KONE 3000X» установлено по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1а, регистрационный№ 442319 заводской № 40347577
- назначение - лифт пассажирский, для лечебно-профилактических учреждений;  
- грузоподъемность – 400 кг.;
- система управления – Смешанная собирательная FC\LCE 
- номинальная скорость подъема - 1 м/с;
- конструкция дверей – Автоматические, раздвижная, двухстворчатая AMDC 2;
- количество остановок - 7;
- высота подъема – 21,6 м;
- год изготовления – 11/2013 год;
-изготовитель – Финляндия «KONE Сorporation»;
	

	3
	3. Лифтовое оборудование установлено по адресу: г. Томск, ул. Савиных 12/1, регистрационный № 336 зав.№5849с-78
- назначение - лифт пассажирский, для лечебно-профилактических учреждений;  
- грузоподъемность – 500 кг.;
- система управления – Смешанная, собирательная при движении вверх и вниз
- номинальная скорость подъема - 1 м/с;
- конструкция дверей – раздвижные двухстворчатая;
- количество остановок - 5;
- высота подъема – 13,2 м;
- год изготовления – 1978 год;
- изготовитель – Самаркандский лифтостроительный завод;
	

	4
	4. Лифтовое оборудование установлено по адресу: г. Томск, ул. Савиных 12/1, регистрационный № 048577 зав.№048577
- назначение - лифт пассажирский ЛП-0631, для лечебно-профилактических учреждений;  
- грузоподъемность – 630 кг.;
- система управления – Смешанная, собирательная при движении вверх и вниз
- номинальная скорость подъема - 1 м/с;
- конструкция дверей – раздвижные двухстворчатая;
- количество остановок - 6;
- высота подъема – 16,8 м;
- год изготовления – 11/2008 год;
- изготовитель –  ОАО Карачаровский механический завод;
	

	5
	5. Лифтовое оборудование установлено по адресу: г. Томск, ул. Савиных 12/1, регистрационный № 600920, зав.№ 442316
- назначение - лифт пассажирский ПБ-053М, для лечебно-профилактических учреждений;  
- грузоподъемность – 500 кг.;
- система управления – внутреннее, кнопочное простое с сигнальным вызовом кабины с любой посадочной площадки (для работы с проводником);
- номинальная скорость передвижения - 0,5 м/с;
- конструкция дверей - распашная четырехстворчатая;
- количество остановок - 4;
- высота подъема – 16,8 м;
- год изготовления – 2006 год;
- изготовитель – РУП завод Могилевмаш;
	

	6
	6. Лифтовое оборудование установлено по адресу: г. Томск, ул. Савиных 12/1, регистрационный № 600984, зав.№ 442304
- назначение - лифт пассажирский ПБ-053М, для лечебно-профилактических учреждений;  
- грузоподъемность – 500 кг.;
- система управления – внутреннее, кнопочное простое с сигнальным вызовом кабины с любой посадочной площадки (для работы с проводником);
- номинальная скорость передвижения - 0,5 м/с;
- конструкция дверей - распашная четырехстворчатая;
- количество остановок - 6;
- высота подъема – 16,8 м;
- год изготовления – 2006 год;
- изготовитель – РУП завод Могилевмаш;
	

	7
	7. Лифтовое оборудование «Queen» установлено по адресу: г.Томск, ул. Савиных, 12/1, регистрационный№ 661929 заводской № 16636/10/10
- назначение - лифт пассажирский;
- грузоподъемность – 1000 кг.;
- система управления – Смешанная собирательная FC\LCE 
- номинальная скорость подъема - 1 м/с;
- конструкция дверей – Автоматические, раздвижная, двухстворчатая AMD 2;
- количество остановок - 5;
- высота подъема – 13,200 м;
- год изготовления – 07/2025 год;
-изготовитель – Россия, «Евролифтмаш» «Queen»;
	


Итого всего___________________________________

5. Перечень работ при проведении оценки соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования:
Оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов включает в себя:
· проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифтов в период назначенного срока службы;
· технический контроль оборудования и установки оборудования лифтов;
· проверку функционирования лифтов;
· проверку функционирования устройств безопасности лифтов;
· испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов;
· испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифтах с электрическим приводом;
Оценка соответствия проводится на соблюдение применимых требований безопасности с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации на конкретных зданиях и сооружениях.
Завершением услуг по оценке соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования в течение назначенного срока службы считается выдача Акта периодического технического освидетельствования с внесением в паспорт лифта записи о результатах периодического технического освидетельствования (п.5.6 ГОСТ Р 53783-2010).


