Техническое задание
по закупке «расходных материалов для лабораторного оборудования»

Предмет закупки: Поставка расходных материалов для лабораторного оборудования (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	Фильтры аналитические аэрозольные
ОКПД2 - 26.51.82.190
	Тип фильтра
	АФА-ХА-20

	
	
	Материал фильтрующего элемента 
	ФПА-15-2,0

	
	
	Метод анализа
	химический

	
	
	Площадь рабочей поверхности, см2
	20

	
	
	Отношение к влаге
	гидрофилен

	
	
	Отношение к кислотам 
	Не стоек

	
	
	Температура воздуха в процессе отбора пробы, ⁰С
	от – 200 до + 150

	
	
	Допустимая воздушная нагрузка на фильтр,  л/мин·см²
	 не менее 7

	
	
	Соответствие
	ТУ 95 1892-89

	
	
	Количество фильтров в упаковке, шт
	≥100

	2
	Фильтры аналитические аэрозольные
ОКПД2 - 26.51.82.190
	Тип фильтра
	АФА-ХП-20-1

	
	
	Материал фильтрующего элемента 
	ФПП-15-1,5

	
	
	Метод анализа
	химический

	
	
	Площадь рабочей поверхности, см2
	20

	
	
	Отношение к влаге
	гидрофобен

	
	
	Температура воздуха в процессе отбора пробы, ⁰С
	от -200 до +60

	
	
	Отношение к кислотам 
	Стоек

	
	
	Допустимая воздушная нагрузка на фильтр, л/мин·см²
	не менее 7

	
	
	Соответствие
	ТУ 95 1892-89

	
	
	Количество фильтров в упаковке, шт
	≥100



Требования к качеству Товара:
1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасный в эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства, техническим, технологическим требованиям и нормам, а также существующим стандартам. 
2. Товар должен быть пригоден для его использования по назначению. Поставляемый товар должен быть без дефектов.
3. Дата изготовления товара: не ранее 2026 года.
4. Срок годности (хранения): не менее 4 –х лет с даты изготовления. 

Упаковка и маркировка товара:
1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его транспортировке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 
2. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке.

Комплект к поставке: 
1. Фильтры поставляются упаковками в полиэтиленовом исполнении с ячейками. К каждому фильтру в комплекте предусмотрено бумажное защитное кольцо с выступом.

Требования к документации на товар:
1. Наличие нормативно-технической документации на русском языке:
- паспорт.
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