	

	

	

	
	
	
	
	

	"УТВЕРЖДАЮ"

	Директор Калтанского СУВУ

	_______________А.Н. Гилев

	"___" _________ 2026 года


Описание объекта закупки

(Техническое задание)

            1. Предмет Контракта: Выполнение работ по текущему ремонту кровли спортивного зала Калтанского СУВУ.  


Источник финансирования: средства субсидий на выполнение государственного задания в 2026 году. 

Место выполнения работ: Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, г. Калтан, ул. Руставели, 24.

ОКПД2 43.91.19.110 «Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений».

Начальная (максимальная) цена контракта- 596000 рублей 13 копеек (пятьсот девяносто шесть тысяч) рубля 13 копеек.
Сроки (периоды) выполнения работ: с момента подписания контракта в течении 30 (тридцати) дней. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке. 

Требования к объему и содержанию выполняемых работ

2.1.  Подрядчик приступает к выполнению работ на основании заключенного контракта. Подрядчик разрабатывает график производства работ и представляет Заказчику на утверждение в течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения Контракта. Без утвержденного графика производства работ Заказчиком к производству работ не приступать. 

На территории Калтанского СУВУ действует пропускной режим. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет список сотрудников и автотехники. Для прохода на территорию представителям Подрядчика необходимо предоставить паспорт. Во время проведения работ посторонние лица на строительный объект не допускаются. Курить на территории запрещено. 

Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия (паспорта качества) на используемые строительные материалы, согласовать с представителем Заказчика технологии, методы производства работ, цвет. Без согласования представителя Заказчика строительные материалы для работ не применяются.
Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, определяются в соответствии с локальной сметой, а также требованиями настоящего Технического задания.
2.2. Все содержащиеся в описании объекта закупки (сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства

2.3. Товары, используемые, при выполнении работ должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено конкурсной документацией. 

2.4. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в сметной документации.
3.
Требования к качеству и безопасности работ и используемых товаров

3.1 Работы выполняются с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.

3.2. Подрядчик обязан при осуществлении ремонтных работ и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК Российской Федерации).

3.3. Качество и безопасность выполняемых работ, товаров, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. 

· СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

· СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий 

· СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

· СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция 

другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

3.4. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК РФ).

3.5. Все используемые Подрядчиком товары, материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ«О техническом регулировании» и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК Российской Федерации).

4.
Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

4.1.
Все технические решения, используемые при выполнении работ, должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.

4.2.
К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства и экологической безопасности, в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

4.3.
Используемые в работах оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, хорошей управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений ведущих фирм-производителей в этой области.

4.4.
Работы, являющиеся предметом конкурса, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Часть II, ст. 754, 755.
4.5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. 
акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта на материалы и изделия, фотофиксация работ. 
5.
Требования к гарантийному сроку и объему предоставления 
гарантий качества работ

5.1. Подрядчик гарантирует качество работ, а также гарантирует качество используемых в ходе выполнения работ товаров, материалов. 

5.2. Подрядчик подтверждает качество используемых в ходе выполнения работ товаров, материалов соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

Подрядчик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов требуемую документацию и информацию, относительно гарантий качества работ и используемых материалов.

5.3. Гарантийный срок работ составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 

При возникновении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов (в том числе скрытых недостатков и/или дефектов), Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами. 

6.
Требования энергетической эффективности работ

Подрядчику при выполнении работ по ремонту необходимо руководствоваться следующими нормами законодательства Российской Федерации:

· Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другим действующим законодательством в области энергетической эффективности РФ.
	Ведомость работ:
№ п/п

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

3

4

5

1

Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой

100 м2

2,5

2

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км

1т груза

3,27

3

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев

100 м

0,05

3.1

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км

1т груза

0,0485

3.2

Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ

м3

0,0375

4

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали

100 м2

0,3

4.1

Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II

м3

0,18

4.2

Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

м3

0,33452

5

Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок

100 м2

1,5

5.1

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +105 °C, масса 3,7 кг/м2

м2

172,5

6

Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой

100 м2

2,5

6.1

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

м2

150

7

Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо

100 м2

1,7

7.1

Утеплитель Технониколь «или эквивалент». мат прошивной М-75 (группа горючести НГ, плотность 85 кг/м3)

Уп.
62




Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки

	Тип объекта закупки
	Работа

	Наименование работ
	Код позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики


	Инструкция по заполнению характеристик в заявке


	Единица измерения

	Выполнение работ по текущему ремонту кровли спортивного зала Калтанского СУВУ 
	43.91.19.110
	Назначение
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли спортивного зала Калтанского СУВУ 
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Усл.ед.

	
	
	Описание работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом и техническим заданием, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  Обеспечив их надлежащее качество.  .
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	

	
	
	Требования к качеству выполняемых работ
	Работы выполняются с соблюдением действующих строительных  норм и правил, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	


