ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на текущий ремонт наружного участка теплотрассы от камеры до ввода
1-этажное панельное здание хозяйственного корпуса больницы 

по адресу ул.Целинная,27

ОКПД 43.22.11.190
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие требования.

	1.1
	Основание выполнения работ
	Приведение в нормативное состояние наружного участка теплотрассы от камеры до ввода в 1-этажное панельное здание  хозяйственного корпуса

	1.2
	Заказчик:
	Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»

	1.3
	Наименование объекта.
	 ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ № 140
(Пермский  Край, г. Пермь).

	1.4
	Местонахождение объекта.
	 Пермский  край,  г. Пермь,   

 ул. Целинная,27

	1.5
	Вид работ.
	текущий ремонт.

	
	Исходные данные для выполнения  работ по ремонту объекта.
	Сметный расчет  № 22-07-2026 (приложение № 3). Дефектная ведомость (приложение№2) 

	1.6
	Сроки начала и окончания работ.
	5 календарных дней с момента подписания контракта

	1.7
	Назначение объекта.
	Лечебное.

	2. Специальные требования.

	2.1
	Основные требования к выполнению работ по ремонту.
	Перечень основных видов работ по ремонту   теплотрассы  включает выполнение демонтажных работ (раскопка, вскрытие плит перекрытия канала, демонтаж трубопроводов), прокладку трубопроводов и врезку в существующие сети в непроходном канале с изоляцией, закрытие теплового канала, гидравлическое испытание сети давлением 10атм.
Все работы по ремонту   проводить в соответствии с законодательством и подзаконными актами Российской Федерации,  строительными  нормами  и  правилами. 

После выполнения работ по ремонту. приемка работ будет проводиться  заказчиком в соответствии с условиями Контракта.

  Полный перечень видов и объемов работ по ремонту теплотрассы  указано в дефектной ведомости (Приложение № 2) и  в локальном сметном  расчете (Приложение № 3).

	2.2
	Требования к инженерным системам и оборудованию
	Подрядчику предусмотреть закупку материалов согласно  требований документации о торгах и ее приложений.  Характеристики монтируемых при производстве работ материалов должны соответствовать характеристикам, указанным в документации о торгах и ее приложениях.

Срок предоставления гарантий на выполняемые работы составляет 5 лет с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ.

Срок предоставления гарантии на поставляемые материалы составляет 24 мес. с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки работ.

Подрядчик предоставляет заказчику все требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и действительные на дату сдачи-приемки работ сертификаты, декларации соответствия, паспорта,  и иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на поставляемые материалы на русском языке или с переводом на русский язык.

	2.3
	Основные технико-экономические показатели.
	Наружный участок ремонта теплотрассы  от камеры до ввода в нежилое 1-этажное панельное здание хозяйственного корпуса больницы по адресу: г.Пермь,ул.Целинная,27 – 16 мп на подаче теплоносителя и 16 мп на обратке теплоносителя

	2.4
	Условия организации производства работ.
	Работы выполняются в соответствии с нормативно-техническими и правовыми актами Российской Федерации, в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, части 1 и 2», ПБ10-382-00, СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических  (профилактических)  мероприятий», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», а также других Правил техники безопасности и охраны труда, утвержденных органами Государственного надзора и соответствующими  министерствами  и  ведомствами.

   Работы  выполняются  без остановки текущей деятельности лечебного учреждения. 

  Складирование строительных материалов и строительного мусора не представляется возможным осуществлять на территории больницы. Расходы подрядчика по доставке материалов  включены в начальную (максимальную) цену  Контракта.

	3.Дополнительные технические требования.

	3.1
	Дополнительные технические требования и особые условия
	- подрядчик  в соответствии с действующим законодательством и федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2025 г.) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026) должен соответствовать следующим требованиям. 
-  Согласование и оформление необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документов и разрешений для выполнения работ, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По  окончании  работ  предоставить:

- исполнительную документацию в 1 экз. на бумажном носителе в объеме согласно приложению № 1 к настоящему техническому заданию.

  - акт  о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
Подрядчик обязан:

- исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ. 

- исполнить все требования постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. №199.


Во всех случаях указания в сметном расчете, техническом задании и спецификациях на оборудование конкретных товарных знаков того или иного оборудования, материалов и иных ресурсов, государственный заказчик подразумевает, что участник размещения заказа вправе предложить иной товарный знак, являющийся эквивалентом указанному товарному знаку. 

Во всех случаях указания в прилагаемой документации, сметных расчетах, и спецификациях на оборудование наименования производителя или страны происхождения того или иного оборудования, материалов и иных ресурсов, государственный заказчик подразумевает, что данное указание является исключительно рекомендацией, и участник размещения заказа вправе предложить иное наименование производителя и страны происхождения товара.
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Приложение № 1

к техническому заданию 

РЕЕСТР

исполнительной документации по текущему ремонту сетей холодного водоснабжения, выполняемых подрядными организациями

1. Копия технического задания;

2. Письмо – допуск работников;

3. Акт технической готовности с информацией о герметичности безнапорного трубопровода; 

4. Сертификаты на примененные материалы;

5. Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Заказчиком (при необходимости).
