ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 
На научно-методические и информационные услуги
по разработке базовых норм расхода топлива
ИКЗ  26 1 5302000567 530201001 0008 000 0000 244     


г. Валдай   					           		«         » ____________ 2026г.


	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Валдайский», далее именуемое "Заказчик", в лице директора Маленко Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава , с одной стороны и                                          , далее именуем        "Поставщик", в лице     (должность, Ф.И.О.)    , действующего на основании     (Устава или иного документа)    , с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Определение терминов

АТС – автомобильное транспортное средство.

Базовая норма расхода топлива–норма потребления топлива АТС, рассчитанная по специальной программе-методике определения базовых норм расхода топлива на автомобильном транспорте (Р 03112134-0367-97, от 14 октября 1996 г.), разработанной Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ, г. Москва), утвержденной Министерством транспорта России.

Транспортная норма(норма на транспортную работу) расхода топлива- норма потребления топлива АТС, включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.

Эксплуатационная нормарасхода топлива–норма потребления топлива АТС, учитывающая дорожно-транспортные, климатические и другие эксплуатационные факторы. Устанавливается на основе базовой нормы расхода топлива с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в документе «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введённые в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 г. №-АМ-23-Р (с изменениями и дополнениями).

Норма расхода топлива при работе оборудования– норма потребления топлива АТС при работе оборудования. Норма расхода топлива зависит от времени его работы. Расчет производится по данным завода изготовителя оборудования.

Отчет - документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, процесс, результаты научно-технического исследования. Оформляется согласно ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, и Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора оказать комплекс научно-методических и информационных услуг по разработке базовой нормы расхода топлива для автомобилей, указанных в приложении № 1, которое является неотъемлемой часть настоящего договора.  Стороны особо согласовали возможность перехода на электронный документооборот (ЭДО) и обмен электронными документами. ЭДО может осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. При обмене документами посредством ЭДО Исполнитель вправе не предоставлять Заказчику переданные по ЭДО документы на бумажном носителе.

2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Стоимость предоставляемых услуг по расчету норм расхода топлива за одну единицу техники составляет ________ (________________) рублей __ копеек, включая НДС __% ______________ рублей/НДС не облагается. Стоимость предоставляемых услуг по настоящему договору составляет _________ (____________) рублей __ копеек, включая НДС __% ______________ рублей/НДС не облагается.
2.2. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
[bookmark: _Hlk191463304]2.3. Заказчик производит оплату в размере 100 % в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта приёма-передачи или универсального передаточного акта. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Источник финансирования – доходы от приносящей доход деятельности.


3. Права и обязанности сторон
3.1 Исполнитель вправе:
3.1.1 Запрашивать дополнительную информацию для оказания научно-методической и информационной услуги по разработке базовой нормы расхода топлива. 
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1 Выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства, указанные в п.1.1. настоящего договора в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами договора.
3.2.2. По результатам оказанной услуги предоставить Заказчику следующие документы:
- сопроводительное письмо с результатами рассчитанных базовых норм расхода топлива;
- отчет «О проведении работ по расчету базовых норм расхода топлива на автомобили».
3.2.3. Учитывать замечания, представленные Заказчиком.
3.2.4. Направить на электронную почту Заказчику результаты расчета, в установленные в п 3.2.1 сроки.
3.2.5. Направить Заказчику результаты расчета на бумажном носителе в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента отправки их на электронную почту, а также следующие документы:
- счет на оплату в 1 (одном) экз., при обмене через ЭДО документ в бумажном видене предоставляется;
- УПД в 2-х (двух) экз., при обмене через ЭДО документв бумажном виде не предоставляется;
- результаты расчета.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств по настоящему договору.
3.3.2. Представлять замечания по результатам оказанной услуги.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя.
3.4.2. Предоставить дополнительную информацию для оказания научно-методической и информационной услуги по разработке норм расхода топлива.
3.4.3. Принять оказанные по договору услуги Исполнителя в течении 10 (десяти) дней.

4. [bookmark: _GoBack]Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2026 г., а в случае взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Разрешение споров
5.1.  Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
5.2.  В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты ее получения.
5.3.  Любые   споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с законодательством РФ.

6. Прочие положения
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.5. При повторной отправке результатов расчета (в случае утери документов, повторном запросе и иных подобных случаях) услуги по пересылке, Заказчик оплачивает отдельно.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон

	                              Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Валдайский» (ФГБУ «Национальный парк «Валдайский»)
ИНН 5302000567, КПП 530201001
Юридический и фактический адрес:
175400, Новгородская обл., г. Валдай, ул. Победы д. 5
телефон (факс) (81666)2-18-09
E-mail: valdpark@mail.ru 
УФК по Новгородской области (ФГБУ «Национальный парк «Валдайский», л/с 20506Х71350)
Банк:  ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Нижегородской области              г. Нижний Новгород
Кор.счет 40102810745370000024
Расчетный счет 03214643000000013213
БИК 012202102, ОКТМО 49508000
	                      Исполнитель
Наименование:                                  
 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)/Место жительства:
Почтовый адрес:
 
Телефон
 
Факс
 
Электронная почта
 
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
КПП
 
Р/с
в
К/с
БИК
  

	От имени Заказчика:
Директор      
 
_______________/ Маленко С.Г. /
М.П.
	От имени Поставщика:
      (должность)      
 
    (подпись)      /       (Ф.И.О.)      /
М.П. (при наличии)




Приложение № 1
к договору от«__» ______2026г.
№
Техническое задание
1. Разработать базовые нормы расхода топлива для автомобилей, согласно технических характеристик приведенных Таблице 1, по специальной программе-методике определения базовых норм расхода топлива на автомобильном транспорте (Р 03112134-0367-97, от 14 октября 1996 г.), разработанной Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ, г. Москва), утвержденной Министерством транспорта России, л/100 км.

Таблица 1 – Технические характеристики автомобилей
	№ п/п
	Тип, марка автомобиля1
	Полная масса/ 
снаряженная масса,
кг
	Вместимость, чел.
	Двигатель (тип, модель)
	Объем двигателя,
куб.см
	Мощность двигателя,
л.с. (кВт)/об/мин.
	Крутящий момент двигателя, Нм/об/мин
	Экологический класс
	Тип КПП, количество
передач, вперед, передаточные числа
	Передаточное число главной передачи
	Передаточные числа раздаточной коробки
	Колесная формула, тип привода
	Размер и марка шин
	Тип кузова, габаритные размеры автомобиля ДхШхВ, мм
	Страна, год изготовления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. 
	УАЗ 315148
	1740/
2550
	5 
	Дизельный
ЗМЗ-5143.10
	2235
	113,6
(83,5)/
3500
	270/
1800-2800
	4
	МКПП 5
4,155-0,88
	4,11
	1,0/
1,94
	4*4
	225/75 R16
	4025х1730х2025
	Россия
2014 г.

	2. 
	RENAULT DUSTER
	1870/   1370
	5
	Бензиновый    F4RE410
	1998
	143 
(105)/ 5750
	195/ 4000
	5
	МКПП 6              4,454- 0,674
	4,86
	1,0/1,0
	4х4
	215/65
R16
	3415х1822х
1690
	Россия 2018 г.

	3. 
	RENAULT LOGAN
	1550/
1050
	5
	Бензиновый 
H4M
	1598
	113
(83)/
5500
	152/
4000
	5
	МКПП 5
3,73-0,76
	3,04
	-
	4×2 передний
	165/80 R14
	Седан, 4357*1994*1517
	Россия, 2018 г. 

	4. 
	HYUNDAI SONATA
	1980/
1537
	5
	Бензиновый,
G4KM-5
	2497
	179,47
(132)/
6000
	232/ (4000)
	5
	АКПП 6
4,212 – 0,772
	3,064
	-
	4x2
	205/65
R16
	Легковой седан
4900x1860x
1465
	Россия,
2022 г.

	5. 
	LADA NIVA TRAVEL Comfort 24
	1860/
1515
	5
	Бензиновый. ВАЗ, 2123-1
	1690
	83(61)/
5000
	129/
4000
	5
	МКПП 5
 3,667- 0,819
	3,91
	1,205/ 2,135
	4х4
	205/75R15
	Универсал, 4099х1804х1690
	Россия, 2021 г.

	6. 
	Автомобиль АЦ- 30 Работа оборудования
	6260/
4540
	5
	Дизельный,
Д245.7Е2
	4750
	117 (86,2)/
2400
	422/
2100
	3
	МКПП-4
6,55-1,00
	5,125
	1,00/ 1,982
	4x4
	8.25R20
	6400x2380x2700
	Россия, 2011 г.

	7. 
	Специальный сортиментовоз с КМУ набазе КАМАЗ 43118
	22500/
14250
	2
	Дизельный,
Cummins
 ISL340 50
	8800
	333
(245)/
2100
	1500/ 1400
	5
	МКПП9
9,48 – 0,75
	6,53
	0,917/
1,662
	6х6
	425/85
R21
	10750x2550x4000
	Россия, 2019 г.

	8. 
	Автобус ПАЗ Vector NEXT
	12500/
7500
	31
	Дизельный
ЯМЗ 53423
	4433
	168,9 (124,2)/
2300
	597/
1200-1600
	5
	МКПП5
6,55- 1,0

	3,9
	-
	4х2/
задние
	245/70
R 19,5

	7645x2445x2965
	Россия, 
2020 г. 

	9. 
	Мусоровоз с задней загрузкой МК-1540-13
	8700/
5805
	3
	Дизельный
ЯМЗ 53423
	4433
	168,9 (124,2)/
2300
	597/
1200-1600
	5
	МКПП5
6,55- 1,0

	3,9
	-
	4х2/
задние
	245/70
R 19,5

	6740x2400x2870
	Россия, 
2022г.

	10. 
	Специализированный автомобиль-самосвал КАМАЗ 6520-В5 К4040
	40500/
13925
	2
	КАМАЗ,689.510-400 
(Cummins ISL40050)
	8880
	384,87
(287)/
2100
	1682/
1400
	5
	МКПП 16
13,80-0,84
	5,26
	-
	6х4
	315/80
R22,5
	7880х2550х3140
	Россия, 
2026 г.

	11. 
	УАЗ 330365
	3070/
1845
	5
	Бензиновый
409110
	2693
	112,2 (82,5)/
4150
	198/ 2500
	3
	МКПП5
3,83-0,795
	4,625
	1,0/
1,94
	4х4
	225/65
R16
	4847х
1990х
2355
	Россия
2011 г.

	12. 
	УАЗ 390945
	3060/
1985
	5
	Бензиновый
409110
	2693
	112,2 (82,5)/
4150
	198/ 2500
	3
	МКПП5
3,83-0,795
	4,625
	1,0/
1,94
	4х4
	225/65
R16
	4847х
1990х
2355
	Россия
2011 г.

	13. 
	Лесовоз УРАЛ-4320, Прицеп – роспуск лесовоз
	14045/
8325;
14500/
3500
	2
	Дизельный 
ЯМЗ-236М2-4
	11150
	210
(154)/ 2100
	667/ 1500
	0
	МКПП 5
5,62; 2,89; 1,64; 1,0; 0,724
	7,32
	1,3/ 2,05
	6х6
	425/85 R21
	Лесовоз,
7588х 2500х 4000
Прицеп:
4600х2550х3600
	СССР,
1984
Россия
2003г.

	14. 
	УАЗ 390945
	3070/
1995
	5
	Бензиновый
409110
	2693
	110,63 (82,5)/
4150
	198/ 2500
	3
	МКПП5
3,83-0,795
	4,625
	1,0/
1,94
	4х4
	225/65
R16
	4847х
1974х
2355
	Россия
2022 г.

	15. 
	УАЗ 390945
	3070/
1995
	5
	Бензиновый
ЗМЗ-409055
	2693
	110,63 (82,5)/
4150
	198/ 2500
	3
	МКПП5
3,83-0,795
	4,625
	1,0/
1,94
	4х4
	225/65
R16
	4847х
1974х
2355
	Россия
2026 г.



2. Разработать нормы расхода топлива для тракторной техники при движении, согласно техническим характеристикам приведенных в Таблице 2, по специальной программе-методике определения базовых норм расхода топлива на автомобильном транспорте (Р 03112134-0367-97, от 14 октября 1996 г.), разработанной Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ, г. Москва), утвержденной Министерством транспорта России, л/ч (л/м*час).

Таблица 2 – Технические характеристики тракторной техники
	№ п/п
	Тип, марка тракторной техники
	Конструкционная масса,
кг
	Двигатель (тип, модель)
	Объем двигателя,
куб.см
	Мощность двигателя,
л.с. (кВт)/об/мин.
	Крутящий момент двигателя, Нм/об/мин
	Тип КПП, количество
передач, вперед, передаточные числа
	Передаточное число главной передачи
	Передаточные числа раздаточной коробки
	Колесная формула, тип привода
	Размер и марка шин
	Габаритные размеры ДхШхВ, мм
	Страна, год изготовления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Трактор Беларус 952.3

	7000
	Дизельный
Д-245.5S2
	4750
	95,20 л.с
	1200/1400
	
	
	
	4*4 / полный
	
	4060х1970х2850
	Россия
2022г.

	2
	Трактор МТЗ-82.1

	3665
	Дизельный
Д-243
	4 750
	81 л.с
	1400/1600
	
	
	
	4*4/ полный
	
	3930х1970х2785
	Россия 
2001 г.

	3
	Трактор «Беларус 892»

	4000
	Дизельный Д-245.5
	4 750
	88 л.с
	396/18
	
	
	
	4*4/полный
	
	3930/1970/2820
	Россия 
2011 г.

	4
	Машина коммунально- уборочная МК-У1
	4 900
	Дизельный двигатель Д-243
	4 750
	88,44 л.с
	
	
	
	
	4*4/полный
	
	6 300*2 500*2 800
	Россия
2012 г.




[bookmark: _Hlk120702436]3.  Разработать нормы расхода топлива для тракторной техники при движении, согласно техническим характеристикам приведенных в Таблице 3, по специальной программе-методике определения базовых норм расхода топлива на автомобильном транспорте (Р 03112134-0367-97, от 14 октября 1996 г.), разработанной Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ, г. Москва), утвержденной Министерством транспорта России, л/ч (л/м*час).

Таблица 3 – Технические характеристики мототехники
	[bookmark: _Hlk120702416]№ п/п
	Тип, марка автомобиля1
	Полная масса/ 
снаряженная масса,
кг
	Вместимость, чел.
	Двигатель (тип, модель)
	Объем двигателя,
куб.см
	Мощность двигателя,
л.с. (кВт)/об/мин.
	Крутящий момент двигателя, Нм/об/мин
	Экологический класс
	Тип КПП, количество
передач, вперед, передаточные числа
	Передаточное число главной передачи
	Передаточные числа раздаточной коробки
	Колесная формула, тип привода
	Размер и марка шин
	Тип кузова, габаритные размеры автомобиля ДхШхВ, мм
	Страна, год изготовления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Снегоболотоход  Stels ATV 800G

	464
	Бензиновый 
	800
	65,71 л.с
	73/76
	464
	
	
	
	
	4*4/полный
	
	2344*1228*1420
	Россия
2022 г.

	2
	Снегоход «Буран» - АЕ

	510
	РМЗ-640-34
Внутреннего сгоания, 1
	635
	34 л.с
	50/51
	510
	
	
	
	
	
	
	2700*910*1335
	Россия
2014 г.


	3
	Снегоход TAYGA PATRUL 800 SWT

	605
	ODSXC2V91MW
Внутреннего сгорания 1
	800
	60 л.с
	
	605
	
	
	
	
	
	
	2970*1135*1460
	Россия
2022 г.
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