Приложение
[bookmark: _Hlk96066414]Описание объекта закупки (Техническое задание)
 на поставку расходных материалов для Ремонтно-отстойного пункта ОРВП

1. Перечень и характеристики товара:
	[bookmark: _Hlk238809138]№ 
	Наименование
	Описание объекта закупки
	Кол-во

	1.
	Демеркуризационный комплект
	Применение: для ликвидации небольших бытовых ртутных загрязнений, преимущественно для обезвреживания разбитых бытовых приборов. 
Состав: респиратор, перчатки защитные, бахилы, салфетки влажные, шприц медицинский, средство (раствор) для демеркуризации – не менее 1 литра, жидкое мыло, кисточка волосяная, кисточка медная, губки для мытья, тест-система для анализа воздуха «Тест на ртуть» - 1 тест, тряпка для пола. 
Тара: пластиковый контейнер
Площадь ликвидации пролива ртути: до 10 кв. м. 
Наличие инструкции по применению: да
Наличие сертификата: да.
	1 компл.

	2.
	Средство быстрый старт для двигателя 
	Предназначение: для обеспечения надежного запуска карбюраторных и дизельных двигателей в условиях низких температур и повышенной влажности. 
Объем баллончика: на менее 200 мл.
	2 шт.

	3.
	Газовая горелка с пьезоподжигом 
	Портативная газовая горелка с пьезоподжигом на газовый баллончик. 
Предназначение: для термоусадки труб, перчаток, муфт, плавления и сварки изделий из пластика и стекла, удаления краски, разморозки замков, водопроводных труб.
Используемое топливо: газ
Подключаемый баллон: цанговый
Регулятор пламени: да
Регулировка подачи топлива: да
Пьезоподжиг: да

	1 шт.

	4.
	Газ в баллонах
	Смесь: пропан‑бутана. 
Использование: для портативных плит, горелок и небольших печей. 
Тара: металлический балончик
Объём балончика: не менее 520 мл.
	4 шт.

	5.
	Камера резиновая для вилочного погрузчика 
	Камера резиновая для шин вилочных погрузчиков 8.25-15
Вентиль: V3-06-1
Обод: 8.25-15
Высокая газонепроницаемость и газоизоляция: да,
Высокая стойкость: к кислотам, нефтепродуктам, горячему пару и высокой температуре, атмосферному озону, вызывающему старение резины;
Сохранение гибкости при низких температурах: да.
	1 шт.

	6.
	Смазка универсальная 
	Смазка универсальная влаговытесняющая, проникающая RK4021 (WD-40). 
Назначение: для восстановления, смазывания, устранения скрипов и шумов, снижает риск заедания.
Объем баллончика: не менее 200 мл.
	2 шт.

	7.
	Стеклоомывающая жидкость 
	Назначение: для обеспечения эффективного очищения лобового стекла автомобиля в условиях низких температур.
Наличие метанола: нет
Наличие запаха: нет
Сезонность: зима 
Нижний порог температуры: не выше -20°C
Тара: пластиковая канистра.
Объём тары: 5 литров.
	4 шт.



2. Требования:                                                                                                                                                               
2.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении по назначению).                                                                                                                                                                   

3. Требования к упаковке товара: 
3.1. Поставщик поставляет Товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.   
3.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4. Требования о приёмке товара (услуг): 
4.1. Заказчик при принятии Товара проверяет соответствие поставленной партии Товара заявке, в которой указано его количество и наименование. 
4.2. Заказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуатационных характеристик Товара на соответствие заявленным характеристикам в Государственном Контракте и Техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика.
В случае предъявления претензии по качеству Товара по причине несоответствия его условиям Контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика: устранить недостатки, заменить Товар или его часть Товаром, качество которого соответствует условиям Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

5. Срок поставки товара:                                                       
5.1. С даты заключения Контракта, по 21 сентября 2026 года, включительно.
5.2. Приемка товара: Товар считается принятым после осмотра, проверки количества, качества и подписания товарно-транспортных накладных;
              5.3. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке товара. Сообщение может быть направлено Заказчику путём использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: orvp@bbkanal.ru. Номером факса для получения сообщений является: 8 (8142) 79-61-65.
   5.4. В случае доставки товара Заказчику в нерабочее время или выходные/праздничные дни – товар приниматься не будет.

6. Гарантия качества товара:
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.
6.2. Гарантия на товар должен соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов на товар завода-изготовителя, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев.
6.3.  Гарантийный период исчисляется со дня получения товара Заказчиком. 
Претензии по качеству полученного товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

7. Место поставки товара:
Доставка Товара осуществляется за счет и автотранспортом Поставщика в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, в адрес грузополучателя: - г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 4, склад Онежского района водных путей.


Заместитель начальника ОРВП:                                         Перский А.А.


Тел: +78142 79-61-52
