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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку товара (котел пищеварочный электрический)

1. Общие положения и требования: 
1.1. Объект закупки: поставка товара (котел пищеварочный электрический) для нужд ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Башкортостан.
1.2. Место поставки: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, д.7
1.3. Срок поставки:  15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения Государственного контракта.
2. Требования к поставляемому Товару.
2.1. Поставляемый товар должен быть отвечать требованиям: ГОСТ Р МЭК 335-1-94 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,  техническим условиям завода производителя и подтверждаться сертификатами (декларацией) о соответствии или паспортом качества (безопасности) либо заверенными копиями в установленном порядке, подтверждающим качество и безопасность товара.
      Качество и безопасность поставляемого Товара, должны быть подтверждены надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими соответствие требованиям, действующих норм, правил и действующих стандартов, утвержденных на данный вид Товара.
      Товар должен быть новым (не бывшим в использовании), не должен иметь дефектов,    связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) изготовителя (производителя). Не должно быть вмятин, сколов, царапин и иных повреждений Товара. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц.
3. Порядок и условия исполнения Контракта:
3.1. Товар должен иметь необходимые маркировки согласно ГОСТа, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 и требованиям установленным законодательством РФ. Поставщик обеспечивает доставку Товара в условиях, обеспечивающих сохранность при его транспортировке и хранении. Упаковка (при наличии) должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТа и Технических регламентов Таможенного союза, принятые в соответствии законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
3.2. Поставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика, по адресу: г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, д.7
3.3. Поставщик обязан согласовать с представителями Заказчика дату и время поставки Товара в срок, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до согласованного дня поставки, уведомить представителей Заказчика (в т.ч. посредством электронной почты) о точной дате, времени поставки Товара, о представителях Поставщика, ответственных за поставку, в том числе об их контактных телефонах.
3.4. Период поставки Товара: с понедельника – по пятницу с 9ч 00 мин до 12ч 00 мин и с 14ч 00 мин до 17ч 00 мин местного времени.
Риск случайного повреждения Товара лежит на Поставщике. 
Транспортное средство для перевозки Товара и водитель этого транспортного средства, предоставляется Поставщиком за свой счет.
4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во, шт

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
	






1

	



1
	


Котел пищеварочный электрический 

ОКПД2: 27.51.28.120 
	Тип котла
	электрический
	-
	

	
	
	Подключение
	не менее 380
	В
	

	
	
	Формат
	стационарный
	-
	

	
	
	Материал конструкции и варочный сосуд
	нержавеющая сталь
	-
	

	
	
	Наличие перемешивающего устройства
	
нет
	
-
	

	
	
	Опрокидывание котла
	автоматическое
	-
	

	
	
	Режим работы
	варка
	-
	

	
	
	Объем
	> 250 <350
	л/дм3
	

	
	
	Диаметр котла
	> 600 и <700
	мм
	

	
	
	Температурный режим
	100
	0С
	

	
	
	Количество ТЭНов
	не менее 6
	шт
	

	
	
	Мощность 
	не менее 18.1
	кВт
	

	
	
	Ширина
	> 800 
	мм
	

	
	
	Глубина
	> 1000 
	мм
	

	
	
	Высота
	> 1200 

	мм
	

	
	
	Количество режимов нагрева
	не менее 3
	шт
	

	
	
	Способ нагрева воды
	«пароводяная рубашка»
	-
	

	
	
	Кран для слива воды
	есть
	-
	

	
	
	Панель управления

	механическая
	-
	

	
	
	Наличие душирующего устройства для очистки котла
	
нет
	-
	

	
	
	Страна производства
	Россия
	-
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]Котел пищеварочный электрический предназначен для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов, а также для кипячения воды на предприятиях общественного питания. 
Особенности:
- автоматическое отключение нагрева при отсутствии воды в «пароводяной рубашке»;
- крышка оснащена фиксаторами для закрепления в верхнем положении
В КОМПЛЕКТЕ:
- умягчитель воды 12 л – 1 шт.
Все значения характеристики применяются со словом «не менее», допускается поставка с улучшенными характеристиками.



5.Требования к поставке, к гарантийному сроку Товара:
5.1. В стоимость Товара включены транспортные расходы, разгрузка - погрузка, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные связанные с исполнением Контракта расходы.
5.2. Гарантийный срок на электрические пищеварочные котлы составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией, техническими условиями завода-производителя.  Дата изготовления товара должна быть отчетливо видна на упаковке товара. Гарантия распространяется на товар и на все комплектующие, составные части.
5.3. В случае выявления недостатков Товара, Заказчиком направляет в Адрес уведомление о выявленных недостатках и необходимости их устранения. Поставщик обязан приступить к устранению в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о выявленных недостатках. 
5.4. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться Товаром из-за обнаруженных в Товаре недостатков.
6.  Требования к отчетной документации: 
Заказчику вместе с Товаром предоставляется:
-   товарно-транспортная накладная, УПД (счет-фактура), составленные и подписанные Поставщиком в 2-х экземплярах;
-   копии сертификатов соответствия (декларации соответствия);
-   гарантийный талон;
- паспорт, руководство по эксплуатации котла пищеварочного и/или инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке.


Начальник ОКБИ и ХО
ст. лейтенант внутренней службы                                                                      А.Г. Муртазин

	
	



