Описание объекта закупки
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации  на монтаж системы речевого оповещения  (с функцией звуковых и световых сигналов, а также речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действий, направленных  на обеспечение безопасности людей) в помещениях УФССП России по Забайкальскому краю
ИКЗ: _____________________________________________
Предмет закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации  на монтаж системы речевого оповещения  (с функцией звуковых и световых сигналов, а также речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действий, направленных  на обеспечение безопасности людей)  в помещениях УФССП России по Забайкальскому краю
 Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. 
Место предоставления результатов выполненных работ: Россия, Забайкальский край, г.Чита, ул.Бабушкина, д.127.
 Сроки оказания услуг: до 30.08.2026 года
Перечень объектов на выполнения работ 
	№ п/п
	Адрес объекта
	Наименование
объекта
	ед.
изм.

	1
	Краснокаменское  РОСП
Забайкальский край, г. Краснокаменск. ул. Коммунальная, 17
	Помещения 
в административном
2 х этажном здании 
	Усл. 
ед.


Требования к качеству, техническим характеристикам и свойствам выполненных работ, используемого товара и иные показатели, предъявляемые при проектировании:
	№ п/п
	Наименование
	Показатель (описание) характеристики

	1
	Целевой ориентир
	Результатом выполнения работ является проект рабочей документации и сметный расчет системы оповещения  на объектах, соответствующих требованиям действующих нормативных документов по строительству, а также ведомственным и прочим документам

	2
	Содержание и объемы работ
	I этап работ
2.1. Проведение предпроектного обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика;
2.2. Определение состава существующего оборудования, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу.
II этап работ
2.1. Разработка рабочей документации на каждый объект отдельно 
2.2. При разработке проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком;
2.3. Разработка рабочей документации на основании проектной документации.
2.4. В состав рабочей документации и сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации при необходимости

	3
	Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных                                                                и                               пуско-наладочных работ.
	3.1. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной и рабочей документацией мероприятий. 
5.2. Ответственность за соответствие акта первичного обследования, технического задания на проектирование и проектной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, исходным данным несёт Исполнитель. 
3.3. Технические решения предварительно согласовываются Исполнителем с Заказчиком. 
3.4. Технические решения должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности предприятия.

	4
	Требования                                                                                              к                          проектно-сметной документации
	4.1. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
4.2. Сметная документация предоставляется в формате программы «Гранд-Смета», в печатном и электронном виде, разрабатывается в соответствии с актуальной методикой  в федеральных единичных расценках.
Локальный и сводный сметные расчеты на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы:
- сводный сметный расчет разработать в текущем уровне цен, включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%;
- ведомости объемов работ;
- прайс – листы. При определении стоимости материалов и оборудования на основании прайс-листов осуществлять мониторинг цен не менее чем 3-х предложений поставщиков.
4.3. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены  в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке;
4.4. При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной документации;
4.5. Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений.
4.6. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами документа о приемке и составляет 24 месяца и гарантирует, что некачественное выполнение работ, выявленное Заказчиком, устраняется Исполнителем за счет собственных средств не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления претензии Заказчиком, либо в согласованные с Государственным заказчиком сроки. 

	5
	Перечень нормативно-правовых, нормативно-технических               и                                 иных документов для                         разработки проектной документации.
	5.1. При проектировании руководствоваться актуальными нормативными документами


	6
	Получение технических условий
	Получение технических условий и всех необходимых разрешений, согласований и иных подписей должностных лиц обеспечивает Исполнитель.

	7
	Требования                         к оформлению документации                     и сдаче заказчику
	Исполнитель передает Заказчику проектно-сметную документацию на русском языке 
"ГОСТ 2.301-68. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Форматы" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.05.1968 N 751) (ред. от 22.06.2006). Графические работы передаются в формате PDF и DWG. 
Текстовой материал, таблицы подаются в бумажном и электронном виде.

	8
	Количество выдаваемой документации                   по                         каждому Объекту
	- Сметную документацию выдать в 3 (трех) экземплярах и представить дополнительно   на оптическом диске (CD-ROM, DVD-ROM) или USB-флеш-накопителе (формат Excel).
Бумажная и электронная версия должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем. 


* Обязателен выезд специалиста-подрядчика на объект для составления обмерных чертежей и планов зданий.
Примечание: 
Во всех случаях, когда в Описании объекта закупки или в приложениях к нему (при наличии) имеются ссылки нормы законодательства Российской Федерации, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе оказания услуг отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
