Описание объекта закупки:

1. Наименование объекта закупки: Набор для аспирации трахеобронхиального секрета
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Код КТРУ
	Наименование по КТРУ
	Наименование характеристики
	Тип характеристики
	Значение параметра
	Ед. изм
	Инструкция

1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики
2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики
3. Указывают в заявке конкретное значение характеристики
4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики
5. Указывают в заявке все значения характеристики
6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	32.50.50.190-00002102
	Набор для аспирации трахеобронхиального секрета
	Диаметр катетера, Fr
	Кол
	14
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	20

	
	
	Тип
	Кач
	Т-образный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Аспирационный катетер с двумя боковыми отверсиями
	Кач
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Внутренний диаметр катетера
	Кол
	≥ 2,9 и ≤ 3,2
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Длина катетера
	Кол
	≥ 305 и ≤ 350
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Разметка длины катетера
	Кач
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расстояние от кончика катетера до метки
	Кол
	≥ 30 и ≤ 40
	мм
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Аспирационный катетер закрыт защитным полимерным рукавом
	Кач
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Промывочный порт с коннектором для шприца типа Луер
	Кач
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Доступ аспирационного катетера из прозрачной промывочной камеры в эндотрахеальную трубку регулируется поворотом ручки клапана
	Кач
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Маркировка на ручке клапана, позволяющая визуально определить положение клапана (открыто/закрыто)
	Кач
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Кнопка блока управления вакуумом защищена крышкой безопасности, блокирующей нажатие кнопки
	Кач
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Время использования системы
	Кол
	≥ 48
	ч
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Устройство для безопастного отсоединения системы от  трубки пациента
	Кач
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Гофрированная растяжимая трубка для соединения системы с дыхательным контуром
	Кач
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Набор стикеров, содержащих названия дней недели
	Кач
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна иметь маркировку в соответствии с нормативной документацией на Товар. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным технической документацией на Товар.
Требования к отгрузке товара:
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика. 
Требования к качеству и безопасности товара: 
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
– регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
