Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	

 			
//		//	
«____»______________20    г.		«____»______________20    г.	

Наименование программного продукта	АРОС-Лидер (версия 6.3.4)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)	

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	
Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»	

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 05.03.2026 № 147-од	

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
2 квартал 2026 Ульяновская область ФГИС ЦС	

Наименование субъекта Российской Федерации	
73 - Ульяновская область	

Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
73 - Ульяновская область	

Замена котла в ОГКУСО "СП для детей и подростков "Ручеек" в р.п. Красный Гуляй" по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, д. 14	
(наименование стройки)	

Замена котла в ОГКУСО "СП для детей и подростков "Ручеек" в р.п. Красный Гуляй" по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, д. 14	
(наименование объекта капитального строительства)	

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Замена котла	
(наименование работ и затрат)	
	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание:	Ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  	2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)			

Сметная стоимость:	37,90		тыс. руб.		Средства на оплату труда рабочих	6,50		тыс. руб.	
в том числе:					Средства на оплату труда машинистов	0,11		тыс. руб.	
строительных работ	32,23		тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	16,321736		чел.-ч.	
монтажных работ	0,00		тыс. руб.		Нормативные затраты труда машинистов	0,2307715		чел.-ч.	
оборудования	0,00		тыс. руб.						
прочих затрат	0,00		тыс. руб.						

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения
	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффи-циенты	всего с учетом коэффи-циентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффи-циенты 	всего в текущем уровне цен.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												
Раздел 1: Демонтажные работы	
1	ГЭСНр65-02-022-01	Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов 
Формула расчета объема:
V=1/100	10 шт	0,01		0,01				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			1,3125				 	507,53	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	131,25		1,3125			386,69	 	507,53	
		Итого прямые затраты 								 	507,53	
		ФОТ 								 	507,53	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 	%	87		87				 	441,55	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 	%	44		44				 	223,31	
		Всего по позиции 							117 239,00	 	1 172,39	
2	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм 
Формула расчета объема:
V=1,2/100	100 м	0,012		0,012				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			0,33636				 	125,69	
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6 	чел.-ч	28,03		0,33636			373,69	 	125,69	
	                      2	ЭМ 								 	0,21	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,0006				 	0,23	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 	маш.-ч	0,05		0,0006	37,32	1,66	61,95	 	0,04	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 	чел.-ч	0,05		0,0006			386,69	 	0,23	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки 	маш.-ч	2,5		0,03	4,35	1,3	5,66	 	0,17	
	                      4	М 								 	5,64	
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический 	м3	0,36		0,00432	340,41	1,82	619,55	 	2,68	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический 	м3	2,29		0,02748	114,64	0,94	107,76	 	2,96	
		Итого прямые затраты 								 	131,77	
2.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов 	т	0,19		0,00228	 		 	 	 	
		ФОТ 								 	125,92	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 	%	87		87				 	109,55	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 	%	44		44				 	55,40	
		Всего по позиции 							24 726,67	 	296,72	
3	ГЭСНр65-03-003-06	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм 
Формула расчета объема:
V=3,14*0,11*3,0/100	100 м2	0,010362		0,010362				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			0,497376				 	192,33	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	48		0,497376			386,69	 	192,33	
	                      2	ЭМ 								 	0,48	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,0077715				 	3,01	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 	маш.-ч	0,75		0,0077715	37,32	1,66	61,95	 	0,48	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 	чел.-ч	0,75		0,0077715			386,69	 	3,01	
		Итого прямые затраты 								 	195,82	
		ФОТ 								 	195,34	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 	%	87		87				 	169,95	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 	%	44		44				 	85,95	
		Всего по позиции 							43 593,90	 	451,72	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Демонтажные работы  					 	835,12	
		в том числе  					 		
		оплата труда (ОТ)  					 	825,55	
		эксплуатация машин и механизмов  					 	0,69	
		оплата труда машинистов (ОТм)  					 	3,24	
		материальные ресурсы  					 	5,64	
		Итого ФОТ (справочно)  					 	828,79	
		Итого накладные расходы  					 	721,05	
		Итого сметная прибыль  					 	364,66	
		Итого по Разделу 1: Демонтажные работы  					 	1 920,83	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	2,146236				 		
		  затраты труда машинистов  	0,0083715				 		
	
Раздел 2: Установка котла	
4	ГЭСН19-01-002-01	Установка водонагревателей: проточных 	шт	1		1				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			4,12				 	1 653,40	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3 	чел.-ч	4,12		4,12			401,31	 	1 653,40	
	                      2	ЭМ 								 	29,39	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,06				 	25,64	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 	маш.-ч	0,01		0,01	37,32	1,66	61,95	 	0,62	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 	чел.-ч	0,01		0,01			386,69	 	3,87	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,05		0,05			575,42	 	28,77	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,05		0,05			435,43	 	21,77	
	                      4	М 								 	2 819,45	
	01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм 	т	0,002		0,002	46 285,25	1,35	62 485,09	 	124,97	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной 	кг	0,021		0,021	128,40	1,44	184,90	 	3,88	
	01.7.15.02-0043	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм 	100 шт	0,02		0,02	2 171,50	1,12	2 432,08	 	48,64	
	01.7.15.14-0174	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм 	т	0,00034		0,00034	103 780,96	1,21	125 574,96	 	42,70	
	(04.3.01.09-0014)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 	м3	0,0004		0,0004			6 291,23	 	2,52	
	08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм 	т	0,0051		0,0051	82 700,00	0,87	71 949,00	 	366,94	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 	кг	0,05		0,05	79,88	1,73	138,19	 	6,91	
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная 	кг	0,024		0,024	133,31	1,23	163,97	 	3,94	
	18.1.09.01-0001	Кран шаровой газовый латунный, муфтовый, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм 	шт	1		1	197,80	1,37	270,99	 	270,99	
	18.4.01.08-0031	Прочистка для газохода 	шт	1		1	58,00	1,52	88,16	 	88,16	
	18.4.01.08-0061	Труба соединительная 	шт	2		2	183,83	1,52	279,42	 	558,84	
	23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм 	шт	1		1	85,09	1,03	87,64	 	87,64	
	23.8.03.12-0001	Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный 	шт	2		2	518,51	1,17	606,66	 	1 213,32	
	06.1.01.04	Кирпич глиняный для дымовых труб 	1000 шт	0,002		0,002				 		
		Итого прямые затраты 								 	4 527,88	
		ФОТ 								 	1 679,04	
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 	%	121		121				 	2 031,64	
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 	%	72		72				 	1 208,91	
		Всего по позиции 							7 768,43	 	7 768,43	
	(ТЦ_89.1.63.01_73_6318039191_21.05.2026_01_1.1)	Газовый водогрейный одноконтурный напольный котёл MICRO New 95 (оборудование заказчика) 	шт	1		1			190 786,89	 	190 786,89	
		Всего по позиции 								 	190 786,89	
5	ГЭСНр65-02-005-01	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 
Формула расчета объема:
V=2/100	100 шт	0,02		0,02				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			0,574				 	247,14	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9 	чел.-ч	28,7		0,574			430,56	 	247,14	
	                      2	ЭМ 								 	0,02	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,0004				 	0,15	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 	маш.-ч	0,02		0,0004	37,32	1,66	61,95	 	0,02	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 	чел.-ч	0,02		0,0004			386,69	 	0,15	
	                      4	М 								 	178,69	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной 	кг	0,2		0,004	128,40	1,44	184,90	 	0,74	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 	кг	0,48		0,0096	79,88	1,73	138,19	 	1,33	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 	т	0,0009		0,000018	60 697,21	1,23	74 657,57	 	1,34	
	23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм 	шт	100		2	85,09	1,03	87,64	 	175,28	
		Итого прямые затраты 								 	426,00	
		ФОТ 								 	247,29	
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 	%	103		103				 	254,71	
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 	%	52		52				 	128,59	
		Всего по позиции 							40 465,00	 	809,30	
6	ГЭСНр65-01-005-01	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 
Формула расчета объема:
V=(2+2)/100	100 шт	0,04		0,04				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			2,232				 	917,49	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5 	чел.-ч	55,8		2,232			411,06	 	917,49	
	                      2	ЭМ 								 	1,15	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,002				 	0,87	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,05		0,002			575,42	 	1,15	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,05		0,002			435,43	 	0,87	
	                      4	М 								 	15,01	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной 	кг	0,7		0,028	128,40	1,44	184,90	 	5,18	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 	кг	1,4		0,056	79,88	1,73	138,19	 	7,74	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 	т	0,0007		0,000028	60 697,21	1,23	74 657,57	 	2,09	
	18.1.10.01	Арматура муфтовая 	шт	100		4				 		
		Итого прямые затраты 								 	934,52	
6.1	18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм 	шт	50		2	873,06	1,37	1 196,09	 	2 392,18	
6.2	18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм 	шт	50		2	587,45	1,37	804,81	 	1 609,62	
6.3	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов 	т	0,04		0,0016	 		 	 	 	
		ФОТ 								 	918,36	
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 	%	103		103				 	945,91	
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 	%	52		52				 	477,55	
		Всего по позиции 							158 994,50	 	6 359,78	
7	ГЭСН18-04-001-01	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 	шт	1		1				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			3,63				 	1 456,76	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3 	чел.-ч	3,63		3,63			401,31	 	1 456,76	
	                      2	ЭМ 								 	132,89	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,16				 	77,15	
	(91.05.01-017)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 	маш.-ч	0,04		0,04			1 100,63	 	44,03	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,04		0,04			584,91	 	23,40	
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 	маш.-ч	0,01		0,01			1 674,04	 	16,74	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 	чел.-ч	0,01		0,01			584,91	 	5,85	
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 	маш.-ч	0,4		0,4	14,13	1,56	22,04	 	8,82	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,11		0,11			575,42	 	63,30	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,11		0,11			435,43	 	47,90	
	                      4	М 								 	7 177,50	
	01.7.03.01-0001	Вода 	м3	0,08		0,08	35,71	0,85	30,35	 	2,43	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной 	кг	0,04		0,04	128,40	1,44	184,90	 	7,40	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 	кг	0,08		0,08	79,88	1,73	138,19	 	11,06	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 	т	0,00004		0,00004	60 697,21	1,23	74 657,57	 	2,99	
	18.5.01.01-0001	Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 100 л 	шт	1		1	4 769,08	1,5	7 153,62	 	7 153,62	
		Итого прямые затраты 								 	8 844,30	
		ФОТ 								 	1 533,91	
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 	%	121		121				 	1 856,03	
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 	%	72		72				 	1 104,42	
		Всего по позиции 							11 804,75	 	11 804,75	
8	ГЭСНр65-02-012-02	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 
Формула расчета объема:
V=2850,0/1000	1000 м3	2,85		2,85				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			3,6195				 	1 399,62	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	1,27		3,6195			386,69	 	1 399,62	
		Итого прямые затраты 								 	1 399,62	
		ФОТ 								 	1 399,62	
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 	%	103		103				 	1 441,61	
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое 	%	52		52				 	727,80	
		Всего по позиции 							1 252,29	 	3 569,03	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 2: Установка котла  					 	20 134,12	
		в том числе  					 		
		оплата труда (ОТ)  					 	5 674,41	
		эксплуатация машин и механизмов  					 	163,45	
		оплата труда машинистов (ОТм)  					 	103,81	
		материальные ресурсы  					 	14 192,45	
		Итого ФОТ (справочно)  					 	5 778,22	
		Итого накладные расходы  					 	6 529,90	
		Итого сметная прибыль  					 	3 647,27	
		Итого прочие затраты  					 	0,00	
		Итого по Разделу 2: Установка котла  					 	30 311,29	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	14,1755				 		
		  затраты труда машинистов  	0,2224				 		
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ  					 		
		  					 		
		ВСЕГО строительные работы  					 	32 232,12	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	20 969,24	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда (ОТ)  					 	6 499,96	
		      эксплуатация машин и механизмов  					 	164,14	
		      оплата труда машинистов (ОТм)  					 	107,05	
		      материальные ресурсы  					 	14 198,09	
		Всего ФОТ(справочно)  					 	6 607,01	
		Всего накладные расходы  					 	7 250,95	
		Всего сметная прибыль  					 	4 011,93	
		  					 		
		ВСЕГО по смете  					 	32 232,12	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	20 969,24	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда  					 	6 499,96	
		      эксплуатация машин и механизмов  					 	164,14	
		      оплата труда машинистов (ОТм)  					 	107,05	
		      материальные ресурсы  					 	14 198,09	
		Всего ФОТ  					 	6 607,01	
		Всего накладные расходы  					 	7 250,95	
		Всего сметная прибыль  					 	4 011,93	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	16,321736				 		
		  затраты труда машинистов  	0,2307715				 		
		Компенсация НДС 22% при УСН ([М]+[ЭМ]+[О])*0,22= ((14198,09+164,14+0)*0,22)  					 	3 159,69	
		ИТОГО с учётом компенсации  					 	35 391,81	
	421/пр_2020_п.179_пп.а	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения 2% 					 	707,84	
		ИТОГО с резервом средств на непредвиденные работы и затраты  					 	36 099,65	
	П.п.1, п.8, ст. 164 НК РФ	НДС 5%   					 	1 804,98	
		ВСЕГО по смете  					 	37 904,63	

Составил 		//	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)		
			
Проверил		//	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)