АРОС-Лидер (версия 6.3.4)
02.09.2022
		УТВЕРЖДАЮ	
			
		//	
			
		«____»______________20   г.	

Замена котла в ОГКУСО "СП для детей и подростков "Ручеек" в р.п. Красный Гуляй" по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, д. 14	
(наименование стройки)	

Замена котла в ОГКУСО "СП для детей и подростков "Ручеек" в р.п. Красный Гуляй" по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, д. 14	
(наименование объекта капитального строительства)	

Ведомость объёмов работ

Основание	Дефектная ведомость	
	(наименование раздела (подраздела) проектной документации)	

Дата составления		

№
п/п	Наименование работ	Единица
измерения	Объём работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная
информация	

1	2	3	4	5	6	7	
							
Раздел: 1. Демонтажные работы	
1	Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов	шт	0,1				
2	Демонтаж стальной газовой подводки д. 15 мм  	м	1,2				
 - 	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,00228				
3	Демонтаж коаксиального дымохода  диаметром 110 мм  длиной 3,0 м с сохранением для дальнейшего монтажа	м2	1,0362	V=3,14*0,11*3,0			
Раздел: 2. Установка котла	
4	Установка водонагревателей: проточных	шт	1				
	Газовый водогрейный одноконтурный напольный котёл MICRO New 95 (оборудование заказчика)	шт	1				
5	Смена муфт: д.20 мм на подающий и обратный выходы с  котла -2шт, д.15 мм на контур ГВС - 2 шт	шт	2				
6	Смена кранов: д.20 мм на подающий и обратный выходы с  котла -2шт, д.15 мм на контур ГВС - 2 шт	шт	4	V=(2+2)			
 - 	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	2			Кран-американка 3/4" вн.р./нар.р. 	
 - 	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	2			Кран-американка 1/2" вн.р./нар.р. 	
 - 	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0016				
7	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3	шт	1			Расширительный бак 24л Wester WRV24	
8	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	м3	2850				

Составил		()	
	должность, подпись (инициалы, фамилия)		
Проверил		()	
	должность, подпись (инициалы, фамилия)