Техническое задание
на оказание услуг по поверке, калибровке средств измерений 
согласно правил поверки средств измерений, введенных в действие приказом Минпромторга РФ N 2510 от 31 июля 2020 г. и в соответствии с Федеральным законом N 102-ФЗ от 26.06.2008 г. "Об обеспечении единства измерений".

•
Исполнитель осуществляет поверку средств измерений при наличии действующего аттестата аккредитации на право поверки средств измерений (обязательно соответствие области аккредитации поверяемым средствам измерений) и на основании графика поверки (калибровки) средств измерений, составляемого совместно с Заказчиком в соответствии с требованиями Пр50.2.002-94. При согласовании графиков поверки проверяют полноту информации о средствах измерений, представляемых на поверку, уточняют место, сроки, объем поверки. Исполнитель должен провести поверку (калибровку) средств измерений в течение 15 рабочих дней после передачи их Заказчиком по согласованному графику и оформить свидетельство о поверке.
Гарантии качества и сроки ее предоставления
Исполнитель должен гарантировать действительность результатов периодической поверки средства измерения в течение всего межповерочного интервала.

Технические требования
	№

п/п
	Наименование СИ 
	Ед.

изм
	Кол-во
	ОКЕИ

	1
	Весы электронные лабораторные с НВП до 1000г Специальный КТ, DL, БП, 15607339
	шт
	1
	

	2. Оформление свидетельства о поверке на основании сведений, опубликованных в Федеральном информационном фонде
3. Калибровка средств измерений

4. Поверка средств измерений


Функциональные характеристики объекта закупки
Поверка проводится в целях подтверждения соответствия средства измерения установленным метрологическим требованиям. Цель поверки — на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик выяснить, соответствуют ли характеристики средства измерения регламентированным значениям и пригодно ли оно к применению по прямому назначению. 
Маркировка
Знак поверки необходимо наносить на средства измерений во всех случаях, когда конструкция средства измерения не препятствует этому и условия их эксплуатации обеспечивают сохранность знака поверки в течение всего межповерочного интервала. При этом, знак поверки должен наноситься на специально отведенный участок средства измерения. Информация о месте нанесения знака поверки содержится в описании типа. В случае если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерения не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерения, знак поверки разрешается наносить на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). Если по результатам поверки средство измерения было признано непригодным к дальнейшей эксплуатации, предыдущее свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности установленной формы.
Срок оказания услуг – 15 рабочих дней с даты подписания договора.
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