Описание объекта закупки

	п/п
	Наименование
товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Количество

	1
	Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Тип краски
	Водоэмульсионная
	
	99 
Литр

	
	
	Основа состава
	Акриловая
	
	

	
	
	Область применения
	Внутренняя окраска
	
	

	
	
	Объем
	≥ 9000
	Кубический сантиметр; миллилитр
	

	
	
	Цвет краски
(Требование обусловлено необходимостью совместимости с уже используемыми материалами)
	Белый
	
	

	2
	Эмаль
	Тип эмали
	Алкидно-акриловая (АС)
	
	0,9 Килограмм

	
	
	Группа
	Водостойкая (4)
	
	

	
	
	Область применения
	Для наружных работ
	
	

	
	
	Цвет краски
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Белый
	
	

	
	
	Степень блеска покрытия
(Требование обусловлено необходимостью создания отражающей поверхности для визуального расширения пространства в помещении)
	≥ 80
	%
	

	3
	Кисть малярная
	Вид щетины
	Смешанная
	
	4
Штука

	
	
	Форма пучка
	Прямоугольная
	
	

	
	
	Вид материала рукоятки
	Пластик
	
	

	
	
	Ширина пучка
(Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ)
	≥20
	Миллиметр
	

	
	
	Длина кисти
(Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ)
	≥190
	Миллиметр
	

	4
	Кисть малярная
	Вид щетины
	Искусственная
	
	2
Штука

	
	
	Форма пучка
	Прямоугольная
	
	

	
	
	Вид материала рукоятки
	Дерево
	
	

	
	
	Ширина пучка
(Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ)
	50
	Миллиметр
	

	
	
	Длина кисти
(Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ)
	≥120
	Миллиметр
	

	5
	Кисть малярная
	Вид щетины
	Смешанная
	
	4
Штука

	
	
	Форма пучка
	Прямоугольная
	
	

	
	
	Вид материала рукоятки
	Пластик
	
	

	
	
	Ширина пучка
(Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ)
	100
	Миллиметр
	

	
	
	Длина кисти
(Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ)
	≥120
	Миллиметр
	

	6
	Лента клеевая на бумажной основе
	Марка ленты
	Б
	
	30 
Рулонов

	
	
	Материал клеевого слоя
	Каучук
	
	

	
	
	Количество липких сторон
	1
	
	

	
	
	Толщина
	≥ 1 и < 2
	Миллиметр
	

	
	
	Ширина бобины
	≥ 40 и < 50
	Миллиметр
	

	
	
	Длина рулона
	≥ 40000  и  < 50000
	Миллиметр
	

	
	
	Лента окрашенная
	Нет
	
	

	7
	Линолеум
	Класс износостойкости
	32
	
	175
Квадратный метр

	
	
	Подоснова
	Теплозвукоизолирующая
	
	

	
	
	Ширина
	≥ 4 и < 4.5
	Метр
	

	
	
	Толщина изделия
	> 2 и ≤ 3
	Миллиметр
	

	
	
	Основа
	ПВХ (поливинилхлорид)
	
	

	
	
	Цвет
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Коричневый
	
	

	
	
	Вид декора
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Доска
	
	

	8
	Лоток кабельный пластиковый
	Тип
	Неперфорированный
	
	76
Штука

	
	
	Наличие крышки
	Да
	
	

	
	
	Ширина (внешняя)
	≥ 20 и < 25
	Миллиметр
	

	
	
	Высота (внешняя)
	≥ 60 и < 80
	Миллиметр
	

	
	
	Длина
	≥ 2000 и < 3000
	Миллиметр
	

	
	
	Тип перегородок
	Стационарная перегородка
	
	

	
	
	Тип монтажа
	Напольные
	
	

	
	
	Цвет
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Коричневый
	
	

	
	
	Вид декора
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Под дерево 
«Дуб Традиционный»
	
	

	9
	Фурнитура для плинтуса
	Тип изделия
	Соединитель (переходник)
	
	31
Комплект

	
	
	Материал
	Пластмасса
	
	

	
	
	Количество в комплекте
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	Высота (внешняя)
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с лотком кабельным пластиковым)
	≥ 60 и < 80
	Миллиметр
	

	
	
	Цвет
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Коричневый
	
	

	
	
	Вид декора
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Под дерево 
«Дуб Традиционный»
	
	

	10
	Фурнитура для плинтуса
	Тип изделия
	Торцевая заглушка левосторонняя
	
	15
Комплект

	
	
	Тип изделия
	Торцевая заглушка правосторонняя
	
	

	
	
	Материал
	Пластмасса
	
	

	
	
	Количество в комплекте
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	Высота (внешняя)
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с лотком кабельным пластиковым)
	≥ 60 и < 80
	Миллиметр
	

	
	
	Цвет
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Коричневый
	
	

	
	
	Вид декора
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Под дерево 
«Дуб Традиционный»
	
	

	11
	Фурнитура для плинтуса
	Тип изделия
	Угол внутренний
	
	28
Комплект

	
	
	Материал
	Пластмасса
	
	

	
	
	Количество в комплекте
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	Угловой радиус
	90
	Градус (плоского угла)
	

	
	
	Высота (внешняя)
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с лотком кабельным пластиковым)
	≥ 60 и < 80
	Миллиметр
	

	
	
	Цвет
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Коричневый
	
	

	
	
	Вид декора
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Под дерево 
«Дуб Традиционный»
	
	

	12
	Фурнитура для плинтуса
	Тип изделия
	Угол наружний
	
	14
Комплект

	
	
	Материал
	Пластмасса
	
	

	
	
	Количество в комплекте
	≥ 2
	Штука
	

	
	
	Угловой радиус
	90
	Градус (плоского угла)
	

	
	
	Высота (внешняя)
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с лотком кабельным пластиковым)
	≥ 60 и < 80
	Миллиметр
	

	
	
	Цвет
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Коричневый
	
	

	
	
	Вид декора
(Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами)
	Под дерево 
«Дуб Традиционный»
	
	

	13
	Смесь сухая строительная
	Условия применения
	Для внутренних работ
	
	20
Килограмм

	
	
	Вид применяемого вяжущего
	Полимерный
	
	

	
	
	Функциональное назначение смеси
	Шпаклевочная
	
	

	
	
	Тип шпаклевочной смеси
	Финишная
	
	

	
	
	Способ нанесения
	Ручной
	
	

	14
	Валик малярный
	Тип изделия
	Валики для дисперсионных красок
	
	4
Штука

	
	
	Длина
	25
	Сантиметр
	

	
	
	Высота ворса
	≥12
	Миллиметр
	

	
	
	Наличие ручки
	Нет
	
	

	
	
	Вид материала рабочей зоны
	 Полиэстер
	
	

	15
	Ручка для малярного валика
	Тип изделия
	Рукоятки для валиков
	
	4
Штука

	
	
	Длина крепления валика
	25
	Сантиметр
	

	
	
	Общая длина ручки 
	≥30
	Сантиметр
	

	
	
	Изготовлена из материалов
	Металл и пластик
	
	

	16
	Дюбель-гвоздь
	Тип изделия
	Дюбель-гвозди с фланцем
	
	1
Упаковка 

	
	
	Диаметр
	6
	Миллиметр
	

	
	
	Длина
	40
	Миллиметр
	

	
	
	Количество в упаковке
	1000
	Штука
	

	
	
	Размер шлица
	PZ2
	
	

	
	
	Изготовлен из материалов
	Полипропилен/Углеродистая сталь с цинковым покрытием
	
	

	17
	Емкость для краски

	Тип изделия
	Емкости для валика
	
	4
Штука

	
	
	Длина
	≥33
	Сантиметр
	

	
	
	Ширина
	≥35
	Сантиметр
	

	
	
	Материал
	Пластмасса
	
	

	18
	Красители для краски
	Тип изделия
	Колеровочная (тонировочная) паста
	
	0,115
Литр

	
	
	Цвет
	Желтый
	
	

	19
	Красители для краски
	Тип изделия
	Колеровочная (тонировочная) паста
	
	0,077
Литр

	
	
	Цвет
	Черный
	
	



