Приложение №1 
к Договору оказания услуг 
№___ 
от «__» ______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по комплексному звукотехническому обеспечению проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилею ПГГПУ (далее – услуги, Мероприятие).
Под комплексным звукотехническим обеспечением в настоящем Договоре понимается:
предоставление звукового оборудования, подвесных механизмов, электропитания, технического персонала, монтаж, демонтаж и обслуживание.

2. Место оказания услуг: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, площадь во дворе главного корпуса.
3. Сроки оказания услуг: 8-9 сентября 2026 г. 
4. Объем оказываемых услуг: 
	№
п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по комплексному звукотехническому обеспечению проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилею ПГГПУ
	усл. ед.
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5. Общие сведения:
5.1. В течение 1 (одного) дня со дня подписания договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о сотруднике(ах), ответственных за работу с Заказчиком (ФИО, контактный телефон (стационарный и мобильный), адрес электронной почты, номер факса).
Исполнитель должен оказывать услуги независимо от дня недели и времени суток.
Для оказания услуг Исполнитель имеет право привлечь лиц (соисполнителей), при этом Исполнитель несёт полную ответственность за действия привлеченных лиц.

5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю:
· сводный технический райдер участников Мероприятия; 
· график репетиций;
· схему расположения объектов на площадке проведения Мероприятия;
· иную информацию необходимую для оказания услуг.
В случае внесения изменений в Заявку и (или) прилагаемые к ней документы, Заказчик направляет уточняющую Заявку и (или) необходимые документы не позднее 2 дней до начала Мероприятия.
6. Условия оказания услуг: 
6.1. Исполнитель обеспечивает:
· готовность звукового оборудования, подвесных механизмов в срок, установленный в Техническом задании, но не позднее чем за 1 (один) календарный день до дня проведения Мероприятия;
· наличие электричества для обеспечения работы, установленного Исполнителем оборудования;
· технические райдеры всех участников Мероприятия;
· бесперебойную работу всего оборудования во время проведения репетиций, в соответствии с графиком репетиций;
· работу всего необходимого технического персонала во время проведения репетиций и на весь период проведения Мероприятия;
· самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку и вывоз всего необходимого оборудования, аппаратуры, материалов и технического персонала к Площадке проведения Мероприятия;
· в срок, установленный в Заявке, Исполнитель обеспечивает демонтаж и вывоз звукового оборудования, подвесных механизмов и прочего оборудования с Площадки проведения Мероприятия.
6.2. Исполнитель должен руководствоваться правилами проведения массовых мероприятий, установленных законодательством, включая требования к обеспечению безопасности.
7. Требования к качеству, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам:
7.1. [bookmark: _Hlk62118477]Исполнитель в полном объеме обеспечивает площадку проведения Мероприятия звуковым оборудованием, в том числе:
7.1.1. акустика, включающая в себя:
· Акустическая система L-Acoustics K 2– 8 шт.; 
· Акустическая система L-Acoustics KS28 (SUB) - 4 шт.
· Усилитель L-acoustic LA 8 - 4 шт.
· Монитор Martin audio M 702 500 Вт - 8 шт.
·  Рэк ввода/вывода YAMAHA RIO 3224 D2 StageRack  - 1 шт.
· Микшерный пульт цифровой YAMAHA CL5 – 1 шт
· Коммутатор CISCO SG200-18  -1 шт.
· Ноутбук/MacBook PRO – 1 шт.
· Звуковая карта Focusrite/MOTU – 1 шт.
· Радиомикрофон SENNHEISER EW-100 G-3 Гарнитура – 2 шт.
· Радиосистема с головным микрофоном OKTAVA - OWS U1200DL – 2 шт.
· Радиомикрофон SHURE AD2=-G56 с капсюлем SM58/B58/B87A- 8 шт.
· ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MARSHALL JCM 900 DUAL VERB – 2 шт.
· Стойка микрофонная стандартная K&M 21020-300-55/ROXTONE – 8 шт.
· Директ бокс Di-Box BSS AR133 (active) – 3 шт. 
· Рама подвеса для Line - Array (L-Acoustics К2/KARA/ ARCS/SB28/KS28) – 2 шт.  
· Силовое распределительное устройство ALPENBOX 63A – 1 шт.
· Кабель силовой 63A - 30 м 
7.1.2. Все электрооборудование должно быть заземлено и питаться от одной фазы.

7.2. Исполнитель в полном объеме обеспечивает площадку проведения Мероприятия подвесными механизмами (лебёдками)  для звукового оборудования, предусмотренного настоящим Техническим заданием.
7.2.1. Эл.тельфер цеповой 500кг. 24м.CM LODESTAR 500.(24м)  для подвеса светового оборудования –2 шт.
7.2.2. Обеспечить в полном объёме необходимым такелажем для подвеса оборудования.

7.3. [bookmark: _Hlk62118779]Исполнитель в полном объеме обеспечивает площадку проведения Мероприятия электричеством, в том числе обеспечивает электротехнические работы по подключению к источникам питания звукового и иного оборудования, предусмотренного настоящим Техническим заданием.
7.3.1. Для выполнения электротехнических работ Исполнитель обеспечивает квалифицированный персонал с допуском работ не ниже III группы. Сведения о квалификации персонала Исполнитель предоставляет списком.
7.3.2. Исполнитель обеспечивает доставку и монтаж комплектов силовых кабелей и сигнальной коммутации в необходимом количестве для обеспечения всего звукового оборудования электроэнергией и подачей сигнала.
7.4. Исполнитель обеспечивает работу следующего технического персонала во время проведения репетиций, а также во время проведения Мероприятия:
· техник сцены – не менее 2 чел.;
· звукорежиссёр – не менее 1 чел.;
· дежурный техник-электрик – не менее 1 чел.;

8. Требования к безопасности оказания услуг:
8.1. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние оборудования (конструкций), используемого при оказании услуг (соответствие требованиям качества, СНиП, сертификации, государственным стандартам, правилам эксплуатации, техникой безопасности, пожарной безопасности и иным требованиям).
8.2. Исполнитель берет на себя все риски, связанные с соблюдением техники безопасности при эксплуатации оборудования (конструкций). 
8.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение трудовой 
и производственной дисциплины персоналом и привлекаемыми специалистами. Исполнитель обязан не допускать к выполнению работ лиц, сотрудников в состоянии алкогольного, токсического или иного опьянения.
8.4. Исполнитель обеспечивает безопасность зрителей и участников Мероприятия и несет полную ответственность за причинение вреда жизни и здоровью граждан, равно как за имущественный вред, причинённый гражданам при эксплуатации оборудования (конструкций), монтаже, демонтаже шатров-пагод.
8.5. Исполнитель обязан выполнять работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению в части обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации. Производство работ вести в соответствии с правилами технической и пожарной безопасности, в том числе учесть требования СНиП 3.03.01-87.
8.6. Исполнитель обеспечивает наличие и ведение журнала по технике безопасности и журнала производства высотных работ.
8.7. Исполнитель предоставляет Заказчику документацию по проведению экспертизы надежности конструктивных элементов сценических комплексов с актом технического обследования сооружения в части эксплуатационной надежности и устойчивости строительных конструкций, обеспечения необходимой степени безопасности зрителей и участников мероприятия, согласно Постановлению Правительства Пермского края № 546-П от 20.06.2017 года «О мерах при проведении на территории Пермского края мероприятий с массовым пребыванием людей» не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения Мероприятия.
8.8. Исполнитель в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края № 546-П от 20.06.2017 года «О мерах при проведении на территории Пермского края мероприятий с массовым пребыванием людей» обязан:
8.8.1. обеспечить на площадке инструкцию по эксплуатации инженерного, технологического и иного специального оборудования, используемого при оказании услуг;
8.8.2. обеспечить на площадке инструкцию о мерах пожарной безопасности 
(в случаях, предусмотренных законодательством);
8.9. Исполнитель обязан по требованию предоставить Заказчику:
8.9.1. копию технического отчета актов замера сопротивления изоляции кабельной коммутации электрической лабораторией, проведенных в течение последнего календарного года (с приложенными копиями нормативных документов проверяющей организации);
8.9.2. копию эксплуатационной документации на самоподъёмные механизмы (электрические лебедки) с журналом прохождения соответствующих испытаний, проведенных в течение последнего календарного года (с приложенными копиями нормативных документов проверяющей организации);
8.9.3. копию журнала осмотра такелажных средств механизмов и приспособлений.

9. Дополнительные требования к оказанию услуг:
	Исполнитель обязан: 
9.1. Обеспечить доступ режиссерско-постановочной группе Заказчика на весь период оказания услуг. 
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	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	
	

	Ректор

	_______________________________
(должность)

	__________________________ Егоров К.Б.
	_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)



