[bookmark: _Hlk236122138]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
	
1. Наименование объекта закупки: Поставка и установка противопожарных дверей в пом. № 703, 019 в здании лабораторного корпуса Института экологической физиологии, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 50. Института физиологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
страна происхождения, номер реестровой записи (при наличии)
	Код ОКПД2/КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб. 
	Сумма, всего, руб.

	11
	Поставка и установка двери тип 1
	43.32.10.130
	Усл.ед.
	1
	
	

	12
	Поставка и установка двери тип 2
	43.32.10.130
	Усл.ед.
	1
	
	

	ИТОГО:
	


Страна происхождения поставляемого товара: _________
2. Цель:
Реализация требований по созданию необходимых условий для работы сотрудников Института физиологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук ( ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) в здании лабораторного корпуса Института экологической физиологии, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 50 (далее – Объект) и поддержанию технических и экономических характеристик Объекта в соответствии с нормами и правилами, а также обеспечения энергоэффективности здания. 
3. Сроки выполнения работ: 60 рабочих дней с даты заключения контракта
4. Требования к качеству выполняемых работ (оказываемых услуг) и применяемым материалам: 
4.1. Работы по текущему ремонту должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами. 
Качество работ должно соответствовать:
· Положениям Градостроительного кодекса РФ. 
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
· Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
· Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
· Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,  ч.1 «Общие требования».
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2 «Строительное производство».
· СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты».
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
-  СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
-  ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам
· Постановление Правительства Российской федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
· Приказу Росстандарта от 18.05.2011 № 2244 (ред. от 10.09.2013) «О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. №2079».

	Примечание: При пользовании настоящим перечнем технических документов необходимо проверить действие ссылочных стандартов информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.



4.2. Указания на отдельные виды товаров, не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей товаров. 
Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов.
В случае если применяемые материалы подлежат обязательной сертификации, то такие материалы должны быть обеспечены сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, удостоверяющими их качество.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. В случае обнаружения несоответствий Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
5. Условия выполнения работ (оказания услуг):
Работа осуществляется в условиях, действующих в Института физиологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждений на территории института физиологии. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Подрядчик после заключения Контракта, в течении трех дней должен представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием в отношении каждого работника: фамилии, имени и отчества, даты рождения, места рождения, адреса регистрации, реквизитов документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), а также номера транспортных средств, осуществляющих доставку материалов, оборудования и других грузов для выполнения работ. Запрещается привлекать для выполнения работ на Объекте иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством.
Подрядчик обязан соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на территории Института физиологии. Работы выполняются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-00 часов по московскому времени. Выполнение работ сверх установленного времени, в выходные и праздничные дни осуществляется с предварительного письменного согласования с Заказчиком.
До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику в целях оформления персональных пропусков и допусков на территорию сведения о привлекаемых к производству работ сотрудниках Подрядчика и транспортных средствах.
6. Общие требования к выполнению работ:
1) Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком работ в полном соответствии с настоящим Техническим заданием и с действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами.
2) Согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ: 
а) График производства работ.
б) Цвет двери.
3) В случае повреждения конструкций и действующего оборудования при производстве демонтажных и монтажных работ они должны быть приведены в надлежащий вид за счет денежных средств Подрядчика. 
4) Разрешение на подключение инженерных коммуникаций осуществляется после согласования с ведущим инженером-энергетиком ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в письменном виде.
5) Подрядчик, в период исполнения Контракта обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного (аттестованного) технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.
6) Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ.
7) Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
8) При выполнении работ Подрядчик несет полную материальную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества Подрядчик возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества по рыночной стоимости или восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.
9)  Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы, строительный контроль на Объекте и обеспечить его постоянное присутствие при производстве Работ. 
10) Заказчик назначает своего представителя, который будет проводить с Подрядчиком рабочие совещания по согласованию возникающих вопросов при производстве работ.
11) Подрядчиком в ходе выполнения работ должны применяться безопасные и эффективные методы и оборудование. 
12) При производстве работ Подрядчик ежедневно, после завершения Работ, должен производить вывоз строительного мусора и полную уборку зоны производства работы и прилегающей непосредственно к ней территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также обеспечивать чистоту въезжающего и выезжающего транспорта.
13) Подрядчику необходимо строго соблюдать технику безопасности при выполнении всех ремонтных работ во избежание производственных травм и несчастных случаев. В случае возникновения производственных травм и несчастных случаев ответственность несет Подрядчик.
14) Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
15) До приемки работ Заказчиком, ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период проведения ремонтных работ возлагается на Подрядчика, который назначает лицо, ответственное за процесс производства работ и соблюдение указанных требований. 
16) Подрядчик гарантирует высокое качество работ в соответствии с действующими строительными нормами, утверждёнными на данный вид работ. 
17) Подрядчик обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от требований и проекта. 
18) Подрядчик должен известить Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. 
19) Подрядчик обязуется не позднее срока окончания выполнения работ письменно известить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.
20) При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все необходимые документы и информацию по работам на объекте.
21) Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика в случае, если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ. Уведомление и согласие должны быть подтверждены письменными документами, например – дополнительным соглашением, подписанным сторонами; перепиской сторон; иным документом, подтверждающий согласование объема и стоимости дополнительных работ. Иные материалы, не содержащие конкретных сведений об объемах работ, из которых нельзя определить, какие дополнительные работы были согласованы, а какие – нет, не являются доказательством согласования дополнительных работ. Если в процессе строительства подрядчик выявил необходимость выполнения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, он обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Если подрядчик не приостановил работы, то в данном случае он выполнил их на свой страх и риск и стоимость данных работ оплачивается подрядчиком за свой счет.
22) Подрядчик обязан проводить экологические мероприятия в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.
23) При осуществлении ремонта и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
24) Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.
25) Подрядчик должен в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество,  строительный мусор.
7. Порядок (последовательность) выполнения работ (оказания услуг): Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Заказчиком совместно с Подрядчиком до начала производства работ оформляются акты передачи строительной площадки в производство работ.
8. Требования к технологии производства работ (оказания услуг), методам производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологической схеме производства работ:
1) Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;
2) Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
3) Руководство работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. 
4) На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.
5) Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться Подрядной организацией путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.
6) Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования
7) При проведении работ необходимо руководствоваться: ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 г. № 312 и другими СНиПами, ГОСТами и действующими нормативными документами по предмету аукциона.
9. Контроль качества выполняемых работ:
Контроль за ходом выполнения работ осуществляется Заказчиком ежедневно.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
После подписания Акта приемки выполненных работ, в случае возникновения дефектов в течение гарантийного периода Подрядчик должен устранить их в полном объеме за свой счет в течение десяти календарных дней со дня поступления претензии от Заказчика.
Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
10. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг): 
10.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также: строительным нормам и правилам, сводом правилам по проектированию и строительству; межотраслевым и отраслевым правилам и типовым инструкциям по охране труда, утвержденным в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственным стандартам системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкциям по безопасности; государственным санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. “О пожарной безопасности” Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно ТК РФ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.
10.2. Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
[bookmark: _Hlk496610367]Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. 
При приемке объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. 
Приемка объекта производится в течение 10-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. 
Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. 
Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта о приемке выполненных работ.
12. [bookmark: _Hlk496611101]Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: 
Подрядчик предает Заказчику за пять рабочих дней до начала приемки завершенных работ два экземпляра исполнительной документации, а также акты на скрытые работы:
- устройство монтажного шва
 исполнительные схемы выполненных работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, оформленные в установленном порядке.
13. Требования по объему гарантий качества работ: 
Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества работ понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.
14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 
На выполненные работы и изделия 3 года. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта после выполненных работ начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты изделий и недостатки выполненных работ, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недостатках выполненных работ, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недостатков выполненных работ, для обращения в суд.
15. Ведомость объемов работ 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Установка противопожарных дверных блоков в готовые проемы
	М2
	5,44



16. Требование к техническим характеристикам товара:
	

	№ п/п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Однопольная глухая противопожарная дверь ДП-1
1210х2400 размер
уточняется подрядчиком

	Предел огнестойкости ограждающей части противопожарной двери, конструкций, обеспечивающих устойчивость двери, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними - не менее 60 минут;
Металл: сталь от 1,5 мм;
технология изготовления: многоконтурный профиль;
заполнение полотна: базальтовое волокно материалы уплотнение: термоактивная лента
уплотнение от холодного дыма и сквозняков
петли: на закрытых подшипниках в количестве 3 штук (стандарт);
замок: противопожарный (ручки - чёрного цвета);
отделка: порошковое напыление антивандальное, цвет по согласованию с заказчиком
доводчик наличие.

	2
	Однопольная глухая противопожарная дверь ДП-1
1210х2100 размер
уточняется подрядчиком

	Предел огнестойкости ограждающей части противопожарной двери, конструкций, обеспечивающих устойчивость двери, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними - не менее 60 минут;
Металл: сталь от 1,2 мм;
технология изготовления: многоконтурный профиль;
заполнение полотна: базальтовое волокно материалы уплотнение: термоактивная лента
уплотнение от холодного дыма и сквозняков
петли: на закрытых подшипниках в количестве 3 штук (стандарт);
замок: противопожарный (ручки - чёрного цвета);
отделка: порошковое напыление антивандальное, цвет по согласованию с заказчиком
доводчик наличие.
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