ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по разработке локальной сметы  по текущему ремонту в помещениях Отделения судебных приставов по г. Воркуте УФССП России
 по Республике Коми  

ИКЗ: 261110148623711010100100290000000000

	Срок выполнения работ:
	Услуги оказываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта.

	Место выполнения работ:
	По месту нахождения Подрядчика.

	Адрес объекта:
	Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 1

	Характеристики объекта:
	Административные помещения находятся на 3-м этаже здания 1968 года постройки, литер А-I,
площадь помещений  — 611,7 м2,
фундаменты — ленточные железобетонные,
стены и перегородки — кирпичные, оштукатуренные, из бетонных или гипсовых плит,
перекрытия — железобетонные,
полы — дощатые по лагам, окрашены, линолеумовые, плиточные.
Внутренняя отделка стен — штукатурка, побелка, покраска,
водопровод — стальные трубы,
канализация — чугунные трубы. 

	Предполагаемые виды работ:
	выполнение работ по замене напольного покрытия;
выполнение работ по замене дверей межкомнатных;
выполнение работ по подготовке стен под окраску;
выполнение работ по окраске стен;
выполнение работ в санузлах
(перечень видов работ может быть расширен после осмотра и обследования помещений Подрядчиком)

	Время работы Заказчика (время московское), условия допуска:
	время работы Отделения: с 8:30 до 18:00; 
выходные дни: суббота, воскресенье.
Допуск лиц подрядной организации на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам и при наличии документов, подтверждающих их личность.

	Срок выполнения работ:
	В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта.

	Целесообразность выполнения работ:
	Результат выполненной работы будет использован при подготовке закупочной документации для выполнения работ по текущему ремонту помещений Заказчика

	Основные требования:

	Требования
к качеству выполненных работ:
	В процессе проведения обмерных работ, составления дефектных ведомостей и локальных сметных расчётов Исполнитель обязан придерживаться нормативных документов:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- локальные сметные расчеты (сметы) должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, регулирующих выполнение данного вида работ, а также регулирующих выполнение работ по ремонту помещений;
- локальные сметные расчеты (сметы) должны предусматривать весь комплекс работ по ремонту помещений, должны быть учтены все затраты по предстоящим работам, включая вывоз и утилизацию мусора;
- работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим государственным контрактом для данного вида работ.
Стоимость материалов, применяемых при расчёте, применяется с учетом программных расценок. В случае необходимости применения расценок по цене поставщика/прайсу и т.д. провести мониторинг цен с приложением прайс-листов на оборудование и материалы, неучтенные в Федеральных сборниках сметных цен (не менее 3-х на один материал, оборудование, изделие).

	Требования к безопасности:
	В соответствии с Правилами техники безопасности для требуемого вида работ.

	Требования к составу и содержанию работ:
	Составление дефектной ведомости и локального сметного расчёта  на выполнение работ по текущему ремонту помещений включают в себя:
1. Осмотр помещений с участием представителей Подрядчика и Заказчика с применением средств фотофиксации.
2. Проведение обмерных работ с составлением Подрядчиком Акта осмотра помещений, который должен содержать:
· Пояснительную записку (краткое описание), отражающее расположение, реальное техническое состояние помещений с приложением цветных фотографий элементов состояния помещений в количестве не менее 4 по каждому разделу дефектной ведомости;
· сведения о выявленных недостатках (дефектах, повреждениях) стен, полов, дверных блоков, оконных конструкций;
· Акт осмотра помещений подписывается представителями Заказчика и Подрядчика, участвующими в осмотре;
· Акт осмотра помещений согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения обмерных работ.
3. После согласования Заказчиком Акта осмотра помещений Подрядчик определяет объем работ и состав материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков и приведения Объекта в состояние, соответствующее требованиям действующих норм и правил в области строительства. Наименования всех видов работ, необходимых для проведения ремонта Объекта, заносятся в дефектную ведомость. При составлении дефектной ведомости подробно описываются все предполагаемые виды работ с указанием объемов работ и материалов, если необходимо применение материалов.
4. Составление дефектной ведомости на ремонт помещений выполняется в соответствии с требованиями действующих норм и правил в области строительства, действующих не территории Российской Федерации.
5. Дефектная ведомость подписывается лицом, их составившим и проверившим специалистом Подрядчика. Дефектная ведомость согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней и утверждаются руководителем Подрядчика.
6. Локальный сметный расчёт составляется с учетом всего комплекса работ, отраженного в дефектной ведомости.
7. Подрядчик, выполняющий работы по составлению дефектной ведомости и разработку локального сметного расчета представляет Заказчику документы, подтверждающие квалификацию исполнителей в течении 2 рабочих дней с момента заключения Договора на выполнение работ.
8. Расчет локальной сметы выполнить ресурсно-индексным методом в текущих ценах 2026 года. 

	Требования к оформлению, количеству и виду передаваемой Заказчику документации:
	Исполнитель предоставляет Заказчику материалы разработки
на бумажных носителях:
- сметная документация — по 1 экз. в бумажном варианте,   в электронном виде (в программном комплексе «ГРАНД смета» в универсальном формате *xml* и в формате Excel (XLSX)
- дефектная ведомость – по 1 экз. в бумажном варианте и в электронном виде (в формате Excel (XLSX);
- акт осмотра – в бумажном варианте;
- пояснительная записка – по 1 экз. в бумажном варианте и в электронном виде;
- материалы фотофиксации – в электронном виде в отношении
каждого помещения Объекта с привязкой к пояснительной записке.
В электронном виде документация и материалы фотофиксации
Исполнитель направляется Заказчику на адрес электронной почты torgi@r11.fssp.gov.ru.
Сметы в электронном виде направляются в формате «Гранд-смета».
Вся документация доставляется Заказчику по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110.

	Требования к предоставляемой отчетности:
	Качество и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным в нормативно-технической документации на данный вид работ.

	Требования к гарантийному сроку выполненных работ:
	Гарантийный срок на выполнение работ по Контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Сторонами документа о приемке.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, которые не позволят продолжить пользоваться результатами выполненной работы, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.




