Техническое задание 
на поставку трубы гофрированной с протяжкой негорючей

	№
	Наименование, функциональные, технические характеристики, описание товара
	Требуемые значения (параметры)
	Ед. изм.

	Поз. 1
	Труба, гофрированная с протяжкой негорючая (ОКПД2 27.90.12.130) 
	1250
	метр

	1.1
	Пожарная опасность 
	ПНД безгалогеновая FRHF 
	

	1.2
	Цвет
	оранжевый
	

	1.3
	Номинальный диаметр
	16
	мм

	1.4
	Прочность при сжатии
	350
	Н

	1.5
	Рабочая температура
	-40…+90
	°C

	1.6
	Материал обшивки
	без обшивки 
	

	1.7
	Материал
	ПНД
	

	1.8
	Степень защиты (IP)
	IP55
	

	1.9
	Не содержит (без) галогенов
	да
	

	1.10
	С протяжкой (зондом)
	да
	

	1.11
	Устойчивость к УФ-излучению
	да
	

	1.12
	Прочность (сопротивление) при изгибе
	гибкая
	

	1.13
	Распространяет горение
	нет
	

	1.14
	Вид трубы
	гофрированная
	



[bookmark: _GoBack]Минимальный гарантированный срок на трубу, гофрированную - согласно инструкции завода изготовителя, но не менее 32 месяцев с даты подписания структурированного документа о приёмке в ЕИС.
Место поставки товара: 125167, г. Москва, ул. Новый Зыковский проезд, д. 4.
Условия поставки товара: Разгрузка Товара должна осуществляться силами Поставщика без привлечения дополнительных средств Заказчика. Доставка товара должна осуществляется в рабочие дни, по предварительному согласованию с Заказчиком:
- в понедельник, вторник, среду, четверг с 09-00 до 17-00 часов; 
- в пятницу и предпраздничные дни с 09-00 до 15:30.
Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.
Общие требования к товару, требования к качеству, потребительским свойствам товара: Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства) и не должен иметь дефектов. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов товара. Корпус поставляемого товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующей нормативно – правовой документации, а также документам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации.
Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и при обычных условиях хранения.
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