ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться. Требования к году изготовления товара

	№ п/п
	Наименование товара, его характеристик, потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение характеристики

	1
	Источник бесперебойного питания
	
	

	1.1
	Вид
	
	Линейно-интерактивный (line interactive)

	1.2
	Форм-фактор
	
	Tower

	1.3
	Полная выходная мощность
	Вольт-ампер
	 850

	1.4
	Эффективная выходная мощность
	Ватт
	 450

	1.5
	Минимальное входное напряжение
	Вольт
	145

	1.6
	Максимальное входное напряжение
	Вольт
	290

	1.7
	Количество выходных разъёмов питания
	Штука
	3

	1.8
	Время переключения на батарею
	Миллисекунда
	≤10

	1.9
	Тип выходных разъёмов питания
	
	CEE 7 (евророзетка)

	1.10
	Время работы
	Минуты/Ватты
	1/480

	1.11
	Уровень шума
	Децибелы 
	≤40

	[bookmark: _Hlk83388523]1.12
	Наличие дополнительных функций
	
	защита от короткого замыкания, защита от перегрузки



Поставляемый Товар должен быть совместим между собой. Каждая единица Товара должна обеспечиваться всеми необходимыми кабелями для подключения, дистрибутивами (драйверами), инструкциями по эксплуатации и техническими документациями на русском языке. Предоставление инструкций по эксплуатации и технических документаций в виде ксерокопий не допускается. Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства. Корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и не восстановленным.
Требования к энергоэффективности товара
[bookmark: _GoBack]Класс энергоэффективности поставляемых товаров должен соответствовать действующему законодательству РФ.
