Приложение 1 к Контракту 
_______________________
Описание объекта закупки /Техническое задание

1. [bookmark: _Hlk183683700]Наименование работ: Выполнение ремонтно-восстановительных работ лифта в здании Клуба-столовой 
2. [bookmark: _Hlk116564366]Место выполнение работ: Московская обл. г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, тер.санатория им.Горького
3.   Сроки (периоды) работ: 5 (пять) рабочих дней с даты заключения контракта.

4.   Перечень работ по ремонту лифта, включая запасные части:
	№
	Товары (работы, услуги)

	1
	Ремонт электропроводки станции управления лифта №44393

	2
	Ремонт коммутационной колодки реле на лифте №44393 с заменой 7 реле управления, в т.ч. оборудование

	3
	Работы по замене устройства безопасности УБ-1М на лифте №44393, в т.ч. оборудование

	4
	Работы по замене этажного переключателя -1 этажа лифта №51653, в т.ч. оборудование



5.   Требования к качеству запасных частей и выполнения работ:
5.1. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении и, у которых не были восстановлены потребительские свойства.
5.2. Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, установленных в отношении данного вида работ, включая:
- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;
- Приказ Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 № 53 «Об утверждении Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов»;
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824);
- ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006) Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска;
- ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
-ГОСТ 34441-2018 «Лифты. Диспетчерский контроль Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов;
- ППОЭЛ – Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации (Утверждено приказом Госстроя РФ от 30.06.1999 № 158);
- ГОСТ 22845-2018 – Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.

6. Требования к персоналу Подрядчика:
6.1. Подрядчик должен иметь наличие обученных специалистов (привлеченных к выполнению работ) по данному виду деятельности (свидетельство о квалификации).
6.2. Персонал Подрядчика должен иметь:
- гражданство Российской Федерации; 
- униформу с указанием принадлежности к организации Подрядчика (бейдж с Ф.И.О, логотип организации); 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
- в рамках исполнения возложенных на них обязанностей, должны вести культурное вежливое общение с сотрудниками Заказчика. 
6.3. Работники Подрядчика, выполняющие Работы, должны быть в трезвом состоянии (не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), иметь опрятный и аккуратный внешний вид, униформу, соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного на объектах Заказчика, должны вести культурное и вежливое общение с сотрудниками Заказчика;
В случае, если у Заказчика возникнут подозрения, что привлеченные Подрядчиком лица находятся в состоянии опьянения, Заказчик вправе потребовать проведения незамедлительной экспертизы с привлечением медицинских работников за счёт Подрядчика. В случае положительного результата такой экспертизы, Заказчик вправе потребовать:
- расторжения Договора;
- незамедлительного отстранения работника от выполняемой им работы;
- компенсации всех убытков, которые Заказчик понес или должен будет понести в связи с выявленным нарушением.
6.4. Доставка всего необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов для выполнения работ, разгрузочно-погрузочные работы, возврат дефектного оборудования или расходного материала производится транспортом Подрядчика, либо специализированной транспортной компанией, за счет Подрядчика. Для оформления пропуска на территорию Заказчика данные о водителе (граждане РФ) и машине, осуществляющей доставку сообщить Заказчику за 1 рабочий день.
6.5. Рабочий персонал Подрядчика допускается на территорию объекта Заказчика по оригиналам документов, удостоверяющих личность. 
6.6. Персонал Подрядчика должен быть укомплектован Подрядчиком оборудованием, инструментом и расходными материалами необходимыми для выполнения работ.
6.7. Подрядчик обязан обеспечить полную комплектацию персонала на объекте и непрерывность выполнения работ в случаях невыхода персонала на работу (отпуск, болезнь, увольнение и т. д). В случае необходимости обеспечить замену работников по аргументированному требованию Заказчика, а также максимально оперативную замену заболевших или выбывших работников. На время отпуска работника, Подрядчик также предоставляет соответствующую замену отсутствующего работника.

7.  Условия выполнения работ:
7.1. Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки уставной деятельности. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно–пропускного режима, внутренних положений и инструкций/требований представителей Заказчика, является обязательным условием.
7.2. Работа по ремонту оказывается в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени. График по выполнению работ устанавливается по согласованию с Заказчиком.
7.3. Информация о выполнении ремонта лифта вносится квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы, в журнал технического обслуживания лифта. 

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок на работы: не менее 12 мес.
8.2. Гарантийный срок на запчасти: не менее 12 мес.
