Описание объекта закупки (Спецификация)
Выполнение работ по вертикальной планировке РОП

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 ФЗ-44
		Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	Выполнение работ по вертикальной планировке РОП
	43.12.12.000
	Работа
	Штука
	1.00000000000




		Характеристики товара, работы, услуги ( Выполнение работ по вертикальной планировке РОП )

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка грунта с перемещением до 100 метров (группа грунтов: 2)
	8698
	Кубический метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка грунта в отвал в котлованах (группа грунтов: 2)
	8698
	Кубический метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Планировка площадей
	4400
	Квадратный метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




		






Общие требования к выполнению работ.
Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.
Спецтехника, используемая для проведения работ, должна быть исправна. Оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку.
Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения.
Доставка и вывоз спецтехники осуществляется силами Подрядчика.
Работы должны выполняться с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующим на момент проведения работ.
Результат выполненной подрядной организацией работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
При проведении работ подрядчик отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, после каждого этапа работ.
Подрядная организация по окончании работ должна вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы, в течение 3 (трех) календарных дней даты подписания документа о приемке в единой информационной системе.
Подрядная организация несет ответственность за сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте.

Требования к Подрядчику при проведении работ.
Выполнение Работ должно соответствовать следующим нормативным правовым актам:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-ГОСТ Р ГОСТ Р 51605-2023 Карты цифровые топографические. Общие требования;
-ГОСТ Р 51607-2024 Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования;
-Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
-Приказ Минэкономразвития РФ от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования».
 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
 - СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»
 - ГОСТ 12.1.004-91- «Пожарная безопасность»

[bookmark: _GoBack]Условия выполнения работ.
Подрядчик выполняет работы в полном объеме.
	Результатом выполненных работ является фактическое выполнение работ согласно настоящему описанию.
Срок выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с даты заключения Контракта.
Время проведения работ согласовать с Заказчиком. 
Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций.
Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные условиями Контракта, настоящим техническим заданием.
Подрядная организация должна закрепить ответственное лицо на конкретном объекте, которое будет отвечать за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Информация о закреплении ответственного лица и соответствующие документы предоставляются Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта.
	На объекте проведения работ не допускается присутствие посторонних лиц.

Требования по объему гарантий качества работ.
Гарантийный срок на выполненные работы начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке и составляет 12 месяцев.
Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом. 
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