ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке 

планов эвакуации при пожаре

1. Предмет закупки: оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации при пожаре.
2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: оказание услуг по поставке этажных (секционных) планов эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе, размер: 600*400 мм, с защитой изображения.
3. Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги для каждой позиции и вида, номенклатуры:

	№
	Местоположение объекта Заказчика
	Количество планов эвакуации

	1
	г. Тюмень, ул. Шишкова,  д.6, стр.1
	6 шт.

	2
	г. Тюмень, ул. Шишкова,  д.6, стр.2
	10 шт.


4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: монтаж планов эвакуации.        

           5. Общие требования к оказываемым услугам: Разработка планов эвакуации осуществляется в соответствии с ГОСТ 34428-2018. «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».
            Требования к изготовлению и поставке готовых изделий (товаров):
1. Исполнитель самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации на основе информации, предоставленной Заказчиком (Заказчик обязуется предоставить в бумажном или электронном виде (скан-копии) схемы или чертежи помещений). Исполнитель обследует объекты Заказчика самостоятельно для уточнения мест размещения первичных средств пожаротушения и уточнения планировки.

2. Исполнитель обязан согласовать достоверность электронных макетов с Заказчиком путем пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

3. Для изготовления планов эвакуации Исполнитель должен использовать фотолюминесцентную пленку, соответствующую требованиям ГОСТ 34428-2018. «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».
4. Изделие (товар) должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:

а) В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной пленки должен использоваться пластик ПВХ толщиной не менее 3 мм. 

5. Изображение должно быть влагостойким.

6. Исполнитель осуществляет доставку изделий (товаров) в собранном виде и готовыми к эксплуатации, производит их монтаж в местах, указанных представителем Заказчика, с применением своих материалов и инструментов.
Не допускается применение деревянных рамок в качестве багета. Не допускается применение стекла для защиты изображения.
Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную пленку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-либо ином носителе.

Используемые при оказании услуг материалы должны быть новыми.

7. Требования к качественным характеристикам работ: 

Материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов, распространяющихся на применяемые материалы. 

Материалы должны иметь сертификаты в соответствии с:
- перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности; 
Исполнитель гарантирует, что оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации при пожаре, включая их монтаж, на фотолюминесцентной основе соответствуют требованиям руководящих документов:

- Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 34428-2018 (с Поправкой ред. от 13.03.2024). «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

- Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.
Требования по сроку гарантий на результаты услуг: 
Срок эксплуатации изготовленных и смонтированных планов эвакуации при пожаре должен составлять не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Акта оказанных услуг.
7. Требования соответствия нормативным документам: 
Услуги должны оказываться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
8. Сроки оказания услуг: в течение 7(семи) рабочих дней с даты заключения Договора. 

Срок согласования достоверности электронных макетов с Заказчиком не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней. 

В срок согласования достоверности электронных макетов также входит срок доработки (исправление ошибок).
9. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика:
Применяемые при оказании услуг оборудование и материалы по характеристикам должны соответствовать требованиям технического задания. 
Срок действия договора: с даты заключения договора по 30.10.2026 года.
Адрес поставки: 625031 г. Тюмень, ул. Шишкова,  д.6, стр.1,  с 9:00-12:00 и 13:00-15:30 в рабочие дни.
Срок поставки товара: одной партией до 30.09.2026г. Согласование поставки 
с Заказчиком производится не менее чем за 1 (один) рабочий день 
с определением конкретного автотранспортного средства и лиц, сопровождающих товар.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки. 

Весь товар должен быть новым, в неповрежденной упаковке, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.
Стоимость пересылки и доставки должна быть включена в стоимость товара.
Поставщик должен соответствовать требованиям установленным статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».                                                                                                                                                                        
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