Выполнение работ по изготовлению декоративных настенных конструкций со встроенной подсветкой в электромонтажную мастерскую Раифского СУВУ.
Цель и назначение конструкции. - оформление интерьера
Место установки- 422537, РТ, Зеленодольский р-н, пос.Местечко Раифа, УПМ Раифского СУВУ
Сроки выполнения работ. в течении 20 рабочих дней от даты заключения контракта
Требования к конструкции 
	№ п/п
	Техническое описание
	кол.
	                                         Дизайн –проект (Визуализация)

	1












	Фон ПВХ 5мм;
 Акриловое стекло; 
Неон 6 мм; Провода;
 Блок питания. 

Размеры подложки (2,3м * 1,755м)
	1 шт
	[image: Снимок экрана 2026-07-03 144948]
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	Фон ПВХ 5мм;
 Акриловое стекло; 
Неон 6 мм; Провода;
 Блок питания.

Размеры подложки (3,180м * 0,2м);
Размеры подложки (3,180м * 0,25м).
	1 шт
	[image: Снимок экрана 2026-07-03 145516]
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· Тип подсветки. Внутренняя светодиодная.
· Технологический доступ. Возможность обслуживания и замены элементов подсветки.. 
Соблюдение правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Места ввода кабелей в конструкцию (с герметизацией).
 Блоки питания. Требования к исполнению (наружное/скрытое), необходимость заземления.
Цветовые решения. Согласование  с заказчиком.
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