	
	


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по диагностике и техническому обслуживанию автотранспортных средств у официального дилера, либо аккредитованной сервисной станции в период гарантийного срока эксплуатации в соответствии с регламентом, с поддержанием гарантийных обязательств завода-изготовителя (далее – Услуга/Услуги).
[bookmark: _Hlk236673308]1.1. Услуги по диагностике и техническому обслуживанию осуществляется в отношении следующих автотранспортных средств:
[bookmark: _Hlk172111278]- Haval Dargo, VIN: XZGFF06A3TA938390;
- Haval Dargo, VIN: XZGFF06A3TA938391,
1.2. Диагностика и техническое обслуживание должно осуществляться у официального дилера в период гарантийного срока эксплуатации, в соответствии с регламентом Haval Dargo, с поддержанием гарантийных обязательств завода-изготовителя.
2. Код ОКПД2/ Код КТРУ: 45.20.1/45.20.10.000-00000002.
3. Сроки оказания Услуг: с даты заключения Договора по «31» декабря 2026 года.
Исполнитель должен обеспечить возможность оказания Услуг в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
Исполнитель должен обеспечить оказание Услуг без очереди, по предварительному согласованию времени оказания Услуг (осуществление предварительной записи по телефону).
Сроки устанавливаются Исполнителем по согласованию с Заказчиком, исходя из вида, объема, наличия запасных частей, оборудования, материалов и сложности выполняемых работ. 
4. Место оказания Услуг: специализированный сервисный центр по ремонту и техническому обслуживанию Исполнителя.
Исполнитель должен обеспечить возможность выполнения работ (оказания услуг) в специализированных сервисных центрах, расположенных в городе Москве и Московской области, не далее 20 (Двадцати) км от места нахождения автомобиля Заказчика расположенного по адресу: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1.
5. Цель оказания услуг: целью диагностики и технического обслуживания автотранспортных средств является содержание автомобиля в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию транспортных средств, а также безопасность дорожного движения.
6. Автотранспортное средство, прошедшее диагностику и техническое обслуживание, должен отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения, установленными Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств».
7. Состав, объем, перечень оказываемых Услуг: 

ТО-1 (10 000 км)
	№ п/п
	Наименование
	Норма времени, ч. [footnoteRef:1] [1:  Время выполнения работ должно соответствовать нормативам, установленным заводом-изготовителем] 

	Кол-во
	Ед. изм.
	Стоимость за ед., руб. [footnoteRef:2] [2:  Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)] 

	Стоимость, руб. [footnoteRef:3] [3:  Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)] 


	1.
	ТО 10 тыс. км
	1,80
	1
	н/ч
	
	

	2.
	Шайба комбинированная
	
	1
	шт.
	
	

	3.
	Фильтр масляный
	
	1
	шт.
	
	

	4.
	Фильтр салонный
	
	1
	шт.
	
	

	5.
	Масло моторное HAVAL MOTOR OIL SP 0W-20 (200 L) 
	
	5,1
	шт.
	
	

	6.
	Комплект расходных материалов для обслуживания
	
	1
	компл.
	
	

	
	 Итого работы (руб.) [footnoteRef:4]: [4:  Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)] 

	

	Расчетная продолжительность работ, (н/ч): 1,80
	Итого запасные части и расходные материалы со склада СТО (руб.)  :
	

	
	
	

	Итого (руб.)  :
	



ТО-2 (25 000 км)
	№ п/п
	Наименование
	Норма времени, ч. [footnoteRef:5] [5:  Время выполнения работ должно соответствовать нормативам, установленным заводом-изготовителем] 

	Кол-во
	Ед. изм.
	Стоимость за ед., руб. [footnoteRef:6] [6:  Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)] 

	Стоимость, руб. [footnoteRef:7] [7:  Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)] 


	1.
	ТО 25 тыс. км
	1,80
	1
	н/ч
	
	

	2.
	Шайба комбинированная
	
	1
	шт.
	
	

	3.
	Фильтр масляный
	
	1
	шт.
	
	

	4.
	Фильтр салонный
	
	1
	шт.
	
	

	5.
	Масло моторное HAVAL MOTOR OIL SP 0W-20 (200 L) 
	
	5,1
	шт.
	
	

	6.
	Фильтр воздушный
	
	1
	шт.
	
	

	7.
	Комплект расходных материалов для обслуживания
	
	1
	компл.
	
	

	
	 Итого работы (руб.) [footnoteRef:8]: [8:  Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)] 

	

	Расчетная продолжительность работ, (н/ч): 1,80
	Итого запасные части и расходные материалы со склада СТО (руб.)  :
	

	
	
	

	Итого (руб.)  :
	




	№ п/п
	Наименование
	Норма времени, ч.
	Кол-во
	Ед. изм.
	Стоимость за ед., руб. [footnoteRef:9] [9:  Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)] 

	Стоимость, руб. [footnoteRef:10] [10:  Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)] 


	1.
	Сезонный шиномонтаж 
(8 колес 235/65R18)
	
	2
	Усл. ед.
	
	



- замена запасных частей, в зависимости от степени износа и выявленных дефектов;
- комплекс технологических операций по поддержанию работоспособности автомобиля.
- Техническое обслуживание автомобиля осуществляется в соответствии с требованиями, рекомендациями завода - изготовителя транспортного средства и условиями технического задания;
- Нормы, правила и процедуры диагностики и технического обслуживания транспортных средств устанавливаются заводом - производителем транспортного средства с учетом условий их эксплуатации, пробега и года выпуска.
8. Стоимость одного нормо/час на выполняемые работы не более _______ рублей[footnoteRef:11]. [11:  Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)] 

Время выполнения работ должно соответствовать нормативам, установленным заводом-изготовителем. 
9. Требования к выполняемым Работам: 
9.1. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только по согласованию с Заказчиком.
9.2. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение автомобилей на охраняемой территории на время ожидания работ и после их окончания.
9.3. Исполнитель принимает на себя обязанности по утилизации отходов, возникших при проведении ремонта автомобиля Заказчика.
9.4. Исполнитель предоставляет представителю Заказчика возможность осуществления контроля, за выполняемыми работами по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта. По окончании выполнения работ, автомобиль Заказчика должен соответствовать требованиям безопасности к техническому состоянию, определенным действующим законодательством РФ, в том числе:
- Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).       
- РД-2ОО-РСФСР-15-О15О-81 «Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта».
[bookmark: _Hlk219803062]9.5. Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля в зависимости от рекомендаций (технического регламента) завода изготовителя, включает в себя замену масел, фильтров, технических жидкостей, регулировочные работы и комплекс технологических операций по поддержанию работоспособности автомобиля, а также:
- Проверку системы рулевого управления:
- Проверку тормозной системы:
Привести в норму уровень тормозной жидкости, проверить состояние и герметичность тормозной системы.
- Проверка систем электрооборудования:
Подключение диагностического оборудования, считывание кодов неисправностей, выявление причин неисправностей.
- Диагностика ходовой части:
Выявление дефектов, проверка состояния и герметичности защитных чехлов, сайлент-блоков, шаровых шарниров и амортизаторов подвески, состояние колес и шин.
10. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ:
[bookmark: _Hlk175222300]10.1.  на работы, выполненные Исполнителем – 12 (двенадцать) месяцев;
10.2.  на запасные части, детали и агрегаты Исполнителя, установленные в процессе ремонта - согласно гарантийному сроку, установленному изготовителем соответствующей запасной части, детали и агрегата.
10.3. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания заказ – наряда при выдаче    автотранспортного средства. 
[bookmark: _Hlk175222565]10.4. Гарантия осуществляется путем выполнения ремонта автотранспортного средства, а при необходимости и замены деталей, признанных дефектными.
 11. Иные требования: Используемые при оказании Услуг запасные части, материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Масла и другие технологические жидкости, используемые Исполнителем при ремонте и техническом обслуживании автотранспортных средств Заказчика, должны применяться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автотранспортного средства. Замененные, отработанные детали после выполнения ремонта передаются Исполнителем Заказчику по требованию. 
Стоимость расходных материалов и запасных частей к автомобилю, не прописанная в данном Задании, согласовывается отдельно и прописывается в заказ-наряде.
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	



