Контракт № ________
ИКЗ № 261246300226324630100100180000000244

г. Красноярск                                                                                                  «____» ________ 2026 г.
[bookmark: _Toc152138864]Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по экономическим вопросам Жуковца Ярослава Игоревича, действующего на основании Доверенности от 07.04.2025 № 11-16/45, с одной стороны и
________________   (________) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  __________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Исполнитель обязуется выполнить работы по проверке и испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий на объектах защиты ФИЦ КНЦ СО РАН в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их в порядке, определенном разделом 3 настоящего договора.
1.2. Работы по настоящему договору выполняются иждивением Исполнителя.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.	Место выполнения работ: г. Красноярск, Академгородок 50, стр. 28; Емельяновский р-н, д. Минино, ул. Новая, д. 21; г. Красноярск, ул. Борисова 14, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 7.
2.2.	Срок выполнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.
2.3. Обязательства Исполнителя считаются исполненными после сдачи выполненных с надлежащим качеством работ по Акту1 и иными необходимыми документами, предусмотренными договором Заказчику.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.	Цена настоящего договора составляет (________) рублей, 00 копеек, НДС не облагается/ НДС ___ %.
В цену договора включается: стоимость всех оказываемых Исполнителем работ; расходы по выездам специалистов на объекты по адресам Заказчика; накладные расходы; непредвиденные затраты; страхование; уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также любые иные расходы, которые понесет или может понести Исполнитель в связи с выполнением работ по условиям настоящего договора. 
3.2.	Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.3.	Оплата по настоящему договору осуществляется переводом денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, следующим образом:
- в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта на основании счета, а также иных документов, предоставление которых является обязательным согласно настоящему договору.
           3.4.	Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
_____________________________
1Акт – акт сдачи-приемки выполненных работ, универсальный передаточный документ (УПД) или акт
3.5.	В случае непредставления всех необходимых для оплаты документов по вине Исполнителя, Заказчик вправе соответственно задержать оплату за выполненные работы соразмерно просрочке Исполнителя.
3.6. Превышение Исполнителем объемов и стоимости работ, происшедшие по вине либо по инициативе Исполнителя, оплачиваются Исполнителем за свой счет.
3.7. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.	Заказчик обязуется:
4.1.1 обеспечить свободный доступ к объекту испытаний;
4.1.2.	принять выполненные с надлежащим качеством работы в срок, установленный договором;
4.1.3.	своевременно оплатить работы, оказанные Исполнителем с надлежащим качеством, согласно порядку расчетов, установленному в разделе 3 настоящего договора.
4.2.	Исполнитель обязуется:
4.2.1.	все работы по заключенному договору выполнить качественно в соответствии со сроками, установленными в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору), настоящем договоре, обеспечивая окончание работ в предусмотренный договором срок, и сдать их Заказчику по Акту;
4.2.2. выполнять работы в бесперебойном порядке в течение всего срока действия настоящего Договора. Качество и безопасность выполняемых работ должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида работ;
4.2.3.	при выполнении работ обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и противопожарных мероприятий, порядок в местах выполнения работ, при этом предоставив необходимые удостоверения, аттестаты и иные документы на работников и специалистов Заказчику до начала оказания работ;
4.2.4.	в ходе выполнения работ обеспечить сохранность имущества Заказчика;
4.2.5.	после выполнения работ предоставить Заказчику оформленные в установленном порядке документы в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора;
4.2.6.	устранять своими силами и за свой счет недостатки, выявленные в процессе выполнения работ или при приемке работ в сроки, определенные Заказчиком. 
4.2.8. соблюдать при осуществлении работ требования «Положения о взаимодействии в сфере охраны труда между ФИЦ КНЦ СО РАН и подрядными организациями (ПВД ВСОТ 2018)» (ссылка на документ: http://ksc.krasn.ru/upload/iblock/960/96060d616393c7d7fdb67a910d92dd93.pdf).

5. КАЧЕСТВО, ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1.	Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам,
предусмотренным действующими нормативными актами и удостоверяться сертификатом качества (если применимо).
5.2.	Исполнитель за один день до выполнения работ письменно извещает Заказчика об их завершении. 
5.3.	Исполнитель передает Заказчику оформленные в установленном порядке документы: счет, Акт, копии сертификатов (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, экологический сертификат) на использованные материалы и оборудование, если они подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ; копию лицензии на осуществление деятельности в сфере оказания данных работ, при необходимости, а также другие документы, удостоверяющие качество работ.
5.4.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней производит приемку выполненных работ, рассматривает предоставленную Исполнителем документацию и подписывает Акт, либо представляет мотивированный отказ от подписания Акта. В случае мотивированного отказа от приёмки выполненных работ Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты мотивированного отказа составляется Акт с перечнем необходимых доработок, выявленных недостатков и сроков их устранения. Указанные недостатки устраняются за счет Исполнителя в указанные Заказчиком в мотивированном отказе (или сроки, установленные актом с перечнем необходимых доработок, выявленных недостатков и сроков их устранения) сроки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.	Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном ГК РФ.
6.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла в отсутствии его вины.
6.4.	Пеня может быть удержана из сумм, которые должны быть оплачены по договору, на основании уведомления о взыскании пени по решению Заказчика.
6.5.	Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших после заключения договора обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также военные действия и забастовки, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2.	Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств.
7.3.	Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами.
7.4.	Неуведомление, несвоевременное или ненадлежащее уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
7.5.	Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на оказание каких-либо обязательств по договору, период их оказания по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.	К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
8.2.	Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. Устанавливается обязательный претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензий – 14 календарных дней с момента получения. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3.	Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим договором.
8.3.1.	Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящего договора.
8.3.2.	Допускается односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору Заказчиком в случае просрочки выполнения работ по вине Исполнителя более чем на 20 календарных дней, без выплаты Исполнителю цены фактически выполненных работ и без возмещения ему понесенных расходов.
8.4.	Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне, в том числе с согласия другой Стороны.
8.5.	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.6.	Срок действия договора устанавливается с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2026г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по договору, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
8.7.	Для взаимодействия и оперативности решения задач по договору, Стороны назначают контактных лиц. 
Контактным лицом по договору:
- от Заказчика назначается: Крехова Т.В. , тел. 8(913)199-60-79; 
- от Исполнителя назначается: _________________. 
8.8. Заключая настоящий договор, Исполнитель декларирует соответствие единым требованиям, предусмотренным ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
8.9 В случае выявления несоответствия Исполнителя требованиям Указа № 252, Постановления № 851 в ходе исполнения договора Заказчик на основании части 15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора и направить в соответствии с частью 16 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в контрольный орган в сфере закупок обращение о включении информации договора и о таком Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1.	Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления настоящего Договора в силу ни она сама, ни её директора, должностные лица или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с Договором, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны третьих лиц, находящихся под её контролем или определяющим влиянием.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 – Техническое задание


11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
                        
	«Исполнитель»

	«Заказчик»
ФИЦ КНЦ СО РАН
Адрес местонахождения: 660036, Красноярск, Академгородок, 50
E-mail: ksc@krasn.ru   fic@ksc.krasn.ru
Телефон: (391) 290-50-39  
факс (391) 290-53-78
ИНН 2463002263  КПП 246301001
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю
(ФИЦ КНЦ СО РАН л/сч 20196Ц59060)
Банк получателя: 
ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
БИК 015004950
екс 40102810445370000043
р/с  03214643000000015107


	
Директор 

_________________ / _________/
М.П.
	Зам. директора ФИЦ КНЦ СО РАН
по экономическим вопросам

_______________ /Я.И. Жуковец /
                          М.П.








                                                                                                                


                                                                                                  Приложение № 1
                                                                                                       к контракту  № ___________
                                                                                                       от «____» _________  2026 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проведению проверки и испытания наружных
 металлических пожарных лестниц и ограждений кровли зданий
на объектах защиты ФИЦ КНЦ СО РАН
           1. Количество, состав и объем выполняемых работ:
	№
п/п
	Подразделение
(адрес)
	Огражд-е
(кол./шт.;
длина/м.)
	Стоимость
(руб./шт.)
	Пожарная лестница
(кол./шт.)
	Стоимость
(руб./шт.)
	Общая стоимость (руб.)

	1.
	ИЛ СО РАН
г. Красноярск, 
Академгородок 50, стр. 28
	
-
	
-
	4
(4 м.; 4,5 м.; 
7 м.; 10 м.)
вертикальные
	

	

	2.
	КрасНИИСХ
Емельяновский р-н, д. Минино,
ул. Новая, 21
	-
	-
	1 (1,5 м.)
маршевая
	
	

	3.

	КрОЗ (г. Красноярск, ул. Борисова 14)

	
	строение № 1

	-
	-
	1 (3,6 м.)
вертикальная
	
	

	
	строение № 2

	1
(150 м.)
	-
	4 (3 м.; 1 м.; 
4,5 м.; 7 м.)
вертикальные
	
	

	
	строение № 3
	-
	-
	1 (6 м.)
вертикальная
	
	

	
	строение № 7
	-
	-
	1 (4,2 м.)
вертикальная
	
	

	
	Итого:
	1
	
	7
	
	

	
	Всего:
	1
	
	12
	
	



            2. Требования к качеству выполняемых работ:
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Основания
    для проведения 
    работ
	С целью обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях и выполнения обязательных требований нормативных документов РФ по пожарной безопасности.

	2. Требования
    к проведению работ
	Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений кровли проводятся в соответствии:
- Федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний;
- ГОСТ 25772-2021 Межгосударственный стандарт. Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия (с правками);
- ГОСТ 35094-2024 Межгосударственный стандарт. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 16.09.2024 N 1243-ст); 
- ГОСТ 9.302 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические. Методы контроля.

	3. Требования 
     к Исполнителю
	[bookmark: _GoBack]Исполнитель должен иметь обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок (п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009).

	4. Перечень работ
    и особенности их
    проведения
	4.1 Испытания проводятся в дневное время суток в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил охраны труда и техники безопасности.
Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками.
4.2 Прочностные испытания конструкций металлических пожарных лестниц. Должны быть «статическими», величины испытательных нагрузок выбраны из условия возможного максимального нагружения конструкции с определенным запасом прочности, равным 1,5. Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией (например, лебедка с редуктором и электроприводом, насос с гидроцилиндром и т.п.).
4.3 Проверка основных размеров конструкций металлических пожарных лестниц. Проверяются визуально с применением мерительного инструмента (рулетка металлическая, линейка металлическая, штангенциркуль). Допускается применение современных средств измерений типа лазерного дальномера и т.п. 
4.4 Проверка размещения и монтажа конструкций металлических пожарных лестниц и ограждений. Проверяются визуально в соответствии с рабочими чертежами и ГОСТ 53254-2009.
4.5 Проверка качества швов сварных соединений металлических пожарных лестниц и ограждений. Производится визуально в соответствии с ГОСТ 5264 и ГОСТ 53254-2009.
4.6 Проверка качества защитных покрытий металлических лестниц и ограждений от коррозии.  Проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 35094-2004  и ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкций металлических лестниц и ограждений должны соответствовать V классу покрытия.
4.7 Проверка прочности ступеней вертикальных и маршевых пожарных лестниц. Проверяется путем прикладывания к середине ступеньки вертикально вниз нагрузки величиной 1,8 кН (180 кгс). Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. Испытаниям подлежит каждая пятая ступень пожарной лестницы.
4.8 Проверка прочности балки крепления вертикальной пожарной лестницы к стене здания. Проверяется путем прикладывания вертикально вниз нагрузки величиной Рбал, рассчитанной по ГОСТ 53254-2009, в месте крепления балки к пожарной лестнице. Как правило, балки расположены параллельно, поэтому рекомендуется испытывать их попарно. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
4.9 Проверка прочности лестничного марша пожарной лестницы. Проверяется путем прикладывания нагрузки Рмарш, рассчитанной по ГОСТ 53254-2009, приложенной вертикально вниз по его середине. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
4.10 Проверка прочности площадки пожарной лестницы. Проверяется путем прикладывания распределенной нагрузки Рплощ, рассчитанной по ГОСТ 53254-2009. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
4.11 Проверка прочности ограждений марша и площадки маршевых пожарных лестниц. Проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) к каждому ограждению. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
4.12 Проверка прочности ограждения кровли зданий. Проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

	5. Требования 
    к результатам работ
	5.1 По результатам испытаний пожарных лестниц и ограждений составляется протокол испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.
5.2 На всех пожарных лестницах и ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний.
Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания.
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