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Приложение № 1
к Контракту № _____________________ от ___________2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по заправке картриджей принтеров 
и многофункциональных устройств для нужд УФСИН России по Ярославской области.

1. Требование к месту оказания услуг: 
Заправка картриджей производится по месту нахождения Исполнителя. Доставка картриджей, подлежащих заправке, до места оказания услуг входит в обязанность Исполнителя и не подлежит дополнительной оплате.
Картриджи, подлежащие восстановлению и заправке, находятся по адресу: 
г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 18а, строение 2.

2. Требования к объему оказываемых услуг:
2.1 	Заправка и восстановление картриджа включает в себя:
- полную разборку корпуса;
- тщательную очистку всех деталей и узлов;
- проверку на наличие дефектов;
- обязательную замену фоторецептора, ракеля, магнитного вала, ролика переноса заряда;
- сборку картриджа
- заправку картриджа тонером;
- сборку картриджа;
- перепрограммирование или установку нового чипа (при необходимости);
- контрольное тестирование картриджа;
2.2 Заправка должна производиться только качественным и совместимым тонером, 
с полным заполнением бункера картриджа. После заправки все картриджи упаковываются в светонепроницаемые пакеты, гарантирующие предотвращение засвечивания фоторецептора, попадание влаги и пыли, механических повреждений. Ресурс печати заправленного картриджа должен соответствовать оригинальному. После заправки качество печати и самого картриджа должно отвечать следующим требованиям:
2.2.1. Картридж должен свободно вставляться в принтер.
2.2.2. Процесс печати должен быть бесшумным, (при использовании не должен быть источником скрипов и прочих шумов).
2.2.3. Качество печати картриджа: при визуальном осмотре копии должны быть чёткими и ясными, знаки и графика ярко чёрными. На бумаге при печати не должно оставаться серого фона и посторонних дефектов. 
2.2.4. На сплошных заливках (распечатка полностью черной страницы), закрепления тонера должно быть не менее 91%, не должно быть осыпания тонера.






3. Наименование и количество картриджей, которым требуется заправка, 
а также адрес места сбора картриджей приведены в таблице: 

	Наименование картриджа, нуждающегося в заправке
	Количество
	Примечание

	Картридж для 
HP LJ M402d / M402n / M426dw / M426fdn / M426fdw
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г. Ярославль, 
ул. Малая Пролетарская, д. 18а, строение 2


	Sindoh P300dn/C300 (BS-P300T6KC-W)
	1
	

	Sindoh P300dn/C300 (BS-P300T6KK-W)
	1
	

	Sindoh P300dn/C300 (BS-P300T6KM-W)
	1
	

	Sindoh P300dn/C300 (BS-P300T6KY-W)
	1
	


         
Транспортировка картриджей от места расположения Заказчика до места нахождения Исполнителя должна осуществляться транспортом Исполнителя 
и обеспечивать целостность корпуса картриджа и сохранение его работоспособности.

4. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания: 
Гарантия на заправленный картридж предоставляется до окончания тонера. Дефекты печати, возникшие в гарантийный период по вине Исполнителя, должны быть устранены бесплатно.
5. Сроки оказания услуг: с даты заключения государственного контракта 
до 01.12.2026.
6. Порядок оказания услуг: 
По заявке государственного заказчика, в которой указывается наименование 
и количество устройств для которых требуется восстановление и заправка печатающего картриджа, Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней организовать прибытие сотрудников по адресу нахождения Заказчика и приемки картриджей для осуществления заправки.
Заявка подается в письменной или устной форме по любым средствам связи. Заправка картриджей должна осуществляться в соответствии с требованиями части 
2 настоящего раздела и не должна превышать 3 рабочих дней. Возврат заправленных 
и обслуженных картриджей осуществляется силами Исполнителя до места нахождения Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента окончания услуг.



