Описание объекта закупки 

Техническое задание
на выполнение работ по ремонту пленочного покрытия теплицы битунельного типа

1. Место выполнения работ: Российская Федерация, обл Воронежская, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Ломоносова, д. 81Д.
2. Срок выполнения работ: не позднее 30 рабочих  дней с даты заключения контракта. 
3. Наименование и количество работ: 
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	Выполнение работ  по ремонту пленочного покрытия теплицы битунельного типа
	43.29.19.190
	Работа
	Штука
	1

	Характеристики товара, работы, услуги (Выполнение работ по ремонту пленочного покрытия теплицы битунельного типа)

	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Техническое требование к пленке, применяемой при ремонте теплицы
	Анти конденсатное покрытие - наличие
Толщина – не менее180мкм
Защита от разрушения УФ – наличие
Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий.
Возможность эксплуатации в диапазоне наружных температур  от
-40 С0 до +50 С0.

	Требования к безопасности работ
	Работы должны выполняться из материалов подрядчика  с соблюдением мер безопасности охраны здоровья и труда персонала, соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды.


*В случае, если наименование товаров содержит указания на товарные знаки, такие наименования следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком

4. Гарантийный срок:
[bookmark: _GoBack]Срок гарантии на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен составлять 1 год в 100% объеме со дня подписания акта выполненных работ. 
В срок гарантийного обслуживания подрядчик обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением брака.
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