Приложение № 1 к контракту, заключённому по результатам закупочной сессии № ___________________ на Едином агрегаторе торговли «Березка»


 Техническое задание на оказание услуг по разработке сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту служебных помещений главного корпуса 2 зоны 4 этажа

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ.
1.1. Объектом закупки является оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение текущего ремонта служебных помещений главного корпуса 2 зоны 4 этажа (далее по тексту – услуги), расположенных по адресу: Московская область, город Химки, Шереметьевское шоссе, владение 7, главный корпус административного здания.
1.2. Настоящее техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение текущего ремонта служебных помещений главного корпуса 2 зоны 4 этажа является неотъемлемой частью контракта, заключенного по результатам закупочной сессии № ______________________ на Едином агрегаторе торговли «Березка» (далее – Контракт) и определяет требования к составу, объему, качеству и результату услуг, а также условия их оказания, сдачи и приёмки, оплаты и иные условия исполнения Контракта.
1.3. Срок оказания услуг: 10 (десять) рабочих дней с даты подписания сторонами государственного контракта. 
1.4. ОКПД2: 71.12.12.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ И ОБЪЕМАМ УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ.
2.1. Объем и содержание услуг определены заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему техническому заданию).
2.2. Оригинал задания на проектирование (при необходимости), подписанного со стороны Заказчика, а также необходимые документы (копии технических паспортов и т.п.) передаются по запросу Исполнителя в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента поступления запроса. Запрос должен быть направлен адресу электронной почты Заказчика LutsenkoSA@ca.customs.ru или AndreevDYu@ca.customs.gov.ru.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1. Осмотр объекта проектирования допускается исключительно в присутствии уполномоченного представителя Заказчика и подлежит предварительному согласованию по дате и времени осмотра. Инициирование согласования даты и времени осмотра осуществляется посредством направления Исполнителем соответствующей заявки. Заявка, содержащая указание на предполагаемую дату и время посещения объектов проектирования, должна быть направлена на адреса электронной почты Заказчика: LutsenkoSA@ca.customs.ru либо oskinaa1@ca.customs.gov.ru не менее чем за 1 (Один) календарный день до предполагаемой даты посещения объекта проектирования.
3.2. Место оказания услуг: проведение осмотра нежилых помещений – по месту нахождения указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего технического задания, разработка и оформление проектно-сметной документации – по месту нахождения Исполнителя.
3.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящем техническом задании, включая задание на проектирование (приложение № 1 к настоящему техническому заданию), определяющее содержание и объем услуг, а также иные предъявляемые к ним требования. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться действующими техническими регламентами, стандартами и иными нормативными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, включая, но не ограничиваясь:
· Градостроительный кодекс РФ (с изменениями);
· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации» (в части приложения № 21);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;
· Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
· Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н);
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н);
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н);
· Правила по охране труда при работе на высоте (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н);
· ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок»;
· СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
· ГОСТ 12.1.019-2017. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
· ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования;
· ГОСТ 12.0.230.1-2015. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
· ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам;
· ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификации оборудования, изделий и материалов»;
· Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 ноября 2019 года № 09-01-04/9392.
· ГОСТ 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
3.4. Представленный перечень нормативных актов не следует рассматривать как исчерпывающий. В тех случаях, когда специфика оказываемых услуг не требует применения отдельных нормативных актов из данного перечня или не предполагает совершения действий, подпадающих под регулирование указанных актов, соответствующие нормативные акты не применяются. Если оказание услуг или действия, осуществляемые Исполнителем, регламентируются иными нормативными актами, применяются положения именно этих нормативных актов.
3.5. В случае утраты силы одним из вышеуказанных документов, будь то вследствие его отмены или замены на новую редакцию, Исполнитель обязуется руководствоваться действующей редакцией соответствующего нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ХАРАКТЕРИСТИКАМ, РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ.
4.1. Результатом оказанной услуги является готовая сметная документация (часть проектно-сметной документации), разработанная в полном объеме и достаточном для выполнения работ по текущему ремонту объектов Шереметьевской таможни. Подтверждением готовности сметной документации является получение положительного заключения негосударственной экспертизы, удостоверяющего достоверность определения сметной стоимости.
4.2. Результат оказанной услуги должен обладать всеми необходимыми свойствами в момент его сдачи, должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации.
4.3. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Контрактом, а также действующим на момент исполнения Контракта техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. Право собственности на проектно-сметную документацию переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в порядке и сроки установленными заключенным Контрактом.
4.5. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации, Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной Исполнитель проектно-сметной документации.
4.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения текущего ремонта, а также в процессе эксплуатации результатов выполненных работ, в случае если эти недостатки стали следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по заключенному Контракту.
4.7. При повреждении Исполнителем (по вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Исполнитель восстанавливает или компенсирует Заказчику, или третьим лицам их стоимость.
4.8. Исполнитель обязан устранять по требованию Заказчика недостатки, дефекты, выявленные в ходе проверки качества оказываемых услуг.
5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ.
5.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.
5.2. Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, правил по технике безопасности и пожарной безопасности, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
5.3. Организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах исполнения услуг.
5.4. Исполнитель, в отношении своих работников, а также третьих лиц, гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, связанной со страхованием жизни и здоровья работников исполнителя, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходам, связанным с ущербом, увечьем, несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе оказания услуг.
6. УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
6.1. Готовность сметной документации (часть проектно-сметной документации) по текущему ремонту объектов таможни, а, следовательно, и готовность Исполнителя к передаче результата оказанных услуг Заказчику, удостоверяется положительным заключением негосударственной экспертизы, подтверждающим достоверность определения сметной стоимости работ по текущему ремонту объектов Шереметьевской таможни (далее – Заключение). В случае получения отрицательного заключения экспертизы, услуги признаются не оказанными и не подлежат приемке Заказчиком.
6.2. При получении положительного Заключения негосударственной экспертизы Исполнитель не позднее 1 (Одного) рабочего дня уведомляет Заказчика о получении такого Заключения и о своей готовности сдать оказанные услуги. Исполнитель должен обеспечить при приемке результата оказанных услуг личное присутствие либо присутствие уполномоченного представителя.
6.3. Приемка и оплата оказанных услуг осуществляются на основании первичных учетных документов, подтверждающих факт их выполнения. Данные документы составляются по завершении оказания услуг в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнитель оформляет первичные учетные документы на бумажном носителе, строго соблюдая обязательные требования, предъявляемые к содержанию и форме таких документов, действующим законодательством.
6.4. Исполнитель, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты уведомления Заказчика в соответствии с требованиями пункта 6.2 настоящего раздела, представляет Заказчику для подписания первичные учетные документы, а именно: акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (Двух) экземплярах, оригиналы счета на оплату и счет-фактуры (в случае, если Исполнитель обязан выставить счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), а также проектно-сметную документацию с положительным Заключением. Требования к оформлению сметной документации (часть проектно-сметной документации) и порядку передачи сметной документации Заказчику установлены заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему техническому заданию).
6.5. Заказчик не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты поступления документов указанных в пункте 6.4 настоящего раздела осуществляет приемку оказанных услуг, на предмет соответствия их объема и качества, требованиям, изложенным в Контракте, а именно: осуществляет осмотр результата оказанных услуг при участии представителя Исполнителя, осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически оказанных услуг, содержащихся в представленных документах, на соответствие техническому заданию и спецификации, указанной в Контракте. При этом при необходимости от Исполнителя могут запрашиваться необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам.
6.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты.
6.7. В случае отсутствия недостатков в результатах оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги, подписывает 2 (Два) экземпляра акта сдачи-приёмки оказанных услуг и заказным письмом с уведомлением либо нарочно передает Исполнителю, либо его уполномоченному представителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
6.8. В случае выявления, в результате приемки результатов оказанных услуг несоответствий в результатах оказанных услуг условиям Контракта, в том числе несоответствие сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в акте сдачи-приемки оказанных услуг, фактически оказанным услугам, и их стоимости определенной в соответствии с Контрактом или недостатков в результатах оказанных услуг, препятствующих ее приемке Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту – Мотивированный отказ). Мотивированный отказ с указанием причин такого отказа и сроков их устранения составляется в произвольной форме, подписывается со стороны Заказчика и вручается Исполнителю либо его уполномоченному представителю нарочно, под расписку. В случае отсутствия Исполнителя (его уполномоченного представителя) либо при отказе (уклонении) Исполнителя (его уполномоченного представителя) от подписания Мотивированного отказа, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Мотивированный отказ направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, отсканированная копия Мотивированного отказа направляется Исполнителю посредством электронной почты, либо с использованием иных средств связи.
6.9. Исполнитель обязан за свой счёт устранить причины, указанные в Мотивированном отказе, в сроки, указанные Заказчиком и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Двух) экземплярах для повторного принятия Заказчиком оказанных услуг. Доведение результатов услуг до соответствия требованиям, установленным Контрактом, не освобождает Исполнителя от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по оказанию услуг в сроки, установленные Контрактом. Повторная процедура приемки оказанных услуг проводится в порядке, установленном в настоящем разделе. 
6.10. В случае если Исполнитель не согласен с нарушениями условий Контракта, указанными в Мотивированном отказе, составленном соответствии с пунктом 6.8 настоящего раздела, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов осуществляется Исполнителем за свой счет.  
6.11. Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6.12. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг и предъявленные Исполнителем Заказчику счет на оплату и счет-фактура (в случае, если Исполнитель обязан выставить счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), являются основанием для оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее по тексту – Постановление Правительства Российской Федерации № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке 10 (Десять) процентов цены Контракта.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042.
7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик оформляет актом в 2 (Двух) экземплярах. Указанный акт является документальным подтверждением неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.12. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Исполнителем на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на лицевой счет администратора доходов бюджета, открытый Управлением федерального казначейства в сроки, указанные в претензии Заказчика с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате.
7.13. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту или устранения нарушений.
7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
8.1. Услуги, оказанные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2026 финансовый год. Источник финансирования Федеральный Бюджет Российской Федерации.
8.2. Авансирование не предусмотрено. 
8.3. Оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего технического задания. 
8.4. Оплата производится в Российских рублях.
8.5. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров между ними, в том числе и в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.  
9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Московской области. 
10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств, по Контракту обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, влияющих на исполнение обязательств по Контракту.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
11.1. Заказчик имеет право: 
11.1.1. Проверять в любое время ход, качество и сроки услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
11.1.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата оказанных услуг и в случаях, если ненадлежащее качество результата оказанных услуг было выявлено по истечении срока, указанного в Контракте;
11.1.3. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков;
11.1.4. Удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего технического задания, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю;
11.1.5. Осуществлять иные действия, предусмотренные Контрактом;
11.1.6. Производить проверку соответствия объемов оказанных услуг условиям Контракта;
11.1.7. Проводить проверки качества оказанных услуг;
11.1.8. Запрашивать у Исполнителя разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках исполнения Контракта;
11.1.9. Не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Исполнителем;
Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
11.1.10. Имеет иные права, определенные Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.
11.2. Заказчик обязан:
11.2.1. Обеспечить доступ специалистов Исполнителя к месту осмотра объекта проектирования в соответствии с режимными требованиями, установленными на объекте Заказчика;
11.2.2. Предоставить Исполнителю информацию необходимую для надлежащего исполнения Контракта;
11.2.3. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, установленные Контрактом; 
11.2.4. Проводить проверку предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта;
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);
Провести экспертизу предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг на соответствие условиям Контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
11.3. Исполнитель имеет право:
11.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию для исполнения обязательств по настоящему Контракту;
11.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 
11.4. Исполнитель обязан:
11.4.1. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, предусмотренные заключенным Контрактом;
11.4.2. Обеспечивать выполнение требований по качеству оказываемых услуг, устанавливаемых действующими ГОСТ, СНиП, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими оказание соответствующих видов услуг, нормативно-техническими документами;
Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на применимость результатов оказанных услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня после приостановления оказания услуг. К дальнейшему оказанию услуг Исполнитель может приступить только после получения от Заказчика соответствующих указаний и рекомендаций, или после устранения Заказчиком обстоятельств, послуживших причиной приостановки услуг. В случае если от Заказчика в разумный срок не поступят соответствующие указание или Заказчиком не будут устранены обстоятельства, о которых ему сообщил Исполнитель, то в соответствии со ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта;
11.4.3. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренные Контрактом;
11.4.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок;
11.4.5. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, в случае если Заказчик выставил Исполнителю требование об их уплате в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего технического задания;
11.4.6. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг и представлять по требованию Заказчика информацию о ходе оказания услуг;
Вносить изменения и дополнения в проектно-сметную документацию в согласованный с Заказчиком срок, после получения от Заказчика мотивированных письменных претензий относительно качества и состава проектно-сметной документации без дополнительной оплаты со стороны Заказчика;
11.4.7. Иметь иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО КОНТРАКТА.
12.1. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.2. Изменения существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;
Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;
В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.
12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.7. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку или направляется Исполнителю с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Исполнителя, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
Дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Исполнителя, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку);
Дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю заказного письма, предусмотренного п. 12.8 настоящего раздела, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 12.5 настоящего раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.11. В случае отмены Заказчиком в соответствии с настоящим разделом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Исполнителя, лично под расписку или направляет Исполнителю с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.12. Заказчик в день вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ, обращение о включении информации о Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
12.13. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.14. В случае принятия Исполнителем, предусмотренного п. 12.13 настоящего раздела решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного п. 12.14 настоящего раздела, либо дата получения Исполнителем информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
12.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.18. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.





Приложение № 1 к техническому заданию

Задание на проектирование
Разработка проектно-сметной документации на выполнение текущего ремонта служебной квартиры

	Перечень основных требований
	Содержание требований

	Наименование объекта
	Служебные помещения 2 зоны 4 этажа главного корпуса 

	Основание для проектирования
	Техническое задание, в том числе настоящее задание проектирование

	Источник финансирования
	Федеральный Бюджет Российской Федерации

	Заказчик
	Шереметьевская таможня

	Исполнитель
	Выбирается по итогам конкурентной закупки. 

	Основные требования для исполнителя 	

	Исполнитель подтверждает членство в саморегулируемой организации в области Проектных работ, а также Изыскательских работ Выписками, выданными саморегулируемой организацией по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86. 
Выписки должны быть выданы не ранее чем за один месяц до даты подписания контракта

	Место оказания услуг
	М.о., город Химки, Шереметьевское шоссе, владение 7, главный корпус, 2 зона 4 этаж

	Проектируемый объект
	Служебные помещения в административном здании таможни

	Вид работ
	Текущий ремонт служебных помещений, инженерных систем и конструктивных элементов

	Срок оказания услуг
	10 (Десять) рабочих дней с даты подписания государственного контракта

	Площадь объектов (служебных помещений и помещений вспомогательного использования)
	353,1 кв.м

	Исходные данные
		Год постройки здания: 
	2000

	Этажность:
	6

	Наружные стены:
	Кирпичные

	Перегородки:
	Гипсокартонные

	Перекрытия:
	Железобетонные плиты

	Полы:
	

	·  Служебные помещения 
	Линолеум коммерческий

	·  Коридор
	Керамогранитная плитка

	·  С/У 
	Керамогранитная плитка

	Проемы оконные:
	2-ух створчатые

	Проемы дверные:
	Заводского изготовления

	Отделка стен:
	

	·  Служебные помещения
	Штукатурка, окрашенная 2 слоя

	·  С/У
	Облицовка плиткой

	Отделка потолков:
	

	·  Служебные помещения
	Подвесные потолочные системы Armstrong 	

	·  Коридор
	Подвесные потолочные системы Armstrong 	

	·  С/У
	Реечный потолок

	Наличие:
	·  Водоснабжения

	
	· Электроснабжения

	
	· Канализации

	
	· Горячего водоснабжения

	
	· Лифта




	Стадийность проектирования
	1. Корректировка исходных данных, а именно: корректировка ведомостей демонтажных, строительно-монтажных работ и ведомости применяемых материалов. Ведомости предоставляются Заказчиком. Согласование с Заказчиком.
2. Выполнение работ по разработке сметной документации (часть проектно-сметной документации на текущий ремонт служебных помещений главного корпуса 2 зоны 4 этажа);
3. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости. 

	Выполняемые работы и требования к выполняемым работам

	1 этап. Сбор исходных данных:
1.1. Осмотр служебных помещений возможен только в присутствии представителя Заказчика в заранее согласованное время. Согласование даты и времени осмотра помещений должно осуществляться по заявке Исполнителя. Заявка с указанием предполагаемой даты и времени посещения, должна направляться по адресу электронной почты Заказчика LutsenkoSA@ca.customs.ru не ранее чем за 1 (Один) день до даты предполагаемого посещения. В заявке необходимо указать контактный телефон ответственного представителя Исполнителя.
2 этап. Корректировка ведомостей демонтажных, строительно-монтажных работ и ведомости применяемых материалов. Ведомости предоставляются Заказчиком. Согласование с Заказчиком. Ведомости демонтажных и строительно-монтажных работ, а также ведомость применяемых материалов подписываются лицом, составившим данные ведомости и проверившим ее выполнение иным специалистом Исполнителя, обладающим необходимой квалификацией. Ведомости, указанные в данном пункте, согласовываются Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней и утверждается руководителем Исполнителя в течение 1 (Одного) рабочего дня.
3 этап. Разработка сметной документации (часть проектно-сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту служебных помещений главного корпуса 2 зоны 4 этажа). 
Разработка сметной документации на текущий ремонт выполнение работ по текущему ремонту служебных помещений главного корпуса 2 зоны 4 этажа должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами. В проектно-сметную документацию должно быть включено обязательное использование и применение энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприятий, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4 этап. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости.
3.1. Исполнитель обязан передать сметную документацию для проведения негосударственной экспертизы сметной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта служебных помещений главного корпуса 2 зоны 4 этажа и осуществлять полное сопровождение при прохождении негосударственной экспертизы. 
3.2. [bookmark: _GoBack]При необходимости Исполнитель обязан предоставить отчет по обследованию с фотофиксацией и ведомостями работ для проведения негосударственной экспертизы сметной документации.
3.3. Мероприятия по согласованию и получению заключения проводятся Исполнителем от имени Заказчика на основании выданной последним доверенности. Доверенность выдается по запросу Исполнителя в позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты поступления такого запроса. В запросе исполнитель должен указать должность ФИО физического лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, паспортные данные такого физического лица.
3.4. Оригинал доверенности выдается исполнителю по месту нахождения Заказчика: Московская область, город Химки, Шереметьевское шоссе, владение 7, административное здание таможни. 
3.5. При наличии замечаний государственных органов, органов экспертизы к сметной документации Исполнитель обязан подготовить официальные ответы на такие замечания, при необходимости - доработать сметную документацию с целью устранения ошибок и недоработок за свой счет.

	Состав и содержание сметной документации
	Подготовка сметной документации должна быть выполнена согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр (ред. от 30.01.2026) "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, текущего ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"
Сметная документация должны быть разработана в объеме и со степенью детализации, достаточными для осуществления текущего ремонта служебных помещений главного корпуса 2 зоны 4 этажа в соответствии с действующими нормами, правилами и регламентами с учетом особенностей объекта, и должна включать следующие разделы и подразделы:

В составе сметной документации разрабатываются следующие сметные расчеты:
1) сводка затрат;
2) сводный сметный расчет стоимости строительства;
3) объектные сметные расчеты (сметы);
4) локальные сметные расчеты (сметы);
5) сметные расчеты на отдельные виды затрат;
6) пояснительная записка;
7) ведомости объемов работ;
8) обосновывающие документы.

1. Раздел «Смета на текущий ремонт по объекту» в т.ч. пояснительная записка к сметной документации, локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет, а также проект сметы к контракту, составленная в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».
В составе сметной документации должны быть разработаны спецификации и сведения о материалах, конструкциях, изделиях, ведомости объемов работ, включая демонтажные работы, ведомости используемых строительных конструкций, изделий, материалов. Применяемые материалы, конструкции должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иметь сертификаты качества, подтверждающие их безопасность и соответствие экологическим и гигиеническим требованиям, соответствовать требованиям строительных, санитарно-гигиенических норм и правил, сертифицированных по своим гигиеническим свойствам, преимущественно отечественного производства

	Оформление проектно-сметной документации
	Сметная документация должна быть оформлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами в актуальной редакции, в том числе:
· ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, а также указанные в нем иные стандарты, применяемые при разработке проектной документации, на которые нормативно ссылается данный стандарт;
· ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
· ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам;
· ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

	Указания об объеме и детализации сметной документации
	Сметную документацию разработать в полном объеме и со степенью детализации необходимом и достаточном для выполнения работ по текущему ремонту и получения положительного заключения негосударственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости

	Требования к стоимостному составу сметной документации
	Сметная документация должна быть составлена на основании действующих сметных норм. Выполнить сметную документацию в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 года с пересчетом по видам работ в текущий уровень цен. Стоимость в текущем уровне цен определить на дату передачи сметной документации, на негосударственную экспертизу проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта, на основании действующих сметных норм для работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета.
Сметная стоимость определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. 
При составлении сметной документации расчёт стоимостей материальных ресурсов, отсутствующих в нормативной базе, необходимо выполнять на основании не менее трёх коммерческих предложений от различных поставщиков с приложением обосновывающих документов (прайс-листов, скрин-шотов публичных оферт в сети Интернет и т.п.).). Прайс-листы (скрин-шоты публичных оферт в сети Интернет и т.п.) в обязательном порядке должны быть включены в состав сметной документации отдельным томом, пронумерованы. В прайс-листах (скрин-шотов публичных оферт в сети Интернет и т.п.) должны быть выделены используемые позиции. В пунктах обоснований локальных сметных расчётов при использовании прайс-листов (скрин-шотов публичных оферт в сети Интернет и т.п.), должны быть ссылки на страницу прайс-листа (скрин-шота публичных оферт в сети Интернет и т.п.).
В сводном сметном расчете не учитывать затраты:
- на строительный контроль;
- на выполнение работ в стесненных условиях.
учитывать затраты:
- на перевозку грузов (строительный мусор);
- затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимостью (НДС);
-  на непредвиденные расходы в размере 2 %.

Должны быть использованы программные средства, имеющие сертификат соответствия требованиям действующих нормативных документов в сфере градостроительной деятельности.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате лицензионной программы, совместной с программой «Гранд-смета», в формате XML и в ECXEL. Сметный расчет стоимости работ выполняется в системе, предусмотренной для финансирования из федерального бюджета.
Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются на основе физических объемов работ, а также по спецификациям на материалы и изделия. Дефектная ведомость (ведомость объёмов) является неотъемлемой частью локальной сметы. 
На титульном листе сметы указывается организация-разработчик, смета подписывается инженером-сметчиком и руководителем организации, разработавшей смету. К локальным сметам должны прилагаться: пояснительная записка, копии документов, обосновывающих применение коэффициента инфляции, акты, подтверждающие применение повышающих коэффициентов к нормам оплаты труда рабочих и стоимости машин и механизмов.
Исполнитель должен предусмотреть разработку проекта сметы к контракту, составленного в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».

	Требования по передаче проектно-сметной документации
	1. Сметная документация выпускается на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2 (Двух) экземплярах и в электронном виде в 1 (Одном) экземпляре на цифровых носителях и передается Заказчику.
2. Готовая Сметная документация (часть проектно-сметной документации) передается Заказчику по акту о передаче проектно-сметной документации, составляемым Исполнителем в произвольной форме на бумажном носителе. Готовность сметной документации подтверждается получением положительного заключения негосударственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта служебной помещений главного корпуса 2 зоны 4 этажа. 
3. Электронная версия сметной документации должна соответствовать бумажному носителю и должна передаваться Заказчику на цифровом носителе (CD-R или DVD-R) либо на USB-флеш-накопителе, 
4. Текстовая часть и табличная информация предоставляется в формате программного пакета Microsoft Office, а графическая информация предоставляется в формате программного пакета AutoCAD (или аналоги) и в формате pdf.

	Указание о необходимости проведения негосударственной экспертизы
	Мероприятия по согласованию и получению положительного заключения негосударственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости проводятся Исполнителем за свой счет, от имени Заказчика на основании выданной последним доверенности.


































Приложение № 1 к заданию на проектирование
Ведомость объемов работ, предполагаемых к выполнению (необходимо проведение изысканий с проведением контрольного обмера)
	Наименование объекта: 
	Шереметьевская таможня, Главный корпус, 2 зона 4 этаж

	Ведомость объемов работ 

	№пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	2-421

	Отделочные работы, электрика

	1
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	2
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	3
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	4
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене)
	мп
	8

	5
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	6

	6
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	9

	7
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	3

	8
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	3

	9
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	10
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	11
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	12
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	42,1

	13
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	3,6

	14
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,4

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	16
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	17
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	18
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	19
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	20
	Замена потолочных плит тип Армстронг
	М2
	16,8

	Проемы

	Окна

	3
	Окраска откосов оконных 2 слоя
	мп
	5

	Двери

	1
	Замена двери металлической (РС-4) в комплекте (с коробкой)
	100 м2
	0,019

	2-418

	Отделочные работы

	1
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	2
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	3
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	4
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене)
	мп
	8

	5
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	8

	6
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	12

	7
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	4

	8
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	4

	9
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	10
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	11
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	12
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	41,8

	13
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	3,6

	14
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,3

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	16
	Устройство подвесных потолков типа Армстронг 
	М2
	16,5

	17
	Монтаж потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	16,5

	18
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	19
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	20
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	21
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Окна

	3
	Окраска откосов оконных 2 слоя
	мп
	5

	Двери

	1
	Замена двери металлической (РС-4) в комплекте (с коробкой)
	100 м2
	0,019

	2-420

	Отделочные работы

	1
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	2
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	3
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	4
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене)
	мп
	10

	5
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	9

	6
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	9

	7
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	3

	8
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	3

	9
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	10
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	11
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	12
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	40,5

	13
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	3,6

	14
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,1

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	17
	Замена потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	16,2

	18
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	19
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	20
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	21
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Окна

	3
	Окраска откосов оконных  2 раза
	мп
	5

	Двери

	1
	Замена двери металлической (РС-4) в комплекте (с коробкой)
	100 м2
	0,019

	2-411А

	Отделочные работы

	1
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	2
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	3
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	4
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене)
	мп
	10

	5
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	4

	6
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	6

	7
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	2

	8
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	2

	9
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	10
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	11
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	12
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	34,6

	13
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	2,4

	14
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,2

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	17
	Замена потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	14,7

	18
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	19
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	20
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	21
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Двери

	Дверь к комутационному оборудованию

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,019

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	Дверь вход в помещение

	1
	Замена двери металлической  в комплекте (с коробкой)
	100 м2
	0,019

	Окна
	 
	 
	 

	1
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,027

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,011

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,068

	5
	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
	100 м2
	0,029

	6
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м
	0,068

	7
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,026

	8
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности
	м2
	0,026

	9
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	0,026

	10
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (по площади проема)
	100 м2
	0,029

	11
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по площади проема)
	м2
	2,871

	2-419

	Отделочные работы

	1
	Замена облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя
	м2
	27

	2
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	м2
	41,4

	3
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,051

	4
	Оклейка поверхностей стеклообоями: на шпатлевке в 1 слой
	м2
	46,5

	5
	Устройство теплоизоляции (стен) 5 см
	м2
	27

	6
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	0,465

	7
	Разборка подвесных потолков из плит
	100 м2
	0,162

	8
	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков с относом до 15 см
	100 м2
	0,162

	9
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	100 м2
	0,024

	10
	Очистка поверхности щетками
	м2
	0,48

	11
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,005

	12
	Демонтаж пластинчатого конвектора
	шт
	1

	13
	Монтаж радиатора биметаллического Rifar monolit 9 секций (в комплекте)
	шт
	1

	Полы

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,162

	2
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (демонтаж)
	100 м
	0,01

	3
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,162

	4
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	100 м2
	0,162

	5
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01- 011-08
	100 м2
	0,162

	6
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2
	0,162

	7
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,162

	8
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая/правая *
	100 шт.
	0,02

	9
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса *
	100 шт.
	0,04

	10
	Уголок наружный для пластикового плинтуса *
	100 шт.
	0,02

	11
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,01

	Проемы

	Двери

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	Окна
	 
	 
	 

	1
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,027

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,011

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,068

	5
	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
	100 м2
	0,029

	6
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м
	0,068

	7
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,026

	8
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности
	м2
	0,026

	9
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	0,026

	10
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (по площади проема)
	100 м2
	0,029

	11
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по площади проема)
	м2
	2,871

	Электромонтажные работы

	1
	Монтаж Извещатель ПС автоматический: тепловой электро- контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении 
	шт
	3

	2
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	3
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	4
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	5
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене)
	мп
	14

	6
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	6

	7
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	9

	8
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	3

	9
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	3

	10
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	50

	11
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	12
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	50

	
	
	
	

	2-423

	Отделочные работы, электрика

	1
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	2
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	3
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	4
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене)
	мп
	18

	5
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	10

	6
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	15

	7
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	5

	8
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	5

	9
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	10
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	7

	11
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	12
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	62,8

	13
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	6

	14
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	23,1

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	17
	Замена потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	29,6

	18
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	19
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	20
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	21
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Окна
	 
	 
	 

	3
	Откосы окраска  2 слоя
	мп
	5

	Дверь
	
	
	

	1
	Замена двери металлической (РС-4) в комплекте (с коробкой)
	100 м2
	0,019

	2-410

	Отделочные работы

	1
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	2
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	3
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	4
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене)
	мп
	16

	5
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	11

	6
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	12

	7
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	4

	8
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	4

	9
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	10
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	11
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	12
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	46,9

	13
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	3,6

	14
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,3

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	17
	Замена потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	16,6

	18
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	19
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	20
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	21
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Двери

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	Окна
	 
	 
	 

	3
	Откосы окраска  2 слоя
	мп
	5

	2-413

	Отделочные работы

	1
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	2
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	3
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	4
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене) + угол 90 гр 1 шт
	мп
	8

	5
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	6

	6
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	9

	7
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	3

	8
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	3

	9
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	70

	10
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	11
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	70

	12
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	46,4

	13
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	3,6

	14
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,3

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	17
	Замена потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	16

	18
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	19
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	20
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	21
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Двери

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	Окна
	 
	 
	 

	3
	Окраска откосов 2 слоя
	мп
	5

	2-415

	Отделочные работы

	1
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	2
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	3
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	4
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене)
	мп
	12

	5
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	8

	6
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	12

	7
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	4

	8
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	4

	9
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	10
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	11
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	12
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	47,8

	13
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	3,6

	14
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,6

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	17
	Замена потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	17,5

	18
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	19
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	20
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	21
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Двери

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	Окна
	 
	 
	 

	3
	Окраска откосов 2 слоя
	мп
	5

	2-417

	Отделочные работы

	1
	Замена облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя
	100 м2
	0,160

	2
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,42

	3
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,051

	4
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на шпатлевке в 1 слой
	м2
	47,1

	5
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	0,471

	6
	Разборка подвесных потолков из плит
	100 м2
	0,166

	7
	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков с относом до 15 см
	100 м2
	0,166

	8
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	100 м2
	0,036

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,005

	Полы

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,164

	2
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (демонтаж)
	100 м
	0,01

	3
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,166

	6
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (Tarkett, коммерческий)
	100 м2
	0,166

	7
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,164

	8
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая/правая *
	100 шт.
	0,02

	9
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса *
	100 шт.
	0,04

	10
	Уголок наружный для пластикового плинтуса *
	100 шт.
	0,02

	11
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,01

	Проемы

	Двери

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	Окна 

	3
	Окраска откосов 2 слоя
	мп
	5

	Электромонтажные работы

	890
	Монтаж Извещатель ПС автоматический: тепловой электро- контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении 
	шт
	3

	
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	
	Замена кабель канала  DKC 110х50 (по одной стене)
	мп
	8

	
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	6

	
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	9

	
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	3

	
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	3

	
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	50

	
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	50

	2-412

	Отделочные работы

	
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	
	Замена кабель канала  DKC 110х50 
	мп
	16

	
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	10

	
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	12

	
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	3

	
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	3

	
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	42,3

	
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	3,6

	
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,5

	
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	
	Замена потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	17,1

	
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Окна
 

	3
	Окраска откосов 2 слоя
	мп
	5

	Двери

	
	Замена двери металлической (РС-4) в комплекте (с коробкой) противопожарная
	100 м2
	0,019

	2-411

	Отделочные работы

	
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	
	Замена кабель канала  DKC 110х50 
	мп
	17

	
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	8

	
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	12

	
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	4

	
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	4

	
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	53,5

	
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком
	М2
	2,4

	
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,5

	
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	0,5

	
	Замена потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	17,1

	
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Двери тип 1 

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	Двери тип 2

	
	Замена двери металической  (в комплекте)
	100 м2
	0,019

	Окна 

	
	Окраска откосов в 2 слоя 
	мп
	5

	2-422

	Отделочные работы

	
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	
	Замена выключателя двухклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником
	шт
	1

	
	Замена розетка встраиваемой в гипсокартор с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	
	Замена кабель канала  DKC 110х50 
	мп
	10

	
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva 
	шт
	4

	
	Замена встраиваемых розеток для кабель-канала DKC Viva красная
	шт
	6

	
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-45
	шт
	2

	
	Замена розетки для кабель-канала DKC RJ-12
	шт
	2

	
	Замена кабеля силового 3х1,5 
	м
	100

	
	Замена светильника Varton V1-A070 595*595
	шт
	4

	
	Замена кабеля силового 3х2,5
	м
	100

	
	Окраска стен в 2 слоя с подготовкой
	м2
	41,4

	
	Замена плинтуса ПВХ
	мп
	16,2

	
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток, переплетов, труб 
	М2
	1

	
	Замена потолочных плит Армстронг байкал
	М2
	14,9

	
	Монтаж стальных плинтусов 
	м
	1

	
	Заглушка плинтус торцевая ПВХ 
	шт
	2

	
	Угол внутренний ПВХ 
	Шт
	4

	
	Угол наружнй ПВХ
	шт
	2

	Проемы

	Окна 

	
	Окраска откосов в 2 слоя 
	мп
	5

	Двери 

	
	Замена двери металлической (РС-4) в комплекте (с коробкой)
	100 м2
	0,019

	4 этаж коридор

	Общестроительные работы

	1
	Замена облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя
	100 м2
	0,09

	
	Отбивка штукатурки с поверхности стен 
	М2
	75

	2
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,051

	3
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности
	м2
	75

	4
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	 м2
	250

	5
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (по площади проема)
	100 м2
	0,057

	6
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по площади проема)
	м2
	5,742

	7
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,067

	8
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,067

	9
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,2

	10
	Разборка плинтусов керамогранитных
	100 м
	0,845

	11
	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит
	100 м2
	0,944

	12
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (демонтаж)
	100 м2
	0,944

	13
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,944

	14
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11- 01-011-01
	100 м2
	0,944

	15
	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150
	100 м3
	0,026

	16
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
	100 м2
	0,944

	17
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками
	100 м2
	0,02

	18
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,845

	19
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	2,016

	20
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,059

	21
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности
	м2
	207,46

	22
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2
	2,075

	23
	Очистка поверхности щетками
	м2
	0,8

	24
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,015

	25
	Разборка подвесных потолков из плит
	100 м2
	0,944

	26
	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков с относом до 15 см
	100 м2
	0,944

	27
	Демонтаж электрического лотка (50 см)
	мп
	50,000

	28
	Демонтаж электрического лотка (15 см)
	мп
	50,000

	29
	Монтаж электрического лотка DKC (30 см) 3 шт по 50 метров
	мп
	148,000

	
	Монтаж настенных указателей 
	шт
	2

	
	Замена выключателя одноклавишного Legrand valena с подрозетником
	шт
	4

	
	Замена розетки Legrand valena с подрозетником
	шт
	5

	Двери

	ТИП 1. Двухстворчатая дверь межэтажные щиты в количестве 3 штук

	
	Двухстворчатая дверь деревянная глухая межэтажные щиты  (рр проема 1,90х2,40) 
	шт
	3

	ТИП 2. Двухстворчатая дверь в тамбур лифта 

	
	Двухстворчатая дверь деревянная со вставками на створках из армированного стекла (рр проема 1,30х2,05)
	шт
	1

	ТИП 3. Одностворчатая дверь выход на лестницу

	
	Одностворчатая дверь деревянная со вставкой на створках из армированного стекла  выход на лестницу (рр проема 0,9х2,07)
	шт
	2

	ТИП 4. Двухстворчатая металлическая дверь вход в ИТС

	

	Двухстворчатая металлическая дверь глухая (рр проема 1,20х2,05)
	шт
	1

	Тип 5 Одностворчатая дверь Глухая деревянная (Пожарные гидранты)

	
	Одностворчатая дверь Глухая деревянная (Пожарные гидранты) (рр проема 0,9х2,05)
	шт
	2

	Окна

	
	Окраска откосов в 2 слоя 
	мп
	5

	
	
	
	

	Санузел Женский

	1
	Замена раковины с пьедесталом (комплект)
	шт
	2,000

	2
	Замена смесителя одноручного 
	шт
	2,00

	3
	Установка зеркала на стену прямоугольного 1500х1000 
	шт
	1,00

	4
	Разборка облицовки стен из керамогранитных плит
	м2
	41,25

	5
	Разборка напольного покрытия из керамогранита 
	м2
	12,10

	6
	Демонтаж стяжки толщиной от 50 до 100 мм
	м2
	12,10

	7
	Демонтаж подвесного унитаза 
	шт
	3,00

	8
	Демонтаж реечного потолка
	м2
	12,10

	9
	Устройство стяжек: цементных толщиной от 50 до 100 мм
	м2
	12,10

	10
	Облицовка поверхности стен из плит керамогранитных 20х30
	м2
	41,25

	11
	Устройство покрытия пола из плит керамогранитных 40х40
	100 м2
	12,10

	12
	Монтаж люка ревизионного 40х60 (скрытого типа)
	шт
	1,00

	13
	Монтаж трапа  10х10
	шт
	1

	14
	Монтаж люка ревизионного 20х20  плостик
	шт
	1

	15
	Демонтаж инсталяции подвесного унитаза 
	шт
	3

	16
	Монтуж инсталяции в комплекте 
	шт
	3

	17
	Монтаж унитаза
	шт
	3

	18
	Демонтаж перегородок сантехнических дсп 20 мм 
	М2
	6

	19
	Демонтаж перегородок сантехнических дсп 20 мм в комплекте с флажковым замком
	М2
	6

	20
	Демонтаж светильников  
	шт
	5

	21
	Монтаж светильника накладного Титат Led effect  Le-CCП-15-040-0467-65 Д
	шт
	5

	22
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником кирпич
	шт
	2

	23
	Замена розетка встраиваемой в кирпич с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	24
	Замена кабеля силового 3х1,5
	мп
	50

	25
	Замена кабеля силового 3х2,5
	мп
	50

	26
	Монтаж вент решетки пластик белый 20х20
	шт
	1

	Окна
	 
	 
	 

	1
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,027

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,011

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,068

	5
	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
	100 м2
	0,029

	6
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м
	0,068

	7
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,026

	8
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности
	м2
	0,026

	9
	Окраска откосов в 2 слоя
	мп
	5

	10
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (по площади проема)
	100 м2
	0,029

	11
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по площади проема)
	м2
	2,871

	Дверь № 1 Глухая дереввянная

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,019

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	Дверь №2 Глухая дереввянная

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,019

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	 
 Дверь №3 Глухая деревянная
 

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,019

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	
Санузел Мужской


	
1
	Замена раковины с пьедесталом (комплект)
	шт
	2,000

	2
	Замена смесителя одноручного 
	шт
	2,00

	3
	Установка зеркала на стену прямоугольного 1500х1000 
	шт
	1,00

	4
	Разборка облицовки стен из керамогранитных плит
	м2
	42,12

	5
	Разборка напольного покрытия из керамогранита 
	м2
	12,10

	6
	Демонтаж стяжки толщиной от 50 до 100 мм
	м2
	12,10

	7
	Демонтаж подвесного унитаза 
	шт
	1,00

	8
	Демонтаж писуара в комплекте с инфрокрасной кнопкой
	шт
	2,00

	9
	Демонтаж реечного потолка
	м2
	12,50

	10
	Устройство стяжек: цементных толщиной от 50 до 100 мм
	м2
	12,50

	11
	Облицовка поверхности стен из плит керамогранитных 20х30
	м2
	41,25

	12
	Устройство покрытия пола из плит керамогранитных 40х40
	100 м2
	12,10

	13
	Монтаж люка ревизионного 40х60 (скрытого типа)
	шт
	1,00

	14
	Монтаж трапа  10х10
	шт
	1

	15
	Монтаж люка ревизионного 20х20  плостик
	шт
	1

	16
	Демонтаж инсталяции подвесного унитаза 
	шт
	1

	17
	Монтуж унитаза в комплекте с инсталяцией 
	шт
	1

	18
	Монтаж писуара
	шт
	2

	19
	Демонтаж перегородок сантехнических дсп 20 мм 
	М2
	2

	20
	Демонтаж перегородок сантехнических дсп 20 мм в комплекте с флажковым замком
	М2
	2

	21
	Демонтаж светильников  
	шт
	5

	22
	Монтаж светильника накладного Титат Led effect  Le-CCП-15-040-0467-65 Д
	шт
	5

	23
	Замена выключателя одноклавишного Legrand Valena, в комплекте с подрозетником кирпич
	шт
	2

	24
	Замена розетка встраиваемой в кирпич с подрозетником Legrand VAlena
	шт
	1

	25
	Замена кабеля силового 3х1,5
	мп
	50

	26
	Замена кабеля силового 3х2,5
	мп
	50

	27
	Монтаж решетки вентиляционной 20х20
	шт
	1

	Окна 

	1
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,027

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,011

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,068

	5
	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
	100 м2
	0,029

	6
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м
	0,068

	7
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,026

	8
	Оклейка поверхностей стеклотканью: на шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности
	м2
	0,026

	9
	Окраская откосов
	мп
	5

	10
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (по площади проема)
	100 м2
	0,029

	11
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по площади проема)
	м2
	2,871

	Дверь № 1 Глухая деревянная

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	Дверь №2 Глухая деревянная

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,019

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051

	  Дверь №3 Глухая деревянная

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,019

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)
	100 м2
	0,019

	3
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,051































Приложение № 2 к заданию на проектирование
План БТИ с указанием номеров служебных помещений 
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