	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Азотная кислота (фас. 1,4 кг)
	Азотная кислота не менее 70%
Масса: 1,4 кг
ГОСТ 11125-84
	1,4 кг.

	2
	Банка ПП д/реактивов (квадратная со шкалой) 100 мл, Италия
	Объем: 100 мл
Цена деления: 20 мл
Размеры: 45х49х90 мм
Диаметр горловины: 34.5 мм
	5 шт.

	3
	Банка ПП д/реактивов (квадратная со шкалой) 250 мл, Италия
	Объем: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Размеры: 60х66х115 мм
Диаметр горловины: 34,5 мм
	5 шт.

	4
	Бутанол-1, чда (фас.0,8 кг)

	Квалификация: ч.д.а.
НТД (ТУ- 2632-021-44493179-98 ГОСТ 6006-78
Категория: Бутанол-1
Фасовка: 0.8 кг
	0,8 кг.

	5
	Воронка В-100-150 ХС стекл. (Брянск) 
	Изготовлена из стекла химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
ГОСТ 25336-82.
Диаметр воронки: 100±10,0 мм
Диаметр носика: 6 ± 1,  мм
Высота: 150 мм
	5 шт.

	6
	Мензурка 100 мл ТС (Клин/868) Россия
	По ГОСТ 1770-74 соответствуют 2-му классу точности, калиброваны на выливание при 20 град.С. 
Вместимость: 100 мл
Цена делен. шкалы: 10 мл 
Допускаемая погрешн.: ±5,0 мл 
	3 шт.

	7
	Мензурка 50 мл ТС (Клин/866), Россия

	По ГОСТ 1770-74 соответствуют 2-му классу точности, калиброваны на выливание при 20 град.С.
Вместимость: 50 мл
Цена делен. шкалы: 5 мл
Допускаемая погрешн.: ±2,5 мл
	3 шт.

	8
	Мешалка стеклянная (5,0)-250 ХС (Клин)

	Изготавливаются из стекла группы ХС3 ГОСТ 21400-75 или НС-3 ГОСТ 19808-86.
Диаметр: 3,0 - 5,0 мм
Длина: 250 мм
	5 шт.

	9
	Пипетка Пастера 1 мл нестер. ПП 
	Объём: 1 мл
Вместимость с резервуаром: 3 мл
Длина:145±2 мм
Цена деления: 0,25 мл
Материал: полиэтилен
	500 шт.

	10
	Пробка 
ПМ1 КШ 

	Изготавливаются из стекла группы ТС ГОСТ 21400-75.
Шифр 341
Шлиф КШ 19/26
	5 шт.

	11
	Пропанол-2, хч (фас. 0,8 кг) Изо-пропиловый спирт

	Молекулярная масса: 60.10
Плотность: 0,784 – 0,786 г/см3 (при 20°C)
Содержание основного вещества: не менее 99,7%
Температура кипения: 81,3 – 83,3 °С
Температура плавления: 89,5 °С
	2,4 кг.

	12
	Серная кислота (11-5), осч (фас.1,8 кг)- прекурсор список 4 табл. 3
	Бесцветная жидкость.
Молекулярный вес: 98.07
Плотность: 1.84 г/см3
Точка кипения: 290 °C
Точка плавления: 10°C
Температура вспышки: 11°C
Хранить при комнатной температуре.
Показатель преломления: 1.41827 (20°C)
ГОСТ 14262-78
	1,8 кг.

	13
	Склянка 125 мл (светл. стекло, узк.горло) в комплекте с притертой пробкой 
	Изготовлена из светлого стекла.
Объем:125 мл
Высота с пробкой:110±4,0 мм
Диаметр склянки: 57±3,0 мм
Диаметр горловины: 24±3,0 мм
	10 шт.

	14
	Склянка 125 мл (темное стекло, узк.горло) в комплекте с притертой пробкой 
	Объем:125 мл
Высота с пробкой:110±4,0 мм
Диаметр склянки: 57±3,0 мм
Диаметр горловины: 24±3,0 мм
Изготовлена из темного 
(янтарного) стекла
	5 шт.

	15
	Склянка 250 мл (светл. стекло, узк.горло) в комплекте с притертой пробкой 
	Изготовлена из светлого стекла.
Объем: 250 мл
Высота с пробкой: 135±3,0 мм
Диаметр склянки: 70±3,0 мм
Диаметр горловины: 27±3,0 мм
	10 шт.

	16
	Склянка 250 мл (темное стекло, узк.горло) в комплекте с притертой пробкой 
	Изготовлена из темного (янтарного) стекла.
Объем: 250 мл
Высота с пробкой: 135±4,0 мм
Диаметр склянки: 70±4,0 мм
Диаметр горловины: 27±3,0 мм
	5 шт.

	17
	Сосуд Дьюара СДП-6/60

	Вместимость: 6 л
Потери жидкого азота от испарения:0,15 л/сутки
Время полного испарения азота, сутки, не менее	40 ч.
Габаритные размеры сосудов, диаметр: 260 мм
Высота (с крыш.): 585 мм
Диаметр горловины: 58 мм	
Высота горловины: 250 мм	
Масса сосуда без жидкого азота: не более 5,6 кг
Ширина: 260 мм
Высота: 525 мм
Вес: 5 кг
	1 шт

	18
	Стакан В-1-150 ТС со шкалой ц.д. 25 мл (Брянск) ОКПД 23.19.23.110 

	Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу синего цвета. Изготовлен из стекла марки ТС.
Объем: 150 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр: 54±1,0 мм
Высота: 95±2,0 мм
	3 шт.

	19
	Стакан В-1-250 ТС со шкалой ц.д. 25 мл (Брянск) ОКПД 23.19.23.110 

	Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС.
Объем: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр: 60±1,5 мм
Высота: 120±3,0 мм
	3 шт.

	20
	Стаканчик д/взвешивания СВ 34/12 мм (d-40, h-65 мм) Брянск 

	Изготовлен из химико-лабораторного стекла.
ГОСТ 25336-82
Диаметр: 40 мм
Высота: 65 мм
Шлиф: 34/12 мм
Емкость:45 мл
	3 шт.

	21
	Стаканчик д/взвешивания СН 65/11 мм 70х35 мм (d-70, h-35 мм) (Брянск)

	Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
Диаметр: 70 мм
Высота: 35 мм
Шлиф: 65/11 мм
Емкость: 70 мл
	3 шт.

	22
	Термометр лабораторный ТЛ-2-1, №2, 0-100, 1 гр.(ртуть)

	Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88.
Диапазон измерения
Температуры : 0...+100 ºC
Цена деления шкалы: 1 ºC
Длина термометра: 240±10 мм
Диаметр: 8,7±0,3 мм
Глубина погружения: полное
Термом. жидкость: ртуть
	1 шт.

	23
	Цилиндр 3-100-2 пластик основа
	Изготовлен из химико-лабораторного стекла.
ГОСТ 1770-74
Объем: 100 мл
Допустимая погрешность: ±1,0 мл
Цена деления: 1,0 мл
Высота не более: 260 мм
	5 шт.

	24
	Цилиндр 3-25-2 пластик основа
	Изготовлен из 
 химико-лабораторного стекла.
ГОСТ 1770-74
Объем: 25 мл
Допустимая погрешность: ±0,5 мл
Цена деления: 0,5 мл
Высота не более: 170 мм
	5 шт.

	25
	Цилиндр 3-50-2 пласт. осн. (Брянск) ОКПД 23.19.23.110 ГОСТ 1770-74, Россия
	Изготовлен из химико-лабораторного стекла.
ГОСТ 1770-74
Объем: 50 мл
Допустимая погрешность: ±1,0 мл
Цена деления:1,0 мл
Высота не более: 200 мм
	5 шт.

	26
	Чашка ЧКЦ-1-100 (300 мл, 100х50 мм)

	Изготовлена из стекла марки ТС.
Диаметр внутренний: 96 мм
Диаметр наружный: 100 мм
Высота: 50 мм
Объём: 300 мл
	6 шт.

	27
	Чашка ЧКЦ-1-125 (600 мл, 125х60 мм)

	Изготовлена из стекла марки ТС.
Диаметр внутренний: 121 мм
Диаметр наружный: 125 мм
Высота: 60 мм
Объём: 600 мл
	4 шт.



Требования:
1. Поставляемый товар должен быть новым, без видимых дефектов.
2. Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия.
3. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкции по эксплуатации и т.п.) одновременно с передачей самого Товара.
4. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя, но не менее 12 месяцев.
5. Место поставки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18.

