
Государственный контракт № 
На научно-методические и информационные услуги
по разработке норм расхода топлива
ИКЗ 26 1 2816003610 281601001 0013 000 0000 244

г. Протвино							                                      «____» ________ 2026 г.

	Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по  Амурской области» (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Амурской области), от имени Российской Федерации, в лице _______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93  Федерального закона от 05 .04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании итогового протокола закупочной сессии № _____________ от __________________ заключили настоящий Государственный контракт, далее «Контракт», о нижеследующем: 

Определение терминов

АТС – автомобильное транспортное средство.

Базовая норма расхода топлива – норма потребления топлива АТС, рассчитанная по специальной программе-методике определения базовых норм расхода топлива на автомобильном транспорте (Р 03112134-0367-97, от 14 октября 1996 г.), разработанной Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ, г. Москва), утвержденной Министерством транспорта России.

Транспортная норма (норма на транспортную работу) расхода топлива - норма потребления топлива АТС, включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.

Эксплуатационная норма расхода топлива – норма потребления топлива АТС, учитывающая дорожно-транспортные, климатические и другие эксплуатационные факторы. Устанавливается на основе базовой нормы расхода топлива с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в документе «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введённые в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 г. №-АМ-23-Р (с изменениями и дополнениями).

Норма расхода топлива при работе оборудования – норма потребления топлива АТС при работе оборудования. Норма расхода топлива зависит от времени его работы. Расчет производится по данным завода изготовителя оборудования.

Отчет - документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, процесс, результаты научно-технического исследования. Оформляется согласно ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления.

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, и Исполнитель обязуется на условиях настоящего контракта оказать комплекс научно-методических и информационных услуг по разработке базовой нормы расхода топлива для автомобилей, указанных в приложении № 1, которое является неотъемлемой часть настоящего контракта.  Исполнитель считается выполнившим свои обязательства по настоящему контракту после подписания Сторонами Универсального передаточного документа (УПД) по форме, установленной Приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от  29 октября 2024 г. № 1448). Стороны особо согласовали возможность перехода на электронный документооборот (ЭДО) и обмен электронными документами. ЭДО может осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. При обмене документами посредством ЭДО Исполнитель вправе не предоставлять Заказчику переданные по ЭДО документы на бумажном носителе.

2. Стоимость и порядок расчетов
[bookmark: _Hlk189638951][bookmark: _Hlk34404215]2.1. Стоимость предоставляемых услуг по расчету норм расхода топлива за одну единицу техники составляет _______________ (____________) рублей (НДС не облагается согласно п. 2 ст. 346.11, п. 1 ст.145 НКРФ). Стоимость предоставляемых услуг по настоящему контракту составляет __________ (_________) рублей (НДС не облагается согласно п. 2 ст. 346.11 НКРФ).
2.2. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Заказчик производит оплату в размере 100 % в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания контракта. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
(2.3 Заказчик производит оплату в размере 100 % в течение ___ (____) банковских дней с момента подписания УПД. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя)
[bookmark: _GoBack](2.3 Указанная сумма перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя двумя платежами. Первый платеж в размере 30% от общей стоимости настоящего контракта Заказчик перечисляет в течение 3-х дней с момента подписания контракта и выставления Исполнителем счета. Второй платеж в размере 70% от общей стоимости настоящего контракта Заказчик перечисляет в течение __ (_______) дней с момента подписания сторонами УПД. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя)

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Запрашивать дополнительную информацию для оказания научно-методической и информационной услуги по разработке базовой нормы расхода топлива. 
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства, указанные в п.1.1. настоящего контракта в течение ________ рабочих дней с момента внесения платежа Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
(3.2.1 Выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства, указанные в п.1.1. настоящего контракта в течение ________ рабочих дней с момента подписания Сторонами контракта.)
3.2.2. По результатам оказанной услуги предоставить Заказчику следующие документы:
- сопроводительное письмо с результатами рассчитанных базовых норм расхода топлива;
- отчет «О проведении работ по расчету базовых норм расхода топлива на автомобили».
3.2.3. Учитывать замечания, представленные Заказчиком.
3.2.4. Направить на электронную почту Заказчику результаты расчета, в установленные в п 3.2.1 сроки.
3.2.5. Направить Заказчику результаты расчета на бумажном носителе в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента отправки их на электронную почту, а также следующие документы:
- счет на оплату в 1 (одном) экз., при обмене через ЭДО документ в бумажном виде не предоставляется;
- УПД в 2-х (двух) экз., при обмене через ЭДО документ в бумажном виде не предоставляется;
- результаты расчета.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств по настоящему контракту.
3.3.2. Представлять замечания по результатам оказанной услуги.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя.
3.4.2. Предоставить дополнительную информацию для оказания научно-методической и информационной услуги по разработке норм расхода топлива.
3.4.3. Принять оказанные по контракту услуги Исполнителя. 

4. Срок действия контракта
4.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2026 г., а в случае взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров.
5.3. При не достижении взаимовыгодного решения, спор рассматривается в порядке арбитражного судопроизводства. При этом должен быть соблюден обязательный претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента ее получения.

6. Прочие положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.4. При повторной отправке результатов расчета (в случае утери документов, повторном запросе и иных подобных случаях) услуги по пересылке, Заказчик оплачивает отдельно.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон
	Заказчик
Юридический адрес: 
Фактическое место нахождения: 
тел
электронный адрес: 
Банковские реквизиты:
Единый казначейский счет (ЕКС) 
Казначейский счет (к/с) 
л/с 
ИНН 
БИК
КПП  
ОКОПФ 
ОКПО  
ОКВЭД 
ОКТМО

_____________

___________________/ ____________/
                                  м.п.
	Исполнитель















_____________

___________________/ ____________/
                                  м.п.




Приложение № 1
к государственному контракту от ______2026 г. № ___
Техническое задание
1. Разработать базовые нормы расхода топлива для автомобилей, согласно технических характеристик, приведенных Таблице 1, по специальной программе-методике определения базовых норм расхода топлива на автомобильном транспорте (Р 03112134-0367-97, от 14 октября 1996 г.), разработанной Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ, г. Москва), утвержденной Министерством транспорта России, л/100 км.
Таблица 1 – Технические характеристики автомобилей
	№ п/п
	Тип, марка автомобиля1
	Полная масса/ 
снаряженная масса,
кг
	Вместимость, чел.
	Двигатель (тип, модель)
	Объем двигателя,
куб.см
	Мощность двигателя,
л.с. (кВт)/об/мин.
	Крутящий момент двигателя, Нм/об/мин
	Экологический класс
	Тип КПП, количество
передач, вперед, передаточные числа
	Передаточное число главной передачи
	Передаточные числа раздаточной коробки
	Колесная формула, тип привода
	Размер и марка шин
	Тип кузова, габаритные размеры автомобиля ДхШхВ, мм
	Страна, год изготовления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. 
	ГАЗ 33027 самосвал «ГАЗЕЛЬ Бизнес» Товарный знак:ГАЗ 35121
	3500/2200
	3
	Бензиновый УМЗ А27500
	2690
	106.8
(78.5)
4000
	220.5
2500
	5
	МКПП-5,с синхронизаторами на всех передачах.
	5,125
	Высшая (i=1,07)
Низшая(i=1,86)
	4х4(дополнительно подключенный передний мост и электронная блокировка дифференциала заднего моста)
	Сдвоеныведущие колеса 195R16C
	Самосвал длина 2791
ширина- 2010
Высота-930

	РОССИЯ
2025




	Заказчик
__________________________


________________

___________________/ _____________ /
                                  м.п.
	Исполнитель
______________________

_____________

___________________/ ___________/
                                м.п.





Приложение № 2
к государственному контракту от ______2026 г. № ___


Спецификация

	№
	Наименование работ, услуг
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	1
	Комплекс научно-методических и информационных услуг по разработке базовой нормы расхода топлива для автомобилей
	1
	Усл.ед.
	4 500,00
	4 500,00






	Заказчик
__________________________


________________

___________________/ _____________ /
                                  м.п.
	Исполнитель
________________________


_____________________

___________________/ ______
                                м.п.




