ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Фильтр для очистки воды
	1 шт.
	Тип - Фильтр встраиваемый для мойки;
Число степеней очистки – не менее 3;
Особенности фильтра - Отдельный кран, Подключение к водопроводу, Под мойку;
Скорость фильтрации – не менее 151 л/час;

Ресурс кассеты фильтра – не менее 6000 л;
Входная резьба – не менее 1/2";
Длина – не менее 40 см;

Ширина – не менее 15 см;

Высота – не менее 34 см.
Комплектация: сменный модуль K5- не менее 1 шт.; сменный модуль K2 - не менее 1 шт.; сменный модуль K7- не менее 1 шт.; блок коллекторов - не менее 1 шт.; соединительная трубка - не менее 1 шт.; соединительная трубка с конической втулкой - не менее 1 шт., узел подключения - не менее 1 шт.;  кран для чистой воды- не менее 1 шт.


