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Техническое задание
на поставку рутокенов Lite 1010, серт. ФСТЭК


1.	Общие сведения
1.1.	Цель закупки
Закупка осуществляется для достижения цели – «Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации», предусмотренной государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320 и реализации мероприятия – «Организация и осуществление ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы».
[bookmark: _GoBack]В рамках реализации указанной цели у Заказчика возникает потребность в поставке Рутокенов Lite 1010, серт. ФСТЭК (далее – Товар) в соответствии с требованиями настоящего Технического задания для обеспечения деятельности сотрудников Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике.
1.2.	Место поставки Товара
Поставка Товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика до места, указанного Заказчиком.
Место доставки Оборудования: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 367.
1.3.     Сроки поставки Товара
	Начальный срок: с даты заключения Контракта;
	Конечный срок:  не позднее 23 октября 2026 г.
2.	Требования к поставке Товара
2.1.	    Общие требования
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Оборудования в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя.
Весь предлагаемый к поставке Товар по своим техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, и комплектации должно соответствовать приведенным в настоящем Техническом задании требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам Товара, к его безопасности.
2.2.	Требования к документации, предоставляемой при поставке Товара
Каждая единица Товара должна поставляться с комплектом документации:
•	Сертификат ФСТЭК России и ФСБ России.
•	Гарантийный талон (или гарантийные обязательства Поставщика по установленной форме).
•	Паспорт изделия.
•	Носитель с полной эксплуатационной документацией (руководства) в формате PDF.
Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде светокопий.
2.3.	Требования к качеству Товара, его сертификации и безопасности
Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, установленным для данного вида товара, в том числе:
ГОСТ Р 34.10-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи;
ГОСТ Р 34.11-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования;
ГОСТ Р 34.12-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры;
ГОСТ Р 34.13-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров;
ГОСТ 34.10-2018. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи;
ГОСТ 34.11-2018. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования;
ГОСТ 34.12-2018. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры;
ГОСТ 34.13-2018. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров;
Р 1323565.1.020-2020. Рекомендации по стандартизации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Использование российских криптографических алгоритмов в протоколе безопасности транспортного уровня (TLS 1.2).
Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, в сопровождении копий сертификатов соответствия (или деклараций соответствия качества), санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Товар должен быть работоспособным и обеспечивать всю предусмотренную производителем функциональность. 
Поставляемый Товар должен быть безопасным при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Требования к упаковке, поставке Товара:
 Упаковка Товара должна быть прочной и герметичной, исключать проникновение влаги, во избежание потери качества и свойств, обеспечивать его сохранность.
Поставка, в том числе транспортировка Товара, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется Поставщиком.
3.	Наименование и количество Оборудования, технические требования к поставляемому Оборудованию

	№
п/п
	Наименование  товара
	Код ОКПД2
	Характеристики товара

	Ед. изм.

	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики, единица измерения
	
	

	11
	Рутокен Lite 1010, серт. ФСТЭК
	26.20.22.140
	Общий объем памяти
	≥ 1,Гигабайт
	штука
	263

	
	
	
	Объем защищенной памяти (EEPROM)
	≥  128, Килобайт
	
	

	
	
	
	Объем программной памяти
	≥ 256,Килобайт
	
	

	
	
	
	Объем энергонезависимой пользовательской памяти
	≥ 60, Килобайт
	
	

	
	
	
	Поддержка операционных систем
	Windows, Linux
	
	

	
	
	
	Скорость обмена данным
	≥ 256, Килобит в секунду
	
	

	
	
	
	Тип бесконтактного интерфейса
	A
	
	

	
	
	
	Тип интерфейса
	Контактный
	
	

	
	
	
	Тип соединения
	USB Type-A
	
	

	
	
	
	Форм-фактор
	USB-токен
	
	

	22
	Комплект документации ФСТЭК 4582 (оуд4)
	26.20.22.140
	Наличие
	Да
	штука
	1



