ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку портативной газовой плиты
1. Наименование товара
[image: Плита газовая двухконфорочная Tourist Twin-Hit (TW-850)]
[bookmark: _GoBack]Плита газовая портативная двухконфорочная TOURIST TWIN-HIT (TW-850) или эквивалент — 2 шт.
2. Назначение товара
Портативная двухконфорочная газовая плита предназначена для приготовления и разогрева пищи в условиях выездной работы, экспедиционной деятельности, туристических и хозяйственных мероприятий.
3. Технические характеристики
	№
	Наименование характеристики
	Требуемое значение

	1
	Тип
	Газовая портативная плита

	2
	Количество конфорок
	2

	3
	Тип конфорок
	Газовые

	4
	Возможность работы от одноразовых газовых баллонов
	Наличие, цангового типа

	5
	Возможность работы от бытового газового баллона
	Наличие, баллоны объёмом от 5 до 50 л

	6
	Подключение к бытовому газовому баллону
	Посредством предусмотренного конструкцией переходника/штуцера

	7
	Тепловая мощность при работе от цангового баллона
	Не менее 2,3 кВт

	8
	Тепловая мощность при работе от бытового газового баллона
	Не менее 2,0 кВт

	9
	Расход газа при работе от цангового баллона
	Не более 165 г/час

	10
	Расход газа при работе от бытового газового баллона
	Не более 145 г/час

	11
	Материал варочной поверхности
	Нержавеющая сталь либо материал с аналогичными или улучшенными эксплуатационными характеристиками

	12
	Ветрозащитный экран
	Наличие

	13
	Пьезоэлектрический поджиг
	Наличие

	14
	Предохранительный клапан избыточного давления
	Наличие

	15
	Защита от неправильной установки газового баллона
	Наличие

	16
	Система предотвращения утечки газа
	Наличие

	17
	Защита от случайного включения
	Наличие

	18
	Вес
	Не более 3,5 кг

	19
	Транспортировочный кейс
	Наличие, в комплекте

	20
	Переходники/штуцеры для подключения к бытовому газовому баллону
	Не менее 2 шт., в комплекте

	21
	Инструкция по эксплуатации
	Наличие, в комплекте

	22
	Состояние товара
	Новый, ранее не использовавшийся


4. Комплект поставки
В состав поставки должны входить:
· плита газовая портативная двухконфорочная TOURIST TWIN-HIT (TW-850) или эквивалент — 1 шт.;
· транспортировочный пластиковый кейс — 1 шт.;
· переходники/штуцеры для подключения к бытовому газовому баллону — не менее 2 шт.;
· инструкция по эксплуатации — 1 шт.
5. Требования к безопасности
Плита должна быть оборудована штатными средствами безопасности, предусмотренными изготовителем для соответствующего типа оборудования, в том числе:
· предохранительным клапаном избыточного давления;
· защитой от неправильной установки газового баллона;
· системой предотвращения утечки газа;
· защитой от случайного включения;
· ветрозащитным экраном.
6. Требования к качеству
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не иметь механических повреждений, следов эксплуатации и иных дефектов.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным для данного вида продукции, и сопровождаться эксплуатационной документацией изготовителя.
7. Требования к эквивалентности
Под эквивалентом понимается товар, полностью соответствующий функциональному назначению и установленным настоящим техническим заданием техническим характеристикам либо имеющий характеристики, не ухудшающие эксплуатационные свойства требуемого товара.
Предлагаемый эквивалент должен иметь:
· не менее 2 газовых конфорок;
· возможность работы от цангового одноразового газового баллона;
· возможность работы от бытового газового баллона объёмом от 5 до 50 л;
· предусмотренные изготовителем средства безопасности;
· пьезоэлектрический поджиг;
· ветрозащитный экран;
· транспортировочный кейс;
· комплект переходников/штуцеров для подключения к бытовому газовому баллону.
8. Количество товара
2 (две) штуки.
9. Срок поставки: 15 (пятнадцать) календарных дней.
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