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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к КОНТРАКТУ № ___-26-ЕАТ
 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»

	№ п/п
	Наименование, характеристики товара 
	Ед. изм. 
	Кол-во
	Сумма, руб.

	1. 
	Завеса воздушно-тепловая электрическая стационарная
Тип нагревательного элемента — стич на объемном каркасе;
Цвет корпуса – белый;
Способ установки – горизонтальный; 

Подключение к электросети - сетевой кабель;

Высота установки - ≤ 2,5 м;
Габариты (без упаковки) (ШхВхГ), мм:
ширина — ≥800 и ≤900,
высота — ≥135 и ≤175,
глубина — ≥180 и ≤190;
Вес нетто, кг – ≥5,0 и ≤ 8,0;
Регулировка температуры – есть;

Степень защиты – IP10;

Максимальная потребляемая мощность - 3 кВт;

Рабочее напряжение – 220 – 240 В;

Количество режимов обогрева - ≤ 3;

Максимальный расход воздуха - ≥480 м3/ч;

Максимальный уровень акустического давления (уровень шума) – 45 дБ(А).
Защита от перегрева – есть.
	штука
	1
	

	2. 
	Монтаж тепловой завесы
	усл. ед.
	1
	


Цена Контракта включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.
Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией. Маркировка товара должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства, и позволять идентифицировать товар. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара, установленным требованиям к качеству и безопасности такого товара.
Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.
Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой.
Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не являющимся выставочным образцом, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации) товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории РФ. 
Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже товаров посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенного к продаже товара, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже товары поставленные Заказчику без дополнительной оплаты.
Гарантийный срок: составляет не менее 12 месяцев с момента приёмки Товара и ввода его в эксплуатацию.
Гарантийный период обслуживания: Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара в случае обнаружения производственного брака (заводские дефекты) и скрытых недостатков товара. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности (наличии дефектов). Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц в результате нарушений правил монтажа и условий эксплуатации, указанных в паспорте изделия.
Документы, подтверждающие качество Товара, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, передаются Заказчику вместе с Товаром. В гарантийной талоне должны быть указаны: - наименование и модель изделия, - серийный номер, - дата продажи,- подпись  уполномоченного лица и штамп Продавца.
Все работы по монтажу тепловой завесы должны соблюдаться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), а также Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Контакты:
По товару: Данилова Анна Павловна: DanilovaAP@cms28.ru, тел.: 8(3955)541305, 8(952)6267467.
По поставке:  Разживина Надежда Михайловна: RazzhivinaNM@cms28.ru, тел.: (3955)593511, 8(908)6482120.


