Приложение №1 
Описание объекта закупки на поставку кругов отрезных для дискового бензореза
	№ 
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке 
(по каждой характеристике товара)

	
	Наименованиеобъектазакупки (товара)
	Количество, 
единицаизмерения
	Товарныйзнакилиэквивалент
	ОКПД2/КТРУ
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).
Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)
	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значениехарактеристики
	

	1






	[bookmark: _GoBack]Круги отрезные для дискового бензореза по металлу
	50 шт.
	Не устанавливается
	23.91.11.150

	Наружный диаметр, мм.
	350
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Внутренний диаметр, шт.
	25,4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина, мм
	3,5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки




Поставщик собственными силами и за свой счет осуществляет отгрузку, доставку и выполнение погрузочно-разгрузочных работ на месте поставки Товара. Место поставки Товара – 625051, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.
Поставляемый по настоящему контракту Товар должен:
- соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя;
- быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержать восстановленных элементов.
Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке.
Срок поставки товара составляет 30 календарных дней с даты заключения контракта.


Заместитель начальника СПТ – 
начальник дежурной смены службы пожаротушения
майор внутренней службы					                                                                                                                          А.В. Долгушин

