	Приложение №1 

	К государственному контракту от _____ №_____

	
	
	
	

	Государственный заказчик
	Подрядчик
	
	

	УФСИН России по Новгородской области
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	______________________ С.С. Писаренко
	____________________ 
	
	

	м.п.
	м.п.
	
	

	Капитальный ремонт помещений административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Никольская, д. 2

	(наименование стройки)

	Капитальный ремонт помещений административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Никольская, д. 2

	(наименование объекта капитального строительства)

	Ведомость объемов работ

	Основание
	 

	
	(наименование раздела (подраздела) проектной документации)

	Дата составления
	10 мая 2026 г.

	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. 2-й этаж

	1
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	57,8959
	V=0,578959 * 100
	 
	 

	1.1
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	59,053818
	V=59,053818
	 
	 

	2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	34,2
	V=0,342 * 100
	 
	 

	2.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	34,884
	V=0,034884 * 1000
	 
	 

	3
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	33,4
	V=0,334 * 100
	 
	 

	3.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	м
	34,068
	V=0,034068 * 1000
	 
	 

	4
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	2
	V=2
	 
	 

	4.1
	Масса оборудования
	т
	0,002
	V=0,002
	 
	 

	4.2
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	2
	V=2
	 
	 

	5
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ( б/У)
	шт
	2
	V=2
	 
	 

	6
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	м2 горизонтальной проекции
	6
	V=0,06 * 100
	 
	 

	6.1
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	0,33
	V=0,33
	 
	 

	7
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	м2
	32,7
	V=0,327 * 100
	 
	 

	7.1
	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм
	м2
	33,354
	V=3,3354 * 10
	 
	 

	8
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом
	м2
	5,59
	V=5,59/100 * 100
	 
	 

	8.1
	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов
	л
	0,3913
	V=0,3913
	 
	 

	9
	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления
	м2
	1,26
	V=1,2*0,6+0,9*0,6
	 
	 

	10
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	25,2
	V=0,252 * 100
	 
	 

	10.1
	Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм
	м
	25,2
	V=25,2
	 
	 

	11
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	3,6
	V=4*0,9/100 * 100
	 
	 

	11.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	4
	V=4
	 
	 

	12
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	м2
	0,75
	V=0,75/100 * 100
	 
	 

	12.1
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	0,7875
	V=0,7875
	 
	 

	13
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	м2
	1,2
	V=1,2/100 * 100
	 
	 

	13.1
	Строительный мусор
	т
	0,0552
	V=0,0552
	 
	 

	14
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	м2
	13,5
	V=0,135 * 100
	 
	 

	14.1
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,11475
	V=0,11475
	 
	 

	14.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,863
	V=1,863
	 
	 

	15
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	м2
	3,12
	V=0,0312 * 100
	 
	 

	15.1
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	0,0262704
	V=0,0262704
	 
	 

	15.2
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	0,624
	V=0,624
	 
	 

	16
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников
	м2
	5,2
	V=0,052 * 100
	 
	 

	16.1
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм
	м3
	0,021424
	V=0,021424
	 
	 

	17
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий материал б/у
	м3
	0,156
	V=5,2*0,03
	 
	 

	




	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Новгородская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	Капитальный ремонт помещений административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Никольская, д. 2

	(наименование стройки)

	Капитальный ремонт помещений административного здания УФСИН России по Новгородской области, по адресу: Великий Новгород, ул. Никольская, д. 2

	(наименование объекта капитального строительства)



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-02-01-01
	 

	Общестроительные работы

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ВОР № 1 от 10.05.2026

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	119,54
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	30
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	0,26
	тыс. руб.

	   строительных работ
	83,57
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	78,7013495
	чел.-ч

	   монтажных работ
	35,96
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,6466136
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 2-й этаж

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,578959
	 
	0,578959
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,0317605
	 
	 
	 
	 
	3 431

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0115792
	 
	 
	334,92
	 
	3,88

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	 
	6,2238093
	 
	 
	365,65
	 
	2 275,74

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	 
	2,796372
	 
	 
	411,74
	 
	1 151,38

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,81

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0057896
	 
	 
	 
	 
	2,38

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,46

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 545,65

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	68,62

	1.2
	[24.3.01.02-0001]
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	102
	 
	59,053818
	12,11
	1,11
	13,44
	 
	793,68

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 433,38

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	3 330,38

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	1 751,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 390,37
	 
	9 489,35

	2
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,342
	 
	0,342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,84338
	 
	 
	 
	 
	742

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	 
	1,84338
	 
	 
	402,52
	 
	742

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,89

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,01368
	 
	 
	 
	 
	6,6

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,17

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	825,66

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	14,84

	2.2
	21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	 
	0,034884
	 
	 
	55 938,17
	 
	1 951,35

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	748,6

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	726,14

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	381,79

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 402,87
	 
	3 899,78

	3
	ГЭСНм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,334
	 
	0,334
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,10086
	 
	 
	 
	 
	845,64

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	 
	2,10086
	 
	 
	402,52
	 
	845,64

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,27

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02004
	 
	 
	 
	 
	9,67

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,61

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	986,19

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	16,91

	3.2
	[21.1.06.09-0100]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	 
	0,034068
	71 505,96
	1,18
	84 377,03
	 
	2 874,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	855,31

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	829,65

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	436,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 399,76
	 
	5 143,52

	4
	ГЭСНм10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	2 925,2

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4
	 
	8
	 
	 
	365,65
	 
	2 925,2

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,21

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 035,41

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	58,5

	4.2
	5.0
	Масса оборудования
	т
	0,001
	 
	0,002
	 
	 
	0
	 
	0

	4.3
	[20.5.02.04-0001]
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	1
	 
	2
	98,59
	0,91
	89,72
	 
	179,44

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 925,2

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	 
	95%
	 
	 
	 
	 
	2 778,94

	 
	Пр/774-051.2
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	 
	53%
	 
	 
	 
	 
	1 550,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 801,33
	 
	7 602,65

	5
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ( б/У)
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,68
	 
	 
	 
	 
	1 091,11

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	1,34
	 
	2,68
	 
	 
	407,13
	 
	1 091,11

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,5

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	606,26

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 706,87

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	21,82

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 091,11

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	1 058,38

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	556,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 671,77
	 
	3 343,54

	6
	ГЭСН08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,06
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,212
	 
	 
	 
	 
	1 559,54

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	70,2
	 
	4,212
	 
	 
	370,26
	 
	1 559,54

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,11

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0108
	 
	 
	 
	 
	4,45

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,63

	 
	11.2.13.04
	Щиты настила
	м2
	5,5
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 796,73

	6.1
	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	5,5
	 
	0,33
	625,83
	1,2
	751
	 
	247,83

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 563,99

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	 
	110%
	 
	 
	 
	 
	1 720,39

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	 
	69%
	 
	 
	 
	 
	1 079,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 735
	 
	4 844,1

	7
	ГЭСН11-01-036-03
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2
	0,327
	 
	0,327
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,6244
	 
	 
	 
	 
	2 004,7

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	17,2
	 
	5,6244
	 
	 
	356,43
	 
	2 004,7

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,76

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,26814
	 
	 
	 
	 
	105,28

	 
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	 
	33,354
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 219,74

	7.1
	[11.3.03.08-0004]
	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм
	10 м2
	10,2
	 
	3,3354
	108,36
	1,22
	132,2
	 
	440,94

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 109,98

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	2 363,18

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	1 371,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 557,65
	 
	6 395,35

	8
	ГЭСН10-05-009-01
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом
V=5,59/100
	100 м2
	0,0559
	 
	0,0559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,9689
	 
	 
	 
	 
	1 542,71

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	71
	 
	3,9689
	 
	 
	388,7
	 
	1 542,71

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02236
	 
	 
	 
	 
	10,78

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 255,24

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	107
	 
	5,9813
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.5.01.01
	Герметик акриловый, 300мл
	шт
	7
	 
	0,3913
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 834,73

	8.1
	[14.5.01.01-0012]
	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов
	л
	7
	 
	0,3913
	316,55
	1,15
	364,03
	 
	142,44

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 553,49

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	1 677,77

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	854,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 446,51
	 
	6 509,36

	9
	ГЭСНр69-01-031-01
	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления
V=1,2*0,6+0,9*0,6
	м2
	1,26
	 
	1,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,6552
	 
	 
	 
	 
	257,7

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	0,52
	 
	0,6552
	 
	 
	393,31
	 
	257,7

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,3

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	307

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,7

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	 
	92%
	 
	 
	 
	 
	237,08

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	 
	 
	113,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	521,8
	 
	657,47

	10
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,252
	 
	0,252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,6884
	 
	 
	 
	 
	617,36

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,6884
	 
	 
	365,65
	 
	617,36

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,42

	 
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	25,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	695,78

	10.1
	[07.2.06.03-0228]
	Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм
	м
	100
	 
	25,2
	29,77
	1,65
	49,12
	 
	1 237,82

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	617,36

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	666,75

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	339,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 666,27
	 
	2 939,9

	11
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=4*0,9/100
	100 м
	0,036
	 
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,59904
	 
	 
	 
	 
	219,04

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	 
	0,59904
	 
	 
	365,65
	 
	219,04

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,13

	 
	09.2.03.02
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	105
	 
	3,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,17

	11.1
	[09.2.03.02-0016]
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	111,11111111111111111111111111
	 
	4
	91,86
	1,13
	103,8
	 
	415,2

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,04

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	245,32

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	142,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 196,39
	 
	1 051,07

	12
	ГЭСН10-05-013-01
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
V=0,75/100
	100 м2
	0,0075
	 
	0,0075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,413475
	 
	 
	 
	 
	160,72

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	55,13
	 
	0,413475
	 
	 
	388,7
	 
	160,72

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,03

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00075
	 
	 
	 
	 
	0,27

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,07

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	 
	0,7875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,09

	12.1
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	105
	 
	0,7875
	 
	 
	139,98
	 
	110,23

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,99

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	173,87

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	88,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 697,33
	 
	672,73

	13
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=1,2/100
	100 м2
	0,012
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,27384
	 
	 
	 
	 
	91,71

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	 
	0,27384
	 
	 
	334,92
	 
	91,71

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,71

	13.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	 
	0,0552
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,71

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	 
	91%
	 
	 
	 
	 
	83,46

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	 
	52%
	 
	 
	 
	 
	47,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 571,67
	 
	222,86

	14
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,135
	 
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,38615
	 
	 
	 
	 
	1 603,8

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	 
	4,38615
	 
	 
	365,65
	 
	1 603,8

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,5

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,12555
	 
	 
	 
	 
	46,2

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,48

	 
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 658,98

	14.1
	[04.3.02.05-0004]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,85
	 
	0,11475
	12 024,05
	1,53
	18 396,8
	 
	2 111,03

	14.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	13,8
	 
	1,863
	68,29
	1,58
	107,9
	 
	201,02

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 650

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	1 650

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	808,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 626,15
	 
	6 429,53

	15
	ГЭСН11-01-011-08
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	100 м2
	0,0312
	 
	0,0312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,030224
	 
	 
	 
	 
	376,7

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	33,02
	 
	1,030224
	 
	 
	365,65
	 
	376,7

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,87

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,005304
	 
	 
	 
	 
	1,99

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,34

	 
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0,842
	 
	0,0262704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	 
	0,624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383,9

	15.1
	[04.3.02.01-0414]
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	0,842
	 
	0,0262704
	17 685,05
	1,41
	24 935,92
	 
	655,08

	15.2
	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	20
	 
	0,624
	98,12
	1,29
	126,57
	 
	78,98

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378,69

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	424,13

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	246,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 315,38
	 
	1 788,24

	16
	ГЭСН15-01-047-08
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников
	100 м2
	0,052
	 
	0,052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	30,7164
	 
	 
	 
	 
	11 939,46

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	590,7
	 
	30,7164
	 
	 
	388,7
	 
	11 939,46

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,41

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,12584
	 
	 
	 
	 
	51,04

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 106,74

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные и гипсоволокнистые
	м2
	103
	 
	5,356
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 174,65

	16.1
	[11.2.11.04-0011]
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм
	м3
	0,412
	 
	0,021424
	88 688,8
	0,72
	63 855,94
	 
	1 368,05

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 990,5

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	11 990,5

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	5 875,35

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680 933,65
	 
	35 408,55

	17
	ГЭСН26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий материал б/у
V=5,2*0,03
	м3
	0,156
	 
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,47732
	 
	 
	 
	 
	594,65

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,47
	 
	1,47732
	 
	 
	402,52
	 
	594,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,03

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,04836
	 
	 
	 
	 
	19,91

	 
	12.2.05.06
	Изделия теплоизоляционные из пенопласта
	м3
	1,02
	 
	0,15912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	647,59

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614,56

	 
	Пр/812-020.0-1
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	596,12

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	338,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 139,23
	 
	1 581,72

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. 2-й этаж
	 
	 
	51 447,19

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	30 003,04

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	314,18

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	258,57

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	20 871,4

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	30 261,61

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	30 552,06

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	15 980,47

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. 2-й этаж
	 
	 
	97 979,72

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	78,7013495

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,6466136

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	68 500,88

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	35 367,69

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	20 968,09

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	261,71

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	239,92

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	13 897,97

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	21 208,01

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	21 828,57

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	11 304,62

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО монтажные работы
	 
	 
	29 478,84

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	16 079,5

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	9 034,95

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	52,47

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	18,65

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	6 973,43

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	9 053,6

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	8 723,49

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	4 675,85

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	97 979,72

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	51 447,19

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	30 003,04

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	314,18

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	258,57

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	20 871,4

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	30 261,61

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	30 552,06

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	15 980,47

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	78,7013495

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,6466136

	 
	 
	Итого
	 
	 
	97 979,72

	 
	 
	НДС
	(97 979,72*22%) = 21 555,54
	22%
	21 555,54

	 
	 
	Итого
	 
	 
	119 535,26

	 

	Составил:
	начальник ОКСиР УФСИН России по Новгородской области А.С. Столобков
	 

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	начальник ОКСиР УФСИН России по Новгородской области А.С. Столобков
	 

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-02-01-01
	 

	Общестроительные работы

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ВОР № 1 от 10.05.2026

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	119,54
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	30
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	0,26
	тыс. руб.

	   строительных работ
	83,57
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	78,7013495
	чел.-ч

	   монтажных работ
	35,96
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,6466136
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 2-й этаж

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,578959
	 
	0,578959
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,0317605
	 
	 
	 
	 
	3 431

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0115792
	 
	 
	334,92
	 
	3,88

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	 
	6,2238093
	 
	 
	365,65
	 
	2 275,74

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	 
	2,796372
	 
	 
	411,74
	 
	1 151,38

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,81

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0057896
	 
	 
	 
	 
	2,38

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,46

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 545,65

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	68,62

	1.2
	[24.3.01.02-0001]
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	102
	 
	59,053818
	12,11
	1,11
	13,44
	 
	793,68

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 433,38

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	3 330,38

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	1 751,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 390,37
	 
	9 489,35

	2
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,342
	 
	0,342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,84338
	 
	 
	 
	 
	742

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	 
	1,84338
	 
	 
	402,52
	 
	742

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,89

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,01368
	 
	 
	 
	 
	6,6

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,17

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	825,66

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	14,84

	2.2
	21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	 
	0,034884
	 
	 
	55 938,17
	 
	1 951,35

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	748,6

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	726,14

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	381,79

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 402,87
	 
	3 899,78

	3
	ГЭСНм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,334
	 
	0,334
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,10086
	 
	 
	 
	 
	845,64

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	 
	2,10086
	 
	 
	402,52
	 
	845,64

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,27

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02004
	 
	 
	 
	 
	9,67

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,61

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	986,19

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	16,91

	3.2
	[21.1.06.09-0100]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	 
	0,034068
	71 505,96
	1,18
	84 377,03
	 
	2 874,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	855,31

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	829,65

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	436,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 399,76
	 
	5 143,52

	4
	ГЭСНм10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	2 925,2

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4
	 
	8
	 
	 
	365,65
	 
	2 925,2

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,21

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 035,41

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	58,5

	4.2
	5.0
	Масса оборудования
	т
	0,001
	 
	0,002
	 
	 
	0
	 
	0

	4.3
	[20.5.02.04-0001]
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	1
	 
	2
	98,59
	0,91
	89,72
	 
	179,44

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 925,2

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	 
	95%
	 
	 
	 
	 
	2 778,94

	 
	Пр/774-051.2
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	 
	53%
	 
	 
	 
	 
	1 550,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 801,33
	 
	7 602,65

	5
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ( б/У)
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,68
	 
	 
	 
	 
	1 091,11

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	1,34
	 
	2,68
	 
	 
	407,13
	 
	1 091,11

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,5

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	606,26

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 706,87

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	21,82

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 091,11

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	1 058,38

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	556,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 671,77
	 
	3 343,54

	6
	ГЭСН08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,06
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,212
	 
	 
	 
	 
	1 559,54

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	70,2
	 
	4,212
	 
	 
	370,26
	 
	1 559,54

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,11

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0108
	 
	 
	 
	 
	4,45

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,63

	 
	11.2.13.04
	Щиты настила
	м2
	5,5
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 796,73

	6.1
	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	5,5
	 
	0,33
	625,83
	1,2
	751
	 
	247,83

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 563,99

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	 
	110%
	 
	 
	 
	 
	1 720,39

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	 
	69%
	 
	 
	 
	 
	1 079,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 735
	 
	4 844,1

	7
	ГЭСН11-01-036-03
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2
	0,327
	 
	0,327
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,6244
	 
	 
	 
	 
	2 004,7

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	17,2
	 
	5,6244
	 
	 
	356,43
	 
	2 004,7

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,76

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,26814
	 
	 
	 
	 
	105,28

	 
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	 
	33,354
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 219,74

	7.1
	[11.3.03.08-0004]
	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм
	10 м2
	10,2
	 
	3,3354
	108,36
	1,22
	132,2
	 
	440,94

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 109,98

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	2 363,18

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	1 371,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 557,65
	 
	6 395,35

	8
	ГЭСН10-05-009-01
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом
V=5,59/100
	100 м2
	0,0559
	 
	0,0559
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,9689
	 
	 
	 
	 
	1 542,71

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	71
	 
	3,9689
	 
	 
	388,7
	 
	1 542,71

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02236
	 
	 
	 
	 
	10,78

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 255,24

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	107
	 
	5,9813
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.5.01.01
	Герметик акриловый, 300мл
	шт
	7
	 
	0,3913
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 834,73

	8.1
	[14.5.01.01-0012]
	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов
	л
	7
	 
	0,3913
	316,55
	1,15
	364,03
	 
	142,44

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 553,49

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	1 677,77

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	854,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 446,51
	 
	6 509,36

	9
	ГЭСНр69-01-031-01
	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления
V=1,2*0,6+0,9*0,6
	м2
	1,26
	 
	1,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,6552
	 
	 
	 
	 
	257,7

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	0,52
	 
	0,6552
	 
	 
	393,31
	 
	257,7

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,3

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	307

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,7

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	 
	92%
	 
	 
	 
	 
	237,08

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	 
	 
	113,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	521,8
	 
	657,47

	10
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,252
	 
	0,252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,6884
	 
	 
	 
	 
	617,36

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,6884
	 
	 
	365,65
	 
	617,36

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,42

	 
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	25,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	695,78

	10.1
	[07.2.06.03-0228]
	Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм
	м
	100
	 
	25,2
	29,77
	1,65
	49,12
	 
	1 237,82

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	617,36

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	666,75

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	339,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 666,27
	 
	2 939,9

	11
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=4*0,9/100
	100 м
	0,036
	 
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,59904
	 
	 
	 
	 
	219,04

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	 
	0,59904
	 
	 
	365,65
	 
	219,04

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,13

	 
	09.2.03.02
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	105
	 
	3,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,17

	11.1
	[09.2.03.02-0016]
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	111,11111111111111111111111111
	 
	4
	91,86
	1,13
	103,8
	 
	415,2

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,04

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	245,32

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	142,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 196,39
	 
	1 051,07

	12
	ГЭСН10-05-013-01
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
V=0,75/100
	100 м2
	0,0075
	 
	0,0075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,413475
	 
	 
	 
	 
	160,72

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	55,13
	 
	0,413475
	 
	 
	388,7
	 
	160,72

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,03

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00075
	 
	 
	 
	 
	0,27

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,07

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	 
	0,7875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,09

	12.1
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	105
	 
	0,7875
	 
	 
	139,98
	 
	110,23

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,99

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	 
	108%
	 
	 
	 
	 
	173,87

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	88,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 697,33
	 
	672,73

	13
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=1,2/100
	100 м2
	0,012
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,27384
	 
	 
	 
	 
	91,71

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	 
	0,27384
	 
	 
	334,92
	 
	91,71

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,71

	13.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	 
	0,0552
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,71

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	 
	91%
	 
	 
	 
	 
	83,46

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	 
	52%
	 
	 
	 
	 
	47,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 571,67
	 
	222,86

	14
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,135
	 
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,38615
	 
	 
	 
	 
	1 603,8

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	 
	4,38615
	 
	 
	365,65
	 
	1 603,8

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,5

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,12555
	 
	 
	 
	 
	46,2

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,48

	 
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 658,98

	14.1
	[04.3.02.05-0004]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,85
	 
	0,11475
	12 024,05
	1,53
	18 396,8
	 
	2 111,03

	14.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	13,8
	 
	1,863
	68,29
	1,58
	107,9
	 
	201,02

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 650

	 
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	1 650

	 
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	808,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 626,15
	 
	6 429,53

	15
	ГЭСН11-01-011-08
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
	100 м2
	0,0312
	 
	0,0312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,030224
	 
	 
	 
	 
	376,7

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	33,02
	 
	1,030224
	 
	 
	365,65
	 
	376,7

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,87

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,005304
	 
	 
	 
	 
	1,99

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,34

	 
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0,842
	 
	0,0262704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	 
	0,624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383,9

	15.1
	[04.3.02.01-0414]
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	0,842
	 
	0,0262704
	17 685,05
	1,41
	24 935,92
	 
	655,08

	15.2
	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	20
	 
	0,624
	98,12
	1,29
	126,57
	 
	78,98

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378,69

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	 
	112%
	 
	 
	 
	 
	424,13

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	 
	 
	246,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 315,38
	 
	1 788,24

	16
	ГЭСН15-01-047-08
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников
	100 м2
	0,052
	 
	0,052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	30,7164
	 
	 
	 
	 
	11 939,46

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	590,7
	 
	30,7164
	 
	 
	388,7
	 
	11 939,46

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,41

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,12584
	 
	 
	 
	 
	51,04

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 106,74

	 
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные и гипсоволокнистые
	м2
	103
	 
	5,356
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 174,65

	16.1
	[11.2.11.04-0011]
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм
	м3
	0,412
	 
	0,021424
	88 688,8
	0,72
	63 855,94
	 
	1 368,05

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 990,5

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	11 990,5

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	5 875,35

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680 933,65
	 
	35 408,55

	17
	ГЭСН26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий материал б/у
V=5,2*0,03
	м3
	0,156
	 
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,47732
	 
	 
	 
	 
	594,65

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,47
	 
	1,47732
	 
	 
	402,52
	 
	594,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,03

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,04836
	 
	 
	 
	 
	19,91

	 
	12.2.05.06
	Изделия теплоизоляционные из пенопласта
	м3
	1,02
	 
	0,15912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	647,59

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614,56

	 
	Пр/812-020.0-1
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	596,12

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	 
	 
	338,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 139,23
	 
	1 581,72

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. 2-й этаж
	 
	 
	51 447,19

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	30 003,04

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	314,18

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	258,57

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	20 871,4

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	30 261,61

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	30 552,06

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	15 980,47

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. 2-й этаж
	 
	 
	97 979,72

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	78,7013495

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,6466136

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	68 500,88

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	35 367,69

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	20 968,09

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	261,71

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	239,92

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	13 897,97

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	21 208,01

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	21 828,57

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	11 304,62

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО монтажные работы
	 
	 
	29 478,84

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	16 079,5

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	9 034,95

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	52,47

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	18,65

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	6 973,43

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	9 053,6

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	8 723,49

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	4 675,85

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	97 979,72

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	51 447,19

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	30 003,04

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	314,18

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	258,57

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	20 871,4

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	30 261,61

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	30 552,06

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	15 980,47

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	78,7013495

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,6466136

	 
	 
	Итого
	 
	 
	97 979,72

	 
	 
	НДС
	(97 979,72*22%) = 21 555,54
	22%
	21 555,54

	 
	 
	Итого
	 
	 
	119 535,26
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