ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку композитного материала для 3D‑печати

	п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики
	Количество 

	1. 
	Пластик для принтера
PLA (белый цвет)
	Тип прутка:PLA
Цвет: белый
Плотность: 1,23–1,25 г/см³
Диаметр нити: 1,75 мм 
Вес 750 гр.
	3 шт

	2. 
	Пластик для принтера
PLA (черный цвет)
	Тип прутка:PLA
Цвет: чёрный
Диаметр нити:  1,75 мм
Вес 750 гр.
	3 шт

	3. 
	Пластик для принтера
PLA (серый цвет)
	Тип прутка:PLA
Цвет: серый
Диаметр нити: 1,75 мм
Вес 750 гр.
	3 шт

	4. 
	Пластик для принтера
ABS (черный цвет)
	Тип прутка:ABS
Основа: ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) — ударопрочный термопласт;
Цвет: чёрный
Диаметр нити:  1,75 мм
Вес 750 гр.
	3 шт

	5. 
	Пластик для принтера
PVA
	Тип прутка: PVA
Водорастворимый филамент для 3D‑печати.
Цвет: натуральный (полупрозрачный)
Диаметр нити: 1,75 мм
Вес 750 гр.
	3 шт

	6. 
	Пластик для принтера
PETG
	Тип прутка: PETG
Основа: модифицированный гликолем PET
Диаметр нити: 1,75 мм
Вес 750 гр.
	3 шт

	7. 
	Пластик для принтера
ASA
	Тип прутка: ASA
Акрилонитрилстиролакрилат- ударопрочный пластик для 3D‑печати.
Диаметр нити: 1,75 мм
Вес 750 гр.
	3 шт

	8. 
	Пластик для принтера
РЕЕК
	Тип прутка: РЕЕК
Цвет: от светло‑бежевого до коричневатого; 
Огнестойкость: класс UL94‑V0 (самозатухающий)
Диаметр нити: 1,75 мм 
Вес 500 гр.
	3 шт

	9. 
	Пластик для принтера
PSU
	Тип прутка: PSU
Инженерный высокотемпературный термопласт для 3D‑печати
Основа: полисульфон (PSU) — аморфный термостойкий полимер.
Плотность: ~1,24 г/см³
Диаметр нити: 1,75 мм 
Вес 500 гр.
	3 шт

	10. 
	Пластик для принтера
PA12+GF
	Композитный материал для 3D-печати: полиамид-12 (PA12), усиленный стекловолокном.
Плотность: ~1,10–1,20 г/см³
Диаметр нити: 1,75 мм 
Вес 500 гр.
	3 шт

	11. 
	Пластик для принтера
PA12+CF
	Композитный материал для 3D-печати: полиамид-12 (PA12), усиленный углеродным волокном (CF)
Плотность: ~1,10–1,25 г/см³
Диаметр нити: 1,75 мм 
Вес 750 гр.
	3 шт

	12. 
	Пластик для принтера
PA6+CF
	Композитный материал для 3D‑печати: полиамид 6 (PA6), армированный углеродным волокном (CF — carbon fiber)
Диаметр нити: 1,75 мм 
Вес 750 гр.
	3 шт

	13. 
	Пластик для принтера
TPU
	Тип прутка: TPU
Плотность: ~1,15–1,25 г/см³
Диаметр нити: 1,75 мм 
[bookmark: _GoBack]Вес 500 гр.
	3 шт


Требования:
1. Поставляемый Товар должен быть новым, без видимых дефектов.
2. Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия.
3. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.) одновременно с передачей самого Товара.
4. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя.
5. Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18 
