ДОГОВОР № УФИЦ44237
ИКЗ №  261027406487002760100100140146202244

г.Уфа                                                                                                     «_____» ____________  2026 г.
              
               
               Настоящий договор (далее по тексту – Договор) заключен в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, между нижеуказанными лицами, подписан в г. Уфа Республики Башкортостан в двух экземплярах:
              Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук  (далее по тексту – УФИЦ РАН), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________,  действующего на основании _____________, с одной стороны, и, _______________________  в лице _________ ___________ , действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является поставка и монтаж сплит-систем настенного типа на объекте: Научно-административного здания по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 71, помещение № 214 (ОК), помещение № 152 (аспирантура), для нужд Заказчика.

1.2. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика Товар в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1), а также выполнить монтажные и пусконаладочные работы.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и выполненные работы.

1.4. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям ГОСТ и иным требованиям качества и безопасности, предъявляемым к данному виду Товара. 

2.  Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего договора составляет _________ рублей (__________тысяча ____________ рублей) 00 копеек, в том числе НДС __% - рублей 00 копеек /НДС не облагается при применении УСНО.
2.2. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика Товар в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).
2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар.
2.4. Поставляемый Товар по настоящему договору должен отвечать ГОСТ, и иным требованиям качества и безопасности, предъявляемым к данному виду Товара.
2.5. Перечень Товара приведен в Приложении №1 к настоящему договору «Спецификация», которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.6. Стоимость единицы Товара, поставляемого по настоящему договору, является фиксированной и изменению не подлежит.
2.7. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.8. Цена договора включает в себя все налоги и сборы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, стоимость тары, упаковки, маркировки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, транспортные и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.
2.9. Заказчик осуществляет оплату за фактически поставленный товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты перехода права собственности на товар с даты подписания накладной обеими сторонами и представления Исполнителем документов в день поставки для оплаты (счета или счет-фактуры) по адресу: г. Уфа, Проспект Октября, 71.

3. Порядок сдачи-приемки товаров и работ
 3.1. Приемка товара Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6, «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7.
3.2. Моментом перехода права собственности на товар является момент фактической передачи товара от Исполнителя к Заказчику и утверждается подписью ответственного исполнителя со стороны Заказчик/Исполнитель в накладной/УПД. 
3.3. Исполнитель несет ответственность за риски, связанные с повреждением либо утратой  товара до момента передачи товара Заказчику.  
3.4. При неудовлетворительном результате поставки товара Заказчик  направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение 5 (пяти) дней с даты получения от Исполнителя товарной накладной/УПД.
3.5. При обнаружении недостатков при приеме товара Стороны согласовывают сроки и порядок их устранения и фиксируют это в двухстороннем акте без дополнительной оплаты в пределах стоимости настоящего договора.
3.6. Приемка оформляется актом о приёмке - передачи товара и выполненных работ (Приложение№3) в (двух) экземплярах.
3.7. По итогам приемки выполненных работ на основании документов,  Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н (далее Акт приемки (ф.0510452).  Оформление и обмен документами о приемке выполненных работ осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Исполнителя собственноручно.

4.Условия и сроки поставки

4.1 Поставка Товара указанного в Спецификации (Приложение №1) осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора силами Исполнителя в адрес Покупателя, в рабочие дни и часы (с 09.30 до 17.00). Прием-передача Товара и монтаж осуществляется непосредственно на складах Заказчика до 07.09.2026 г.

5. Качество поставляемого товара

5.1. В случае несоответствия качества товара требованиям, установленным для данного вида товара, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Претензия о проведении доработок может быть предъявлена Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента поставки  товара. Исполнитель обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах стоимости настоящего договора. 
5.2. Для оформления приема товара по качеству и количеству, подписания накладной, по настоящему договору со стороны Заказчика должен присутствовать уполномоченный представитель с оформленной надлежащим образом доверенностью представителя. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, военные действия, революции, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов и другие обстоятельства, если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору.
 Свидетельство, выданное органом местной власти, является достаточным подтверждением наступления и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно сообщает другой стороне о начале и прекращении указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее его от ответственности за неисполнение обязательств.
6.3. Срок выполнения обязательств отодвигается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора или его части, без возмещения другой Стороне затрат и потерь, связанных с расторжением Договора. 

7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

7.1. На неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г.
7.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.3. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии – 20 дней с даты поступления претензии.
7.4. Если стороны не приходят к согласию по спорному вопросу путем переговоров или в претензионном порядке, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 21.09.2026 г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.  Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия договора и от возмещения убытков, уплаты пени и штрафов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. При исполнении условий настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.3. В случае изменения у какой-либо из сторон организационно-правовой формы, названия, банковских реквизитов, местонахождения, а также в случаях проведения процедуры ликвидации, реорганизации в любой форме, банкротства в период действия договора, данная Сторона обязана известить об этом письменно, но не позднее 3-х дней с момента изменения с оформлением дополнительного соглашения к договору. В противном случае не уведомившая об этих изменениях Сторона несет на себе всю ответственность за последствия такого не уведомления.
9.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, решению суда, или иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и Федеральным законом.
10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
10.2. При исполнении обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего договора.
10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
10.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 10.3 настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего договора и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
10.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

                                                      11.    Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.2.  Приложения к Договору:
1. Приложение № 1 «Спецификация».
2. Приложение №2 «Техническое задание».
3. Приложение №3 «Акт приемки- передачи товара и выполненных работ».

12. Юридические адреса и реквизиты сторон.

	
Заказчик: 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (УФИЦ РАН)
Адрес юридического лица: 450054, РБ, Г.О. г. Уфа, Пр-кт, пр. Октября, 71
Тел. (347) 235-60-22, бух.(347) 235-60-00
Эл.почта presid@anrb.ru
ОГРН 1030204207582, ГРН 2110280672577
ИНН 0274064870, КПП 027601001 ОКАТО 80401384000 ОКТМО 80701000001               ОКПО 02699984
ОКВЭД 72.19, 85.23, 84.11.6      ОКФС 12
УФК по Республике Башкортостан (УФИЦ РАН л/с 20016Ц43510)
Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03212643000000015109 
Единый казначейский счет: 40102810445370000043  
Операционно-кассовый центр №1
Сибирского Главного управления Банка 
России // УФК по Новосибирский области,
г. Новосибирск
БИК УФК по Новосибирской области 015004950
  

Руководитель    УФИЦ РАН  
_____________________Мартыненко В.Б.
 М.П.
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М.П. 
 


                                                         
                                             
        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к договору № УФИЦ44237   от «_____»_______2026 г.

Спецификация

на поставку и монтаж сплит-системы настенного типа на объекте: Научно-административное здание по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 71, помещение № 214 (ОК), помещение № 152 (аспирантура).
 Раздел.1
	№
	Товары (работы, услуги)
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за единицу (с НДС ___%)/ без НДС, руб.
	Стоимость
(с  НДС ___%)/ без НДС, руб.

	1
	Сплит-система настенного типа MDV MDSAJ-09HRN8/MDOAJ-09HN8, Россия

	Модель внутреннего блока MDSAJ-09HRN8
Модель наружного блока MDOAJ-09HN8
Тип управления компрессором on/off
Холодопроизводительность, кВт 2,64
Теплопроизводительность, кВт 2,78
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
SEER 3,21
Класс энергоэффективности (охлаждение) A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 3,9
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,77
COP 3,61
Класс энергоэффективности (нагрев) A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 3,6
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,30
Максимальный потребляемый ток, А 7,5
Пусковой ток, А 18,0
Подключение электропитания к внутреннему блоку
Кабель питания, мм² 3х1,5
Межблочный кабель, мм² 5х1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 554 / 490 / 343
Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч 343 - 554
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 40,5/37/26
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) 26
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 52,5
Тип компрессора Ротационный
Бренд компрессора GMCC
Тип хладагента R32
Заводская заправка хладагента, кг 0,48
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м 12
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 16
Максимальная длина труб, м 20
Максимальный перепад высот, м 8
Длина труб, не требующая дозаправки, м 5
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C +18 (-40*)...+43
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C -7...+24
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 723×286×199
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм 720×495×270
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 780×365×270
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 835×540×300
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,6 / 9,9
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг 25,1 / 26,9
	2
	шт
	
	

	
	Сплит-система настенного типа MDV MDSAJ-12HRN8/MDOAJ-12HN8,  Россия

	Модель внутреннего блока MDSAJ-12HRN8
Модель наружного блока MDOAJ-12HN8
Тип управления компрессором on/off
Холодопроизводительность, кВт 3,52
Теплопроизводительность, кВт 3,72
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
SEER 3,21
Класс энергоэффективности (охлаждение) A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 5,5
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 1,03
COP 3,61
Класс энергоэффективности (нагрев) A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 4,9
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,60
Максимальный потребляемый ток, А 9,5
Пусковой ток, А 25,0
Подключение электропитания к внутреннему блоку
Кабель питания, мм² 3х1,5
Межблочный кабель, мм² 5х1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 560/490/360
Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч 360 - 560
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 41/36/27
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) 27
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 53,5
Тип компрессора Ротационный
Бренд компрессора GMCC
Тип хладагента R32
Заводская заправка хладагента, кг 0,48
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м 12
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,70 (1/2)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 16
Максимальная длина труб, м 20
Максимальный перепад высот, м 8
Длина труб, не требующая дозаправки, м 5
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C +18 (-40*)...+43
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C -7...+24
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 813×495×201
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм 720×495×270
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 870×365×270
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 835×540×300
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 8,5 / 10,8
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг 25,5 / 27,3

	1
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Итого с НДС/без НДС 
	

	
	
	
	
	
	Всего к оплате:
	




Раздел 2. Выполнение работ (монтаж)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб. с НДС-___% /без НДС(руб.)

	I.
	Помещение № 214 (ОК)
	
	
	

	1
	Доставка оборудования до места монтажа
	компл.
	1
	

	2
	Установка наружного блока на кронштейны на фасаде здания
	компл.
	1
	

	3
	Установка внутреннего блока в помещении № 214
	компл.
	1
	

	4
	Прокладка межблочных коммуникаций (медные трубы, дренаж, кабель) в кабель-канале
	компл.
	1
	

	5
	Подключение к электрической сети (220 В)
	компл.
	1
	

	6
	Вакуумирование системы, заполнение хладагентом
	компл.
	1
	

	7
	Пусконаладочные работы, проверка работоспособности
	компл.
	1
	

	
	ИТОГО по помещению № 214
	
	
	

	II.
	Помещение № 152 (аспирантура)
	
	
	

	1
	Доставка оборудования до места монтажа
	компл.
	2
	

	2
	Установка наружного блока на кронштейны на фасаде здания
	компл.
	2
	

	3
	Установка внутреннего блока в помещении № 512
	компл.
	2
	

	4
	Прокладка межблочных коммуникаций (медные трубы, дренаж, кабель) в кабель-канале
	компл.
	2
	

	5
	Подключение к электрической сети (220 В)
	компл.
	2
	

	6
	Вакуумирование системы, заполнение хладагентом
	компл.
	2
	

	7
	Пусконаладочные работы, проверка работоспособности
	компл.
	2
	

	
	ИТОГО по помещению № 512
	
	
	

	ИТОГО сумма с НДС/без НДС руб:
	



Раздел 3. Итоговая стоимость
	Наименование
	Сумма (руб.)

	Стоимость оборудования (с  НДС/без НДС)
	

	Стоимость монтажных работ (с  НДС/без НДС)
	

	  Всего с НДС/без НДС:
	


Цена настоящего договора составляет   __________ рублей (__________ тысяч__________) рублей 00 копеек., в том числе НДС ___%/без НДС.

	
Заказчик: 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (УФИЦ РАН)

  
Руководитель    УФИЦ РАН  
 
_______________________Мартыненко В.Б.
 М.П.

	
Исполнитель:
 






_____ 

_______________ 
М.П. 



















                                           
   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 


     к договору № УФИЦ44237  от «___»_______2026 г.






                                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж сплит-системы настенного типа на объекте: Научно-административное здание по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 71, (помещение № 214 (ОК), помещение № 152 (аспирантура). 


1. Наименование и код закупки
Наименование: Поставка и монтаж сплит-системы настенного типа.
Код ОКПД 2: 28.25.12.130 – Кондиционеры бытовые
43.22.12.150 — Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах.
2. Требования к оборудованию 
2.1. Общие требования
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, без следов ремонта, в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. На оборудование должна предоставляться гарантия производителя.
2.2. Технические характеристики   сплит-систем настенного типа MDV MDSAJ-09HRN8/MDOAJ-09HN8, MDV MDSAJ-12HRN8/MDOAJ-12HN8 должна соответствовать следующим характеристикам:
                                       
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. измер-ения
	Кол-во

	1.
	Сплит-система настенного типа MDV MDSAJ-09HRN8/MDOAJ-09HN8,  Россия


	Модель внутреннего блока MDSAJ-09HRN8
Модель наружного блока MDOAJ-09HN8
Тип управления компрессором on/off
Холодопроизводительность, кВт 2,64
Теплопроизводительность, кВт 2,78
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
SEER 3,21
Класс энергоэффективности (охлаждение) A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 3,9
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,77
COP 3,61
Класс энергоэффективности (нагрев) A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 3,6
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,30
Максимальный потребляемый ток, А 7,5
Пусковой ток, А 18,0
Подключение электропитания к внутреннему блоку
Кабель питания, мм² 3х1,5
Межблочный кабель, мм² 5х1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 554 / 490 / 343
Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч 343 - 554
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 40,5/37/26
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) 26
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 52,5
Тип компрессора Ротационный
Бренд компрессора GMCC
Тип хладагента R32
Заводская заправка хладагента, кг 0,48
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м 12
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 16
Максимальная длина труб, м 20
Максимальный перепад высот, м 8
Длина труб, не требующая дозаправки, м 5
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C +18 (-40*)...+43
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C -7...+24
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 723×286×199
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм 720×495×270
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 780×365×270
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 835×540×300
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,6 / 9,9
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг 25,1 / 26,9
	шт
	2

	2.
	Сплит-система настенного типа MDV MDSAJ-12HRN8/MDOAJ-12HN8,  Россия

	Модель внутреннего блока MDSAJ-12HRN8
Модель наружного блока MDOAJ-12HN8
Тип управления компрессором on/off
Холодопроизводительность, кВт 3,52
Теплопроизводительность, кВт 3,72
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
SEER 3,21
Класс энергоэффективности (охлаждение) A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 5,5
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 1,03
COP 3,61
Класс энергоэффективности (нагрев) A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 4,9
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,60
Максимальный потребляемый ток, А 9,5
Пусковой ток, А 25,0
Подключение электропитания к внутреннему блоку
Кабель питания, мм² 3х1,5
Межблочный кабель, мм² 5х1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 560/490/360
Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч 360 - 560
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 41/36/27
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) 27
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 53,5
Тип компрессора Ротационный
Бренд компрессора GMCC
Тип хладагента R32
Заводская заправка хладагента, кг 0,48
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м 12
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4)
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,70 (1/2)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм 16
Максимальная длина труб, м 20
Максимальный перепад высот, м 8
Длина труб, не требующая дозаправки, м 5
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C +18 (-40*)...+43
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C -7...+24
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 813×495×201
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм 720×495×270
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 870×365×270
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм 835×540×300
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 8,5 / 10,8
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг 25,5 / 27,3
	шт
	1




3. Требования к монтажным работам
3.1. Состав работ
Исполнитель обязан выполнить следующий комплекс работ:
1. Доставка оборудования до места монтажа.
2. Установка наружного блока на кронштейны на фасаде здания в согласованном с Заказчиком месте.
3. Установка внутреннего блока в помещении.
4. Прокладка межблочных коммуникаций (медные трубы, дренаж, межблочный кабель) в коробе.
5. Подключение внутреннего блока к электрической сети (220 В) от ближайшей розетки.
6. Вакуумирование системы, заполнение хладагентом.
7. Место прохождения труб установить на оконной створке сэндвич-панель. 
8. Проверка работоспособности системы во всех режимах.
3.2. Требования к расходным материалам
Для монтажа должны использоваться материалы, рекомендованные производителем:
Медные трубы для хладагента (диаметры 6,35 и 12,7 мм) — бесшовные, отожженные, в бухтах.
Теплоизоляция для медных труб (толщина не менее 10 мм) из вспененного каучука.
Дренажный шланг (гофрированный или гладкий) с обеспечением уклона для самотечного отвода конденсата.
Межблочный кабель (медный, 5-жильный).
Кронштейны для наружного блока, выдерживающие вес оборудования (не менее 30 кг) с антикоррозийным покрытием.
4. Требования к качеству и безопасности
4.1. Все работы должны выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе с хладагентом.
4.2. Работы должны соответствовать требованиям:
Техники безопасности при монтаже климатического оборудования.
Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
4.3. При выполнении работ на высоте должны соблюдаться правила охраны труда.
5. Требования к срокам выполнения
5.1. Срок поставки оборудования: не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.
5.2. Срок выполнения монтажных: не более 3 (трех) рабочих дней с даты поставки оборудования.
6. Требования к сдаче-приемке работ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителя Исполнителя.
6.2. После завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику:
Акт выполненных работ (универсальный).
Инструкцию по эксплуатации и паспорт на оборудование.
Гарантийный талон.
6.3. Заказчик имеет право провести экспертизу качества выполненных работ своими силами или с привлечением независимых экспертов.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок на оборудование — в соответствии с гарантией производителя (не менее 3 лет).
7.2. Гарантийный срок на монтажные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ .
7.3. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранять выявленные дефекты, связанные с качеством монтажа, за свой счет в срок, установленный в претензии Заказчика.
8. Место исполнения работ.
Поставка кондиционеров осуществляется в рабочее время по адресу: по адресу: г. Уфа, пр. Октября, 71 в помещениях № 214, №152.


__________________    УФИЦ РАН  	                     _______  
                                                                                     ________________ 
_______________________ /____________/                              М.П. 
М.П.









                                                                                                           
         ФОРМА
                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                                                                                    К договору № УФИЦ44237  от «___»_______2026 г.

АКТ № _____
выполненных работ (оказанных услуг)
по Договору № УФИЦ44237 от «___» ________ 2026 г.
г. Уфа                                                                                                                «___»    ________       2026 г.
[bookmark: _GoBack]Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук  (далее по тексту – УФИЦ РАН), именуемое в дальнейшем Заказчик, в  лице _______________,  действующего на основании _____________,  с одной стороны, и ________________  в лице  __________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель  выполнил, а Заказчик принял следующие работы/услуги:
	№
	Наименование
	Кол-во
	Сумма, руб.

	1
	Поставка сплит-системы настенного типа MDV MDSAJ-09HRN8/MDOAJ-09HN8 
	2 шт.
	

	2
	Поставка Сплит-системы настенного типа MDV MDSAJ-12HRN8/MDOAJ-12HN8 
	1шт.
	

	3
	Монтажные и пусконаладочные работы (согласно спецификации)
	3компл.
	

	
	ИТОГО
	
	



Общая стоимость выполненных работ (услуг) составляет: _________(________ тысяч _________) рублей 00 копеек., в том числе НДС __% - рублей 00 копеек /НДС не облагается при применении УСНО.

Работы (услуги) выполнены в полном объеме, в установленный срок, с надлежащим качеством. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам не имеет.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
		      	  		                     
__________________    УФИЦ РАН  	                                                     _______  
                

                                                                                                        ________________ 
_______________________ /____________/                              М.П. 
М.П.
                                                                                                                                         



























