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                                                                                                                                                                                                                  Приложение №1 
Описание объекта закупки 
 на поставку клапанов обратных 
	№ 
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке 
(по каждой характеристике товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)
	Количество, 
единица измерения
	Товарный знак или эквивалент*
	ОКПД-2/КТРУ
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).**
Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)
	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики
	

	1
	[bookmark: _GoBack]Клапан обратный (резьбовой, автоматического сброса конденсата) 

	2, штука
	ПТС (ПТС 89.30.00.000-01 ) или эквивалент



	28.14.11.131
	Нержавеющая сталь
	марка 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Рабочее давление 
	450 бар
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Сжимаемая среда
	Воздух для дыхания, азот и другие инертные газы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Габаритные размеры
	60х19х19 мм   
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид климатического исполнения компрессорной установки
	УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура окружающей среды 
	От 5 до 40 град. Цельсия, относительная влажность до 98%.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Окружающая среда
	Не взрывоопасная, не содержащая токоведущей пыли, агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



*В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак, в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».
**Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

Приложение № 1.1 к описанию объекта закупки
Поставляемый по настоящему контракту Товар должен:
- соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям ГОСТа;
- быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержать восстановленных элементов.
Срок исполнения контракта: в течении 60 календарных дней с даты подписания контракта.
Адрес доставки: г. Тюмень, ул. М. Горького, 72
Гарантия поставщика.
Качество товара подтверждается соответствующими виду товаров документами: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества товара, техническим паспортом, иными документами, предусмотренными законодательством в отношении товара данного вида.
Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям настоящего технического задания, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты подписания актов приема-передачи товара.
Упаковка
Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении, а также должна позволять идентифицировать поставленный товар.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, в случае поставки товара импортного производства – международным стандартам и содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.



Заместитель начальника СПТ-НДС
СПТ ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Тюменской области
майор внутренней службы                                                                                                                                                             М.В. Жмакин
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