Техническое задание на поставку и установку кондиционера

Поставка и монтаж нового кондиционера с демонтажем старого кондиционера;
Высота уличного демонтируемого блока – не более 5,0 м;
Срок выполнения работ с даты заключения договора – 15 рабочих дней.

Спецификация нового монтируемого кондиционера
	№ 
	Наименование / Характеристики 
	Кол-во (шт.)
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1.
	Кондиционер в комплектации с "зимним комплектом" (-40);
класс эффективности – А;
тип внутреннего блока – настенный;
фильтрация антибактериальная, антивирусная, угольная, противопылевая, с ионами;
встроенная ионизация воздуха;
хладагент типа R410A, заводская заправка;
мощность обогрева не менее 3,77 кВт;
мощность охлаждения не менее 3,64 кВт;
площадь обслуживания (кв. м) не менее 35,0 м2;
потребляемая мощность в режиме нагрева не более 1,019 кВт;
потребляемая мощность в режиме охлаждения не более 1,12 кВт;
система управления: пульт Д/У (в комплекте);
теплопроизводительность kBTU – 13;
холодопроизводительность kBTU – 12;
электропитание (В/Гц/Ф): 220 – 240/50/1;
подключение электропитания: внутренний блок;
максимальная потребляемая мощность 1,6 – 1,8 кВт;
класс пылевлагозащиты (внутренний/наружний блок): IPX0/IPX4;
класс электрозащиты (внутренний/наружний блок): I класс/I класс;
класс энергоэффективности COP (нагрев) – А;
класс энергоэффективности EER (охлаждение) – А;
коэффициент энергоэффективности COP (нагрев), Вт/Вт – 3,7;
коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение), Вт/Вт – 3,25;
минимальный рабочий диапазон (нагрев/охлаждение): -7/-40 ℃;
мин./макс. длина трассы: 3,0 – 20,0 м;
монтажный размер наружного блока 415х263 мм (±1 мм);
[bookmark: _GoBack]размеры внутреннего/наружного блока (ШхВхГ): 777х250х201/777х498х290 мм (±1 мм);
уровень шума внутреннего блока не более 37 дБ;
уровень шума наружного блока не более 50 дБ;
гарантия производителя не менее 3 лет;
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Условия оплаты
При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты монтажа (подключения) нового кондиционера Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара (отдельного этапа исполнения Контракта), счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
В установленный срок 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчик обязуется оплатить поставленный товар (оказанные услуги).
Заказчик не работает с 100% предоплатой! Оплата товара производится только после доставки, монтажа и установки по месту Заказчика: Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом 189.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
