

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по мониторингу-дублированию сигнала при срабатывании пожарной сигнализации на объекте ФКУ ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу на пульт ЕДДС 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Кемеровской области - Кузбассу 

1. Общие требования
	
1.1. Мониторинг-дублирование сигнала при срабатывании пожарной сигнализации на объекте ФКУ ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу на пульт  ЕДДС 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу -  круглосуточное наблюдение за состоянием дублирования сигнала систем пожарной безопасности помещений ФКУ ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, с выводом сигналов, получаемых по каналам внутрипроизводственной сети передачи данных «Исполнителя», на пульт централизованного наблюдения (далее – ПЦН), установленного в подразделении ЕДДС 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу и при необходимости другим оперативным службам;
1.2.	Техническое обслуживание - обслуживание вышеперечисленных систем, с целью поддержания работоспособности данных систем в процессе эксплуатации путем проведения соответствующих регламентных работ и планово-предупредительного ремонта.
1.3.  Техническое обслуживание оборудования мониторинга-дублирования сигнала при срабатывании  пожарной сигнализации на объекте ФКУ ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу на пульт  ЕДДС 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу осуществляется с обязательным соблюдением «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (№ 328н от 23.07.2013г), требований, предусмотренных Федеральным Законом «О пожарной безопасности в РФ» и других действующих нормативно-технических документов, инструкций заводов-изготовителей.
	1.4. Консультирование ответственных лиц Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования мониторинга-дублирования сигнала осуществляется Исполнителем на бесплатной основе в течении всего срока действия договора (контракта).
	1.5. Исполнитель не вправе вносить какие-либо изменения в существующую структуру систем АПС, без письменного согласования с Заказчиком и проектной организацией –  автора разработки проектов.

2. Требования к обслуживающей организации и персоналу
2.1. НАЛИЧИЕ У ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ МЧС РФ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С СОСТАВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию 
и проведение пусконаладочных работ;
    - по техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
	2.2. Обладание необходимыми профессиональными и ресурсными  возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), информацию представить в конкурсной документации.
	2.3. Обслуживающая организация  (Исполнитель)  несёт полную ответственность 
за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих на объектах Заказчика.
	2.4. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью, а также необходимыми, исправными 
и прошедшими соответствующие проверки оснасткой, средствами, электроинструментом, и т.п..
 	2.5. Исполнитель письменно подтверждает Заказчику  сведения о наличии необходимой аттестации у обслуживающего персонала, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы 
по электробезопасности).
	2.6. Исполнитель обеспечивает круглосуточный прием и передачу сигнала на пульт  ЕДДС 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу при каждом срабатывании АПС на объекте Заказчика с информированием ответственных лиц Заказчика. Время прибытия технических специалистов  в случае неисправности оборудования мониторинга-дублирования сигнала не должно превышать 30 минут;
	2.7. Специалисты, выполняющие работы по ТО должны иметь документы о прохождении соответствующей подготовки, обязаны знать и выполнять:
- требования нормативных правовых актов Российской Федерации в части, касающейся организации обслуживания и ремонта АПС;
- требования технической документации предприятий-изготовителей по эксплуатации, проверке технического состояния и ремонту АПС;
- правила производства и приемки работ по наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию комплексов АПС;
-  правила устройства и эксплуатации электроустановок потребителей;
-  правила по охране труда при работах по техническому обслуживанию,  ремонту АПС 
и электроустановок.
 	2.8. Привлечение третьих лиц для выполнения ТО на объекте Заказчика не допускается;

3. Порядок выполнения и организации регламентных работ 
(оказания услуг)
	3.1. Порядок выполнения работ (оказания услуг): 
- мониторинг-дублирование сигнала при срабатывании пожарной сигнализации на объекте Заказчика на пульт ЕДДС 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу г. Юрги осуществляется круглосуточно.
[bookmark: _GoBack]-проведение ТО оборудования мониторинга-дублирования сигнала при срабатывании пожарной сигнализации на пульт ЕДДС 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу г. Юрги на объекте Заказчика определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком, не реже одного раза в квартал.
	3.2. В стоимость услуг входит организация вывода дублирующего сигнала на пульт ЕДДС 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу г. Юрги и круглосуточный мониторинг-дублирование на пульт ЕДДС 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу г. Юрги.
	

	
Нормативно-техническая документация для технического обслуживания АПС и СОУЭ:
1. ФЗ №123;
1. «Правила противопожарного режима в РФ» от 16 сентября 2020 г. N 1479;
1. РД-009-01-96;
1. РД-009-02-96;
1. Свод правил  СП 5.13130.2009;
1. Свод правил  СП 3.13130.2009;
1. ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 
и определения;
1. РД 78.145-93 МВД России. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;
1. Пособие к руководящему документу РД 78.145-93 МВД России "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства 
и приемки работ";
1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (№328н от 23.07.2013г);
1. Правила устройства электроустановок.



