	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по формированию технического плана на уточнение местоположения здания с кадастровым номером 50:21:0000000:5033 по адресу: 142031, Московская область, г. Видное, п. санатория «Горки Ленинские», дом 3, к. 2
1. Цель производства работ: 
Учёт изменений в сведениях ЕГРН здания с кадастровым номером 50:21:0000000:5033. 
2. Наименование и объем закупаемых работ.

       Технический план по уточнению местоположения здания.

3. Место расположения объекта.
       142031, Московская область, г. Видное, п. санатория «Горки Ленинские», дом 3, к. 2
4. Срок выполнения работ: не более 15 рабочих дней со дня заключения Договора.
5. Перечень выполняемых работ:
         1. Заказ сведений ЕГРН и КПТ.
         2. Производство обмеров внешнего контура здания с кадастровым номером 50:21:0000000:5033.
3. Формирование технического плана по уточнению местоположения здания в формате XML для подачи в Росреестр для внесения изменений в сведения ЕГРН.

6.  Требования к разрабатываемой документации:
          Исполнителем должны соблюдаться требования следующих нормативно-правовых актов Российской Федерации:

- Гражданский кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ (далее – ЗК РФ);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ);

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

- Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»;

- Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». ГКИНП-02-033-82 (утв. Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 05.10.1979).

            7. Требования к исполнителю.
            Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным для кадастровых инженеров Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 
           Исполнитель несет ответственность за результат выполненных работ в течение двух лет с даты подписания Акта приема-сдачи выполненных работ
В штате у исполнителя должно быть не менее двух аттестованных кадастровых инженеров.

             8. Предоставляема материалы для выполнения работ

-Технический паспорт на здание выполненный до 2012 года

-Выписка ЕГРН на земельный участок

-Выписка ЕГРН на здание

             9. Особые условия

В случае, если в результате анализа сведений полученных в результате обмеров и сведений технического паспорта БТИ выявляются признаки реконструкции здания. Исполнитель формирует технический план не для подачи в Росреестр, а для обращения в суд. Данный технический план предоставляется на бумажном носителе подписанный кадастровым инженером.
