	Смеситель для кухни Esko Modena MD519 общая высота 37 см цвет хром И (ИЛИ) эквивалент
ОКПД2-28.14.12.110
	Материал корпуса смесителя-Латунь
Резьба на входе (мм)-M10
Резьба на впуске (в дюймах)-1/2"
Высота излива (см)-не менее 37
Длина излива (см)-не менее 30
Длина шланга (см)-не менее 50
Тип смесителя-Однорычажный
Съемный носик-Да
Тип монтажа-Настольный
Тип управления-Рычажный
Количество режимов струи-1
Материал излива-Латунь
Тип картриджа-Дисковой (керамический)
Диаметр картриджа (мм)-не менее 35
Материал картриджа-Керамика
Аэратор в комплекте-Да
Тип аэратора-С функцией экономии воды
Материал аэратора-Пластик
Диаметр отверстия для смесителя (мм)-35
Тип подводки-Гибкий
Максимальная толщина поверхности для установки (мм)-не менее 35
Покрытие-Хромированный
Материал ручки-Латунь
Расход (л/мин)-8
Экономия воды-Да
Функция экономии воды-Водосберегающий аэратор
Возможность присоединения фильтра для воды-
Нет
Гарантия производителя (лет)-не менее 10
Общая ширина (см)-5
Максимальное давление (бар)-10
Внешний вид-Глянцевый
Цветовая палитра-Серый / серебристый
Цвет-Хром
[bookmark: _GoBack]Состав комплекта-Пьедестал(металл), ребро жесткости, крепление "FastFix",гибкая подводка не менее 50см.
Способ крепления-Гайка
Комплект креплений-Да

	4 шт


Страна происхождения товара – (заполняется на основании заявки участника).
1. Требования к качеству поставляемого товара:
Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также всей нормативной документации на поставляемый товар. 
Товар должен соответствовать требованиям  государственных стандартов, технических условий и иной нормативно-технической документации.
К каждой отгрузке предоставлять Сертификат соответствия и другие обязательные документы на отгружаемый товар.
Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.
Периодичность поставки товара – Поставщик обязуется передать заказчику Товар в течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения Договора.
Товар должен поставляться вместе с паспортами (сертификатами качества) производителя, инструкцией пользователя на русском языке и полным комплектом эксплуатационной документации для эксплуатации и обслуживания.
Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика до склада Заказчика
Весь поставляемый товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении. Весь поставляемый товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.
Гарантийный срок от производителя на поставляемый товар должен составлять не менее 10 лет   с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.

