ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на оказание услуг по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям внутренней системы отопления и системы горячего водоснабжения
в административном здании в г. Магадане

1. Перечень услуг, которые должен оказать Исполнитель в рамках исполнения Контракта, приведены в Таблице №1:
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование работ

	1.
	Промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения здания

	2.
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания

	3.
	Опрессовка и постоячная промывка системы отопления и горячего 
водоснабжения  производится до полного осветления воды

	4.
	При возникновении порыва трубопроводов частичная замена до 5 м.                        

	5.
	Ревизия запорной арматуры

	6.
	Ревизия и регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях 

	7.
	Очистка грязевиков и воздухосборников

	8.
	Слив и наполнение водой внутренней системы отопления с осмотром

	9.
	Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления на прочность и плотность

	10.
	Демонтаж перемычек несоответствующих «Правилам эксплуатации тепловых энергоустановок»


1. Место оказание услуг: г. Магадан, ул. Якутская, д. 48 А.
1. Срок оказания услуг: 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта. Исполнитель вправе оказать услуги досрочно только при наличии письменного согласия Заказчика, для получения которого Исполнитель направляет Заказчику соответствующее обращение, в котором указывает планируемые сроки окончания оказания услуг. Заказчик обязан рассмотреть обращение и направить в адрес Исполнителю ответ о принятом решении.
3. Основные требования к оказанию услуг
1. При проведении данного вида работ необходимо пользоваться следующими документами:
- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
- Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (вместе с "СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы).
2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в срок до окончания оказания услуг Акт промывки и гидравлических испытаний системы отопления объекта, заверенный подписями представителя Заказчика, представителя Исполнителя, и представителя ресурсоснабжающей организации.
3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в срок до окончания оказания услуг Акт «О готовности к отопительному сезону 2027-2028гг.», заверенный подписями представителя Заказчика, представителя Исполнителя.
4. Работу Исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы и элементы.
5. Мусор (субстанции) должен удаляться своевременно (непосредственно после промывки) силами Исполнителя.
6. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.
7. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а так же соответствующие действующим нормативам.
8. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг на срок 1 (один) год со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.
9. Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
10. Интенсивность выполнения работ – с 9:00 до 18:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 
11. Требование к результатам оказания услуг.
Работы выполняются в объеме и сроки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Исполнителем работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
Результат выполненной Исполнителем работы должен соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).
